|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村） | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | | 其中（元） | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | 319674.19 | |  |  | 21359.29 |
|  | 评审-香城镇传统民居保护修复工程（ 石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | 107987.63 | |  |  | 7215.27 |
|  | 评审-香城镇传统民居保护修复工程（ 石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | 99332.02 | |  |  | 6636.96 |
|  | 评审-香城镇传统民居保护修复工程（ 石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | 112354.54 | |  |  | 7507.06 |
| 2 | 安装工程 | 18751.32 | |  |  | 1327.96 |
|  | 评审-香城镇传统民居保护修复工程（ 石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | 5295.68 | |  |  | 375.04 |
|  | 评审-香城镇传统民居保护修复工程（ 石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | 8561.33 | |  |  | 606.3 |
|  | 评审-香城镇传统民居保护修复工程（ 石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | 4894.31 | |  |  | 346.62 |
|  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | 338425.51 | |  |  | 22687.25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 | | | |
| 金额（元） | | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 80492.84 | | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | 80492.84 | | |  |
| 2 | 措施项目 | 11363.11 | | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | 9786.83 | | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | 1576.28 | | |  |
| 3 | 其他项目 |  | | |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  | | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  | | |  |
| 3.4 | 计日工 |  | | |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  | | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  | | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  | | |  |
| 3.8 | 其他 |  | | |  |
| 4 | 规费 | 7215.27 | | |  |
| 5 | 设备费 |  | | |  |
| 6 | 税金 | 8916.41 | | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 107987.63 | | |  |
|  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | | 标段： | | 第1页 共4页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 主屋 |  |  |  | |  |  |
| 1 | 011607001001 | 屋面拆除 1.带泥背瓦屋面 2.含屋架及檩木 3.含垃圾外运 | m2 | 40.26 | 25.21 | | 1014.95 |  |
| 2 | 010901001001 | 瓦屋面 新建瓦屋面（含屋脊）： 1.瓦品种、规格：12寸筒瓦 2.粘结层砂浆的配合比：水泥抹灰砂浆 1:3 3.苇箔两层 | m2 | 40.26 | 559.61 | | 22529.9 |  |
| 3 | 010701001001 | 木屋架 1.跨度: 3.88m 2.材料品种、规格：圆木屋架Ф260、站木 Ф120 3.刨光要求 4.拉杆及夹板种类 5.防护材料种类 | 榀 | 1 | 1034.7 | | 1034.7 |  |
| 4 | 011404007001 | 木屋架油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及防火涂 料两遍 | m2 | 4.486 | 55.11 | | 247.22 |  |
| 5 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：Ф120 2.木材种类：圆木 3.刨光要求 4.防护材料种类 | m3 | 0.366 | 2363.41 | | 865.01 |  |
| 6 | 011404007002 | 木檩条油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及防火涂 料两遍 | m2 | 12.208 | 55.11 | | 672.78 |  |
| 7 | 011605001001 | 地面块料拆除 1.拆除的基层类型: 10cm厚砼垫层 2.饰面材料种类：200\*100\*50透水砖 | m2 | 16.97 | 53.61 | | 909.76 |  |
| 8 | 011102003001 | 仿古青砖地面 1.仿古青砖地面（30mm厚水泥砂浆粘贴） | m2 | 16.972 | 96.91 | | 1644.76 |  |
| 9 | 010501001001 | 地面垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.仿古青砖地面垫层 | m3 | 1.697 | 461.15 | | 782.57 |  |
| 10 | 011601001001 | 石砌体拆除 1.砌体名称：石砌体拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | m3 | 3.629 | 68.02 | | 246.84 |  |
| 本页小计 | | | | | | | 29948.49 |  |
| 合计 | | | | | | | 29948.49 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | | 标段： | | 第2页 共4页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 11 | 011601001002 | 土坯墙拆除 1.砌体名称：土坯墙拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | m3 | 7.802 | 37.98 | | 296.32 |  |
| 12 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.324 | 520.89 | | 168.77 |  |
| 13 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.7 | 832.46 | | 582.72 |  |
| 14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB335≤φ14 | t | 0.0977 | 5366.63 | | 524.32 |  |
| 15 | 010515004001 | 钢筋笼 钢筋种类、规格：箍筋≤φ6.5 | t | 0.0248 | 7186.24 | | 178.22 |  |
| 16 | 010516001001 | 墙体拉结螺栓 1.螺栓种类：对拉螺栓 φ14 2.规格 | t | 0.0537 | 15929.99 | | 855.44 |  |
| 17 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普 通砖 240×115×53 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M7.5 | m3 | 3.033 | 505.78 | | 1534.03 |  |
| 18 | 011201001001 | 外墙抹灰 1.墙体类型：砖墙及土坯墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类：麻刀灰 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 63.836 | 26.16 | | 1669.95 |  |
| 19 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | m2 | 3.045 | 13.87 | | 42.23 |  |
| 20 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸：1250\*1730 2.镶嵌玻璃品种、厚度 | m2 | 2.163 | 713.75 | | 1543.84 |  |
| 21 | 010806001001 | 木质窗 1.窗代号及洞口尺寸： 600\*800+330\*400+500\*540 2.玻璃品种、厚度 | m2 | 0.882 | 583.18 | | 514.36 |  |
| 22 | 011401001001 | 木门油漆 1.门类型：老式木板门 2.门代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | m2 | 2.163 | 16.55 | | 35.8 |  |
| 本页小计 | | | | | | | 7946 |  |
| 合计 | | | | | | | 37894.49 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | | | 第3页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 23 | 011402001001 | 木窗油漆 1.窗类型：老式百叶木窗 2.窗代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | | m2 | 0.882 | | 16.55 | 14.6 |  |
| 24 | 011201001002 | 内墙抹灰 1.墙体类型：土坯墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类：麻刀灰 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 49.609 | | 39 | 1934.75 |  |
| 25 | 011302005001 | 织物吊顶 1.老花布吊顶（含龙骨） | | m2 | 16.9724 | | 80 | 1357.79 |  |
| 26 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：运至甲方指定地点 | | m3 | 14.8856 | | 18 | 267.94 |  |
|  |  | 院内 | |  |  | |  |  |  |
| 27 | 011601001003 | 石砌体拆除 1.砌体名称：石砌体拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | 11.736 | | 68.02 | 798.28 |  |
| 28 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.6m 3.弃土运距 | | m3 | 13.037 | | 3.32 | 43.28 |  |
| 29 | 010103002002 | 余土外运 1.废弃料品种：沟槽挖土 2.运距：运至甲方指定地点 | | m3 | 13.037 | | 18 | 234.67 |  |
| 30 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石 2.基础类型 3.砂浆强度等级：水泥砂浆 M5.0 | | m3 | 13.037 | | 447.02 | 5827.8 |  |
| 31 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M5.0 | | m3 | 24.832 | | 517.69 | 12855.28 |  |
| 32 | 010804001001 | 院落大门 1.新建院落大门（老式平开木板大门） 2.茅草屋样式、门墙碎石砌垒 | | 项 | 1 | | 9000 | 9000 |  |
| 33 | 010804005001 | 栅栏门 1.对开栅栏门 | | 樘 | 1 | | 600 | 600 |  |
| 34 | 011605001002 | 地面块料拆除 1.拆除的基层类型: 10cm厚砼垫层 2.饰面材料种类：200\*100\*50透水砖 | | m2 | 18.69 | | 53.61 | 1001.97 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 33936.36 |  |
| 合计 | | | | | | | | 71830.85 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | | | 第4页 共4页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 35 | 011102003002 | 仿古青砖地面 1.仿古青砖地面（30mm厚水泥砂浆粘贴） | | m2 | 14.82 | | 96.91 | 1436.21 |  |
| 36 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：卵石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 | | m | 25.8 | | 89.3 | 2303.94 |  |
| 37 | 010501001002 | 地面垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.仿古青砖地面垫层 | | m3 | 1.869 | | 461.15 | 861.89 |  |
| 38 | 050307018001 | 石砌小摆设 1．成品石香台安砌 | | 个 | 1 | | 1200 | 1200 |  |
| 39 | 050307018002 | 石砌小摆设 1．石桌石凳 | | 套 | 1 | | 1100 | 1100 |  |
| 40 | 010401011001 | 储存井维修 1.拆除原砖砌井壁 2.M5水泥砂浆新砌古砖井壁 3.垃圾外运 | | 座 | 1 | | 439.95 | 439.95 |  |
| 41 | 050307006001 | 储存井护栏 1．护栏高度：1.2m 2．防护材料种类：木质安全护栏（带盖） | | m | 6 | | 190 | 1140 |  |
| 42 | 050307009001 | 警示牌 1．储存井警示牌 | | 个 | 1 | | 180 | 180 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 8661.99 |  |
| 合计 | | | | | | | | 80492.84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第1页 共6页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费和利润 |
|  |  | 主屋 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 011607001001 | 屋面拆除 1.带泥背瓦屋面 2.含屋架及檩木 3.含垃圾外运 | | m2 | － | 14.65 |  | | 3.65 | 17.05 | 6.91 | 25.21 |
|  | 01-1-17借 | 带泥背瓦屋面 | | 10m2 | 0.1 | 11.88 |  | |  |  |  |  |
|  | 01-1-38借 | 人字屋架(跨度) ≤6m | | 10榀 | 0.002 | 1.32 |  | | 0.14 |  |  |  |
|  | 01-1-53借 | 檩 | | 10根 | 0.025 | 1.45 |  | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 0.195 |  |  | | 3.51 |  |  |  |
| 2 | 010901001001 | 瓦屋面 新建瓦屋面（含屋脊）： 1.瓦品种、规格：12寸筒瓦 2.粘结层砂浆的配合比：水泥抹灰砂 浆 1:3 3.苇箔两层 | | m2 | － | 142.50 | 375.60 | | 1.54 | 98.45 | 39.97 | 559.61 |
|  | 2-296借调 | 粘土筒瓦屋面;厅堂 | | 10m2 | 0.1 | 132.44 | 368.15 | | 1.46 |  |  |  |
|  | 2-316借 | 滚筒戗脊;7m以内 | | 10条 | 0.005 | 10.06 | 7.45 | | 0.08 |  |  |  |
| 3 | 010701001001 | 木屋架 1.跨度: 3.88m 2.材料品种、规格：圆木屋架Ф260 、站木Ф120 3.刨光要求 4.拉杆及夹板种类 5.防护材料种类 | | 榀 | － | 172.53 | 780.65 | |  | 200.77 | 81.52 | 1034.7 |
|  | 7-1-1 | 圆木人字屋架制作安装 跨度≤10m | | 10m3 | 0.025 | 172.53 | 780.65 | |  |  |  |  |
| 4 | 011404007001 | 木屋架油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及 防火涂料两遍 | | m2 | － | 31.32 | 9.16 | |  | 36.02 | 14.63 | 55.11 |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 | | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.32 | |  |  |  |  |
|  | 14-1-120 | 刷防腐油 木方面 | | 10m2 | 0.1 | 19.92 | 1.84 | |  |  |  |  |
| 5 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：Ф120 2.木材种类：圆木 3.刨光要求 4.防护材料种类 | | m3 | － | 251.02 | 1993.79 | |  | 292.10 | 118.60 | 2363.41 |
|  | 7-3-2 | 屋面木基层 圆木檩条 | | 10m3 竣工 木料 | 0.1 | 251.02 | 1993.79 | |  |  |  |  |
| 6 | 011404007002 | 木檩条油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及 防火涂料两遍 | | m2 | － | 31.32 | 9.16 | |  | 36.02 | 14.63 | 55.11 |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 | | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.32 | |  |  |  |  |
|  | 14-1-120 | 刷防腐油 木方面 | | 10m2 | 0.1 | 19.92 | 1.84 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第2页 共6页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 7 | 011605001001 | 地面块料拆除 1.拆除的基层类型: 10cm厚砼垫层 2.饰面材料种类：200\*100\*50透水砖 | | m2 | － | 36.41 |  | |  | 42.37 | 17.20 | 53.61 |
|  | 01-1-121借 | 楼地面 地面砖 | | 10m2 | 0.1 | 9.35 |  | |  |  |  |  |
|  | 01-1-117借 | 楼地面 混凝土垫层 | | 10m3 | 0.01 | 27.06 |  | |  |  |  |  |
| 8 | 011102003001 | 仿古青砖地面 1.仿古青砖地面（30mm厚水泥砂浆粘 贴） | | m2 | － | 5.94 | 87.48 | | 0.68 | 6.91 | 2.81 | 96.91 |
|  | 16-5-8调 | 仿古青砖地面 | | 10m2 | 0.1 | 5.94 | 87.48 | | 0.68 |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 地面垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.仿古青砖地面垫层 | | m3 | － | 91.30 | 326.07 | | 0.64 | 106.24 | 43.14 | 461.15 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 326.07 | | 0.64 |  |  |  |
| 10 | 011601001001 | 石砌体拆除 1.砌体名称：石砌体拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | － | 46.20 |  | |  | 53.76 | 21.82 | 68.02 |
|  | 01-1-61借 | 乱(毛)石墙 | | 10m3 | 0.1 | 46.20 |  | |  |  |  |  |
| 11 | 011601001002 | 土坯墙拆除 1.砌体名称：土坯墙拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | － | 9.90 |  | | 23.40 | 11.52 | 4.68 | 37.98 |
|  | 01-1-70借 | 机械拆除其它砌体 | | 10m3 | 0.1 | 9.90 |  | | 23.40 |  |  |  |
| 12 | 010503001001 | 基础梁 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | | m3 | － | 96.91 | 377.65 | | 0.54 | 112.77 | 45.79 | 520.89 |
|  | 5-1-18 | [预拌混凝土 C25]基础梁 | | 10m3 | 0.1 | 96.91 | 377.65 | | 0.54 |  |  |  |
| 13 | 010502002001 | 构造柱 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | | m3 | － | 326.71 | 350.17 | | 1.23 | 380.17 | 154.35 | 832.46 |
|  | 5-1-17 | [预拌混凝土 C25]现浇混凝土 构造 柱 | | 10m3 | 0.1 | 326.71 | 350.17 | | 1.23 |  |  |  |
| 14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格：HRB335≤φ14 | | t | － | 1070.30 | 3675.28 | | 115.40 | 1245.44 | 505.65 | 5366.63 |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ 18 | | t | 1 | 1070.30 | 3675.28 | | 115.40 |  |  |  |
| 15 | 010515004001 | 钢筋笼 钢筋种类、规格：箍筋≤φ6.5 | | t | － | 2334.20 | 3663.11 | | 86.17 | 2716.16 | 1102.76 | 7186.24 |
|  | 5-4-30 | 现浇构件箍筋≤φ10 | | t | 1 | 2334.20 | 3663.11 | | 86.17 |  |  |  |
| 16 | 010516001001 | 墙体拉结螺栓 1.螺栓种类：对拉螺栓 φ14 2.规格 | | t | － | 6652.80 | 6059.83 | | 74.33 | 7741.44 | 3143.03 | 15929.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第3页 共6页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 5-4-77调 | 对拉螺栓增加 | | 10m2 | 33.788 | 6652.80 | 6059.83 | | 74.33 |  |  |  |
| 17 | 010401003001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤 矸石普通砖 240×115×53 2.墙体类型： 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆  M7.5 | | m3 | － | 161.65 | 265.39 | | 2.37 | 188.10 | 76.37 | 505.78 |
|  | 4-1-6 | [水泥砂浆 M7.5]实心砖墙 厚180mm | | 10m3 | 0.1 | 161.65 | 265.39 | | 2.37 |  |  |  |
| 18 | 011201001001 | 外墙抹灰 1.墙体类型：砖墙及土坯墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类：麻刀灰 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 13.13 | 6.69 | | 0.20 | 15.10 | 6.14 | 26.16 |
|  | 12-1-1 | [水泥石灰膏砂浆 1:1:6][水泥石灰 膏砂浆 2:1:8][水泥抹灰砂浆 1:2] 麻刀灰(厚7+7+3mm) 墙面 | | 10m2 | 0.1 | 13.13 | 6.69 | | 0.20 |  |  |  |
| 19 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | | m2 | － | 9.42 |  | |  | 10.96 | 4.45 | 13.87 |
|  | 01-1-106借 | 木门窗 | | 10m2 | 0.1 | 9.42 |  | |  |  |  |  |
| 20 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸：1250\*1730 2.镶嵌玻璃品种、厚度 | | m2 | － | 15.95 | 690.27 | |  | 18.56 | 7.53 | 713.75 |
|  | 8-1-3调 | 普通成品门扇安装 | | 10m2 扇面 积 | 0.1 | 15.95 | 690.27 | |  |  |  |  |
| 21 | 010806001001 | 木质窗 1.窗代号及洞口尺寸： 600\*800+330\*400+500\*540 2.玻璃品种、厚度 | | m2 | － | 21.78 | 551.11 | |  | 25.34 | 10.29 | 583.18 |
|  | 8-6-4调 | 百叶窗 | | 10m2 扇面 积 | 0.1 | 21.78 | 551.11 | |  |  |  |  |
| 22 | 011401001001 | 木门油漆 1.门类型：老式木板门 2.门代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | | m2 | － | 9.96 | 1.94 | |  | 11.45 | 4.65 | 16.55 |
|  | 14-1-117 | 刷桐油 木板面 | | 10m2 | 0.1 | 9.96 | 1.94 | |  |  |  |  |
| 23 | 011402001001 | 木窗油漆 1.窗类型：老式百叶木窗 2.窗代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | | m2 | － | 9.96 | 1.94 | |  | 11.45 | 4.65 | 16.55 |
|  | 14-1-117 | 刷桐油 木板面 | | 10m2 | 0.1 | 9.96 | 1.94 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第4页 共6页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 24 | 011201001002 | 内墙抹灰 1.墙体类型：土坯墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类：麻刀灰 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 18.84 | 10.46 | | 0.91 | 21.67 | 8.79 | 39 |
|  | 12-1-1 | [水泥石灰膏砂浆 1:1:6][水泥石灰 膏砂浆 2:1:8][水泥抹灰砂浆 1:2] 麻刀灰(厚7+7+3mm) 墙面 | | 10m2 | 0.1 | 14.04 | 6.69 | | 0.51 |  |  |  |
|  | 12-1-15 | [水泥石灰膏砂浆 1:1:6]水泥石灰膏 砂浆 抹灰层每增减1mm | | 10m2 | 1 | 4.80 | 3.77 | | 0.40 |  |  |  |
| 25 | 011302005001 | 织物吊顶 1.老花布吊顶（含龙骨） | | m2 | － |  | 80.00 | |  |  |  | 80 |
|  | 临时子目 | 老花布吊顶（含龙骨） | | m2 | 1 |  | 80.00 | |  |  |  |  |
| 26 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：运至甲方指定地点 | | m3 | － |  |  | | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 1 |  |  | | 18.00 |  |  |  |
|  |  | 院内 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 27 | 011601001003 | 石砌体拆除 1.砌体名称：石砌体拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | | m3 | － | 46.20 |  | |  | 53.76 | 21.82 | 68.02 |
|  | 01-1-61借 | 乱(毛)石墙 | | 10m3 | 0.1 | 46.20 |  | |  |  |  |  |
| 28 | 010101003001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.6m 3.弃土运距 | | m3 | － | 0.66 |  | | 2.34 | 0.77 | 0.32 | 3.32 |
|  | 1-2-43 | 挖掘机挖槽坑土方 普通土 | | 10m3 | 0.1 | 0.66 |  | | 2.34 |  |  |  |
| 29 | 010103002002 | 余土外运 1.废弃料品种：沟槽挖土 2.运距：运至甲方指定地点 | | m3 | － |  |  | | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 余土外运 | | m3 | 1 |  |  | | 18.00 |  |  |  |
| 30 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石 2.基础类型 3.砂浆强度等级：水泥砂浆 M5.0 | | m3 | － | 82.91 | 280.96 | | 43.98 | 96.48 | 39.17 | 447.02 |
|  | 4-3-1 | [水泥砂浆 M5.0]毛石基础 | | 10m3 | 0.1 | 82.91 | 280.96 | | 43.98 |  |  |  |
| 31 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆  M5.0 | | m3 | － | 130.87 | 281.01 | | 43.98 | 152.29 | 61.83 | 517.69 |
|  | 4-3-2 | [水泥砂浆 M5.0]毛石墙 | | 10m3 | 0.1 | 130.87 | 281.01 | | 43.98 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第5页 共6页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 32 | 010804001001 | 院落大门 1.新建院落大门（老式平开木板大门 ） 2.茅草屋样式、门墙碎石砌垒 | | 项 | － |  | 9000.00 | |  |  |  | 9000 |
|  | 临时子目 | 新建院落大门 | | 项 | 1 |  | 9000.00 | |  |  |  |  |
| 33 | 010804005001 | 栅栏门 1.对开栅栏门 | | 樘 | － |  | 600.00 | |  |  |  | 600 |
|  | 临时子目 | 对开栅栏门 | | 樘 | 1 |  | 600.00 | |  |  |  |  |
| 34 | 011605001002 | 地面块料拆除 1.拆除的基层类型: 10cm厚砼垫层 2.饰面材料种类：200\*100\*50透水砖 | | m2 | － | 36.41 |  | |  | 42.37 | 17.20 | 53.61 |
|  | 01-1-121借 | 楼地面 地面砖 | | 10m2 | 0.1 | 9.35 |  | |  |  |  |  |
|  | 01-1-117借 | 楼地面 混凝土垫层 | | 10m3 | 0.01 | 27.06 |  | |  |  |  |  |
| 35 | 011102003002 | 仿古青砖地面 1.仿古青砖地面（30mm厚水泥砂浆粘 贴） | | m2 | － | 5.94 | 87.48 | | 0.68 | 6.91 | 2.81 | 96.91 |
|  | 16-5-8调 | 仿古青砖地面 | | 10m2 | 0.1 | 5.94 | 87.48 | | 0.68 |  |  |  |
| 36 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：卵石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 | | m | － | 7.19 | 78.73 | | 0.06 | 8.17 | 3.32 | 89.3 |
|  | 2-4-27借 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]缘石  石质 | | 100m | 0.01 | 7.19 | 2.98 | | 0.06 |  |  |  |
|  | zc8\_0001 | 石质缘石 200×120 | | m | 1.01 |  | 75.75 | |  |  |  |  |
| 37 | 010501001002 | 地面垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.仿古青砖地面垫层 | | m3 | － | 91.30 | 326.07 | | 0.64 | 106.24 | 43.14 | 461.15 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 326.07 | | 0.64 |  |  |  |
| 38 | 050307018001 | 石砌小摆设 1．成品石香台安砌 | | 个 | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 |
|  | 临时子目 | 成品石香台 | | 个 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  |
| 39 | 050307018002 | 石砌小摆设 1．石桌石凳 | | 套 | － |  | 1100.00 | |  |  |  | 1100 |
|  | 临时子目 | 石桌石凳 | | 套 | 1 |  | 1100.00 | |  |  |  |  |
| 40 | 010401011001 | 储存井维修 1.拆除原砖砌井壁 2.M5水泥砂浆新砌古砖井壁 3.垃圾外运 | | 座 | － | 47.61 | 366.93 | | 2.91 | 55.40 | 22.50 | 439.95 |
|  | 01-1-67借 | 零星砌体 | | 10m3 | 0.014 | 14.45 |  | |  |  |  |  |
|  | 16-4-2调 | [水泥砂浆 M5.0]砖砌井(池)壁 矩形 | | 10m3 | 0.018 | 33.16 | 366.93 | | 0.43 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 0.138 |  |  | | 2.48 |  |  |  |
| 41 | 050307006001 | 储存井护栏 1．护栏高度：1.2m 2．防护材料种类：木质安全护栏（ 带盖） | | m | － |  | 190.00 | |  |  |  | 190 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第6页 共6页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 临时子目 | 木质安全护栏 | | m | 1 |  | 190.00 | |  |  |  |  |
| 42 | 050307009001 | 警示牌 1．储存井警示牌 | | 个 | － |  | 180.00 | |  |  |  | 180 |
|  | 临时子目 | 储存井警示牌 | | 个 | 1 |  | 180.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共5页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010 | 综合工日 | 工日 | 52.1548 | |  | 76.00 |  | 3963.76 | 110.00 | |  | 5737.03 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 58.8640 | |  | 128.00 | 128.00 | 7534.59 | 110.00 | |  | 6475.04 |  |  |  |
| 3 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 24.7126 | |  | 128.00 | 128.00 | 3163.21 | 110.00 | |  | 2718.39 |  |  |  |
| 4 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 19.3846 | |  | 138.00 | 138.00 | 2675.07 | 120.00 | |  | 2326.15 |  |  |  |
| 5 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 1.8008 | |  | 117.00 | 117.00 | 210.69 | 103.00 | |  | 185.48 |  |  |  |
| 6 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 0.1016 | | 13 | 3849.56 | 4350.00 | 391.12 | 3451.33 | | 3900.00 | 350.66 |  |  |  |
| 7 | 01010061 | 钢筋 φ4 | kg | 0.9809 | | 13 | 4.06 | 4.59 | 3.98 | 3.54 | | 4.00 | 3.47 |  |  |  |
| 8 | 01010109 | 箍筋≤φ10 | t | 0.0253 | | 13 | 4070.80 | 4600.00 | 102.99 | 3539.82 | | 4000.00 | 89.56 |  |  |  |
| 9 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝 22# | kg | 0.5581 | | 13 | 5.90 | 6.67 | 3.29 | 5.23 | | 5.91 | 2.92 |  |  |  |
| 10 | 01290219 | 止水铁片 3mm厚 | kg | 2.7555 | | 13 | 28.32 | 32.00 | 78.04 | 39.03 | | 44.10 | 107.55 |  |  |  |
| 11 | 01290243 | 钢垫板夹板 | kg | 33.0407 | | 13 | 4.65 | 5.26 | 153.64 | 5.50 | | 6.21 | 181.72 |  |  |  |
| 12 | 01570 | 铁件 | kg | 8.8524 | |  | 4.70 |  | 41.61 | 4.70 | |  | 41.61 |  |  |  |
| 13 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 1.3763 | | 13 | 1.86 | 2.10 | 2.56 | 1.86 | | 2.10 | 2.56 |  |  |  |
| 14 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 0.2675 | | 13 | 42.50 | 48.02 | 11.37 | 45.58 | | 51.51 | 12.19 |  |  |  |
| 15 | 03010141 | 螺栓 | kg | 5.9119 | | 13 | 3.41 | 3.85 | 20.16 | 3.35 | | 3.79 | 19.80 |  |  |  |
| 16 | 03010367 | 对拉螺栓 φ14 | t | 0.0537 | | 13 | 9903.86 | 11191.36 | 531.84 | 3982.30 | | 4500.00 | 213.85 |  |  |  |
| 17 | 03010855 | 螺母 | kg | 0.9751 | | 13 | 6.49 | 7.33 | 6.33 | 7.38 | | 8.34 | 7.20 |  |  |  |
| 18 | 03010861 | 螺帽 M14 | 个 | 1.8144 | | 13 | 0.24 | 0.27 | 0.44 | 0.29 | | 0.33 | 0.53 |  |  |  |
| 19 | 03052 | 锯材 | m3 | 0.1087 | |  | 1538.46 |  | 167.23 | 1538.46 | |  | 167.23 |  |  |  |
| 20 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 6.6248 | | 13 | 64.60 | 73.00 | 427.96 | 84.09 | | 95.02 | 557.08 |  |  |  |
| 21 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 6.2102 | | 13 | 0.45 | 0.51 | 2.79 | 0.92 | | 1.04 | 5.71 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共5页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 03130107 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 0.7621 | | 13 | 9.56 | 10.80 | 7.29 | 8.89 | | 10.05 | 6.78 |  |  |  |
| 23 | 03150101 | 扒钉 | kg | 1.3034 | | 13 | 3.89 | 4.40 | 5.07 | 4.86 | | 5.49 | 6.33 |  |  |  |
| 24 | 03150139 | 圆钉 | kg | 1.2749 | | 13 | 5.58 | 6.30 | 7.11 | 6.88 | | 7.78 | 8.77 |  |  |  |
| 25 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 1.1732 | | 3 | 271.84 | 280.00 | 318.92 | 169.90 | | 175.00 | 199.33 |  |  |  |
| 26 | 04110025 | 毛石 | m3 | 42.4890 | | 3 | 174.76 | 180.00 | 7425.38 | 155.34 | | 160.00 | 6600.24 |  |  |  |
| 27 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | 千块 | 1.6367 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 1207.66 | 388.35 | | 400.00 | 635.61 |  |  |  |
| 28 | 04130001~ 1 | 仿古青砖 | 千块 | 0.0962 | | 3 | 737.86 | 760.00 | 70.98 | 3713.59 | | 3825.00 | 357.25 |  |  |  |
| 29 | 04270091 | 预制混凝土块 | m3 | 0.0368 | | 13 | 336.28 | 380.00 | 12.38 | 1047.61 | | 1183.80 | 38.55 |  |  |  |
| 30 | 05002 | 机制红砖240×115×53 | 百块 | 0.2359 | |  | 25.64 |  | 6.05 | 40.00 | | 40.00 | 9.44 |  |  |  |
| 31 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.6786 | | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 964.98 | 1651.38 | | 1800.00 | 1120.63 |  |  |  |
| 32 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0384 | | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 81.97 | 2115.04 | | 2390.00 | 81.22 |  |  |  |
| 33 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.0044 | | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 6.91 | 2982.30 | | 3370.00 | 13.12 |  |  |  |
| 34 | 10155 | 生桐油 | kg | 0.1381 | |  | 10.86 |  | 1.50 | 10.86 | |  | 1.50 |  |  |  |
| 35 | 11000001~ 1 | 老式百叶木窗 | m2 | 0.8820 | | 13 | 132.74 | 150.00 | 117.08 | 530.97 | | 600.00 | 468.32 |  |  |  |
| 36 | 11000007 | 门窗材 | m3 | 0.0053 | | 13 | 1991.15 | 2250.00 | 10.55 | 3285.84 | | 3713.00 | 17.41 |  |  |  |
| 37 | 11010011~ 1 | 老式成品木门 | m2 | 2.1630 | | 13 | 415.93 | 470.00 | 899.66 | 690.27 | | 780.00 | 1493.05 |  |  |  |
| 38 | 13010081 | 调和漆 | kg | 0.4141 | | 13 | 13.53 | 15.29 | 5.60 | 13.98 | | 15.80 | 5.79 |  |  |  |
| 39 | 13050003 | 防锈漆 | kg | 0.2034 | | 13 | 12.39 | 14.00 | 2.52 | 15.24 | | 17.22 | 3.10 |  |  |  |
| 40 | 13050041 | 防火涂料 | kg | 6.8446 | | 13 | 15.84 | 17.90 | 108.42 | 16.73 | | 18.91 | 114.51 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共5页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 13330027 | 石油沥青油毡 350# | m2 | 0.1201 | | 13 | 4.34 | 4.90 | 0.52 | 3.72 | | 4.20 | 0.45 |  |  |  |
| 42 | 14010001 | 防腐油 | kg | 6.0566 | | 13 | 2.09 | 2.36 | 12.66 | 5.09 | | 5.75 | 30.83 |  |  |  |
| 43 | 14010007 | 熟桐油 | kg | 0.3045 | | 13 | 16.15 | 18.25 | 4.92 | 17.33 | | 19.58 | 5.28 |  |  |  |
| 44 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.1354 | | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.60 | 6.11 | | 6.90 | 0.83 |  |  |  |
| 45 | 14350155 | 稀释剂 | kg | 0.6844 | | 13 | 11.82 | 13.36 | 8.09 | 11.15 | | 12.60 | 7.63 |  |  |  |
| 46 | 24017 | 望砖 21×10.5×1.7cm | 百块 | 0.4763 | |  | 51.28 |  | 24.42 | 330.00 | | 330.00 | 157.18 |  |  |  |
| 47 | 24188 | 7寸筒瓦 | 百块 | 0.2621 | |  | 64.96 |  | 17.03 | 340.00 | | 340.00 | 89.11 |  |  |  |
| 48 | 24190 | 12寸筒瓦 | 百块 | 6.8039 | |  | 94.02 |  | 639.70 | 570.00 | | 570.00 | 3878.22 |  |  |  |
| 49 | 24192 | 10寸沟头筒瓦 | 百块 | 0.0040 | |  | 58.80 |  | 0.24 | 510.00 | | 510.00 | 2.04 |  |  |  |
| 50 | 24272 | 蝴蝶瓦(底) | 百块 | 27.5781 | |  | 22.84 |  | 629.88 | 340.00 | | 340.00 | 9376.55 |  |  |  |
| 51 | 26421 | 煤胶 | kg | 6.0173 | |  | 38.11 |  | 229.32 | 38.11 | |  | 229.32 |  |  |  |
| 52 | 29210043 | 钢拉杆 | kg | 4.1626 | | 13 | 3.81 | 4.30 | 15.86 | 3.70 | | 4.18 | 15.40 |  |  |  |
| 53 | 33050011 | 铸铁垫板 | kg | 0.8257 | | 13 | 3.72 | 4.20 | 3.07 | 3.10 | | 3.50 | 2.56 |  |  |  |
| 54 | 34110003 | 水 | m3 | 5.6883 | | 3 | 6.36 | 6.55 | 36.18 | 6.60 | | 6.80 | 37.54 |  |  |  |
| 55 | 36050001~ 1 | 仿古青砖 | m2 | 31.1965 | | 13 | 38.05 | 43.00 | 1187.03 | 70.80 | | 80.00 | 2208.71 |  |  |  |
| 56 | 55002 | 电动卷扬机 单筒快速10kN | 台班 | 0.1035 | |  | 125.83 |  | 13.02 | 125.83 | |  | 13.02 |  |  |  |
| 57 | 56017 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.3982 | |  | 122.87 |  | 48.93 | 122.87 | |  | 48.93 |  |  |  |
| 58 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 15.1370 | |  | 350.97 | 368.83 | 5312.63 | 230.01 | | 242.48 | 3481.66 |  |  |  |
| 59 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.7026 | |  | 361.37 | 380.58 | 253.90 | 237.91 | | 251.41 | 167.16 |  |  |  |
| 60 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS  M15 | m3 | 0.1600 | | 3 | 425.24 | 438.00 | 68.04 | 467.96 | | 482.00 | 74.87 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共5页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.9728 | | 3 | 524.27 | 540.00 | 510.01 | 373.79 | | 385.00 | 363.62 |  |  |  |
| 62 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0474 | |  | 544.30 | 584.97 | 25.80 | 373.82 | | 403.54 | 17.72 |  |  |  |
| 63 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 3.1564 | |  | 506.88 | 539.97 | 1599.92 | 341.72 | | 365.56 | 1078.61 |  |  |  |
| 64 | 80050047 | 水泥石灰膏砂浆 1:1:6 | m3 | 1.4966 | |  | 466.06 | 489.03 | 697.51 | 324.79 | | 341.37 | 486.08 |  |  |  |
| 65 | 80050049 | 水泥石灰膏砂浆 2:1:8 | m3 | 0.9211 | |  | 499.43 | 527.83 | 460.02 | 346.96 | | 367.57 | 319.58 |  |  |  |
| 66 | 80050051 | 麻刀石灰浆 | m3 | 0.3755 | |  | 319.31 | 333.10 | 119.90 | 330.75 | | 344.50 | 124.20 |  |  |  |
| 67 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 3.6017 | | 3 | 407.77 | 420.00 | 1468.67 | 320.39 | | 330.00 | 1153.95 |  |  |  |
| 68 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 1.0180 | | 3 | 417.48 | 430.00 | 424.99 | 339.81 | | 350.00 | 345.93 |  |  |  |
| 69 | 81003 | M5.0混合砂浆 | m3 | 0.0310 | |  | 151.73 |  | 4.70 | 151.73 | |  | 4.70 |  |  |  |
| 70 | 81114 | 水泥石灰麻刀灰浆 | m3 | 0.0217 | |  | 228.22 |  | 4.95 | 228.22 | |  | 4.95 |  |  |  |
| 71 | 81294 | 纸筋石灰浆 | m3 | 0.0386 | |  | 137.03 |  | 5.29 | 137.03 | |  | 5.29 |  |  |  |
| 72 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 | |  | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.14 | | 1.17 | 1.14 |  |  |  |
| 73 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0026 | |  | 834.41 | 890.68 | 2.17 | 834.41 | | 890.68 | 2.17 |  |  |  |
| 74 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压)  1m3 | 台班 | 0.0651 | |  | 1086.47 | 1183.07 | 70.73 | 1086.47 | | 1183.07 | 70.73 |  |  |  |
| 75 | 990149510 | 液压锤HM960 | 台班 | 0.0414 | |  | 290.63 | 305.26 | 12.03 | 290.63 | | 305.26 | 12.03 |  |  |  |
| 76 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0081 | |  | 724.50 | 770.89 | 5.87 | 724.50 | | 770.89 | 5.87 |  |  |  |
| 77 | 990503030 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0285 | |  | 207.80 | 212.63 | 5.92 | 207.80 | | 212.63 | 5.92 |  |  |  |
| 78 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.2232 | |  | 202.44 | 203.74 | 45.18 | 202.44 | | 203.74 | 45.18 |  |  |  |
| 79 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.7076 | |  | 249.48 | 255.99 | 176.53 | 249.48 | | 255.99 | 176.53 |  |  |  |
| 80 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.2946 | |  | 7.74 | 8.49 | 2.28 | 7.74 | | 8.49 | 2.28 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | | | 标段： | | | | | | 第5页 共5页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 81 | 990618520 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 0.1085 | |  | 8.02 | 8.84 | 0.87 | 8.02 | | 8.84 | 0.87 |  |  |  |
| 82 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.0132 | |  | 45.10 | 49.26 | 0.60 | 45.10 | | 49.26 | 0.60 |  |  |  |
| 83 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.0395 | |  | 27.15 | 29.24 | 1.07 | 27.15 | | 29.24 | 1.07 |  |  |  |
| 84 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 31.6492 | |  | 48.43 | 53.36 | 1532.77 | 48.43 | | 53.36 | 1532.77 |  |  |  |
| 85 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | 台班 | 0.0875 | |  | 94.74 | 104.84 | 8.29 | 94.74 | | 104.84 | 8.29 |  |  |  |
| 86 | 990910030 | 对焊机 75kV·A | 台班 | 0.0125 | |  | 121.70 | 134.92 | 1.52 | 121.70 | | 134.92 | 1.52 |  |  |  |
| 87 | 991003080 | 电动空气压缩机 20m3/min | 台班 | 0.2247 | |  | 570.23 | 633.57 | 128.13 | 570.23 | | 633.57 | 128.13 |  |  |  |
| 88 | f-6 | 其他材料费占材料费 | % | 1.0000 | |  | 17.03 | 8.52 | 17.03 | 75.82 | | 73.85 | 75.82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 46592.53 | － | | － | 56189.52 | － | － | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | 标段： | | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 石质缘石 200×120 | | m | 26.06 | 13 | | 75.00 | 84.75 | 1954.35 |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 1954.35 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 9786.83 |
| 2 | 总价措施费 | | | 1576.28 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 11363.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 17547.73 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.55 | 492.89 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 111.87 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 28.64 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 16.78 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 421.37 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 95.64 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 24.48 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 14.35 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.91 | 562.47 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 127.66 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 32.68 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 19.15 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 99.55 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 9.57 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 2.45 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 1.44 |
|  | 合计 | |  | |  | 1576.28 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 344.74 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 88.25 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 51.72 |
|  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 | 2640.05 | 2640.05 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 | 1924.64 | 1924.64 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 | 5222.14 | 5222.14 |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 9786.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | | 项 | － | 869.12 | 1117.24 | | 243.09 | 1011.33 | 410.60 | 2640.05 |
|  | 17-3-1 | 满堂木脚手架基本层 | | 10m2 | 1.697 | 151.22 | 114.85 | | 48.88 |  |  |  |
|  | 17-1-2 | 双排外木脚手架≤6m | | 10m2 | 6.384 | 379.19 | 834.72 | | 127.86 |  |  |  |
|  | 17-2-2 | 双排里脚手架≤3.6m | | 10m2 | 4.966 | 338.71 | 167.67 | | 66.35 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | | 项 | － | 494.23 | 1194.99 | | 1.92 | 575.11 | 233.50 | 1924.64 |
|  | 18-1-41 | 构造柱复合木模板木支撑 | | 10m2 | 1.26 | 410.26 | 965.79 | | 1.45 |  |  |  |
|  | 18-1-53 | 基础梁复合木模板木支撑 | | 10m2 | 0.259 | 54.17 | 151.78 | | 0.35 |  |  |  |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | | 10m2 | 0.258 | 29.80 | 77.42 | | 0.12 |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | | 项 | － | 1320.00 | 265.51 | | 3013.01 | 1536.00 | 623.62 | 5222.14 |
|  | 19-3-34 | 履带式挖掘机履带式液压锤场外运输 | | 台次 | 1 | 1320.00 | 265.51 | | 3013.01 |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-土建 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 91855.95 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 91855.95 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 7215.27 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 5180.66 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 3224.14 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 514.39 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 597.06 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 845.07 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1396.21 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 541.95 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 96.45 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 8916.41 |
|  | 合计 | |  | |  | 16131.68 |
|  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 80259.11 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 80259.11 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 4234.22 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 2368.82 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 1865.40 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 6636.96 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 8201.73 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 99332.02 | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 主屋 | |  |  | |  |  |  |
| 1 | 011607001001 | 屋面拆除 1.带泥背瓦屋面 2.含屋架及檩木 3.含垃圾外运 | | m2 | 66.17 | | 24.84 | 1643.66 |  |
| 2 | 010901001001 | 瓦屋面 新建瓦屋面（含屋脊）： 1.瓦品种、规格：12寸筒瓦 2.粘结层砂浆的配合比：水泥抹灰砂浆 1:3 3.苇箔两层 | | m2 | 66.17 | | 554.71 | 36705.16 |  |
| 3 | 010701001001 | 木屋架 1.跨度: 4.3m 2.材料品种、规格：圆木屋架Ф260、站木 Ф120 3.刨光要求 4.拉杆及夹板种类 5.防护材料种类 | | 榀 | 1 | | 1186.73 | 1186.73 |  |
| 4 | 011404007001 | 木屋架油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及防火涂 料两遍 | | m2 | 5.281 | | 55.11 | 291.04 |  |
| 5 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：Ф120 2.木材种类：圆木 3.刨光要求 4.防护材料种类 | | m3 | 0.187 | | 2363.41 | 441.96 |  |
| 6 | 011404007002 | 木檩条油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及防火涂 料两遍 | | m2 | 26.112 | | 55.11 | 1439.03 |  |
| 7 | 011605001001 | 地面块料拆除 1.拆除的基层类型: 10cm厚砼垫层 2.饰面材料种类：200\*100\*50透水砖 | | m2 | 30.67 | | 53.61 | 1644.22 |  |
| 8 | 011102003001 | 仿古青砖地面 1.仿古青砖地面（30mm厚水泥砂浆粘贴） | | m2 | 30.67 | | 96.91 | 2972.23 |  |
| 9 | 010501001001 | 地面垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.仿古青砖地面垫层 | | m3 | 3.067 | | 461.15 | 1414.35 |  |
| 10 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | | m2 | 4.298 | | 13.87 | 59.61 |  |
| 11 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸：1200\*1940+800\*1800 2.镶嵌玻璃品种、厚度 | | m2 | 3.768 | | 713.75 | 2689.41 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 50487.4 |  |
| 合计 | | | | | | | | 50487.4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | 标段： | | | 第2页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010806001001 | 木质窗 1.窗代号及洞口尺寸：900\*900\*2+500\*700 2.玻璃品种、厚度 | | m2 | 1.97 | | 583.18 | 1148.86 |  |
| 13 | 011401001001 | 木门油漆 1.门类型：老式木板门 2.门代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | | m2 | 3.768 | | 16.55 | 62.36 |  |
| 14 | 011402001001 | 木窗油漆 1.窗类型：老式百叶木窗 2.窗代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | | m2 | 1.97 | | 16.55 | 32.6 |  |
| 15 | 011201001002 | 内墙抹灰 1.墙体类型：石墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类：麻刀灰 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 104.366 | | 39 | 4070.27 |  |
| 16 | 011302005001 | 织物吊顶 1.老花布吊顶（含龙骨） | | m2 | 30.1344 | | 80 | 2410.75 |  |
| 17 | 011201003001 | 石墙面勾缝 1.勾缝类型：平缝 2.勾缝材料种类 | | m2 | 75.362 | | 9.5 | 715.94 |  |
| 18 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：运至甲方指定地点 | | m3 | 5.9206 | | 18 | 106.57 |  |
|  |  | 院内 | |  |  | |  |  |  |
| 19 | 011605001002 | 地面块料拆除 1.拆除的基层类型: 10cm厚砼垫层 2.饰面材料种类：200\*100\*50透水砖 | | m2 | 120 | | 53.61 | 6433.2 |  |
| 20 | 011102003002 | 透水砖地面 1.灰色透水砖地面（30mm厚水泥砂浆粘贴） | | m2 | 120 | | 47.26 | 5671.2 |  |
| 21 | 010501001002 | 地面垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.仿古青砖地面垫层 | | m3 | 12 | | 461.15 | 5533.8 |  |
| 22 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：卵石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 | | m | 11.9 | | 89.3 | 1062.67 |  |
| 23 | 050307018001 | 石砌小摆设 1．成品石香台安砌 | | 个 | 1 | | 1200 | 1200 |  |
| 24 | 050307018002 | 石砌小摆设 1．石桌石凳 | | 套 | 1 | | 1100 | 1100 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 29548.22 |  |
| 合计 | | | | | | | | 80035.62 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | 标段： | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 050101002001 | 挖树根（蔸） 地径：Ф350 | | 株 | 1 | | 167.06 | 167.06 |  |
| 26 | 010103002002 | 垃圾外运 1.废弃料品种：拆除垃圾及树根 2.运距：运至甲方指定地点 | | m3 | 3.1351 | | 18 | 56.43 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 223.49 |  |
| 合计 | | | | | | | | 80259.11 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第1页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  |  | 主屋 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 011607001001 | 屋面拆除 1.带泥背瓦屋面 2.含屋架及檩木 3.含垃圾外运 | | m2 | － | 14.53 |  | | 3.45 | 16.91 | 6.86 | 24.84 |
|  | 01-1-17借 | 带泥背瓦屋面 | | 10m2 | 0.1 | 11.88 |  | |  |  |  |  |
|  | 01-1-38借 | 人字屋架(跨度) ≤6m | | 10榀 | 0.002 | 0.80 |  | | 0.09 |  |  |  |
|  | 01-1-53借 | 檩 | | 10根 | 0.032 | 1.85 |  | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 0.187 |  |  | | 3.36 |  |  |  |
| 2 | 010901001001 | 瓦屋面 新建瓦屋面（含屋脊）： 1.瓦品种、规格：12寸筒瓦 2.粘结层砂浆的配合比：水泥抹灰砂 浆 1:3 3.苇箔两层 | | m2 | － | 140.09 | 373.81 | | 1.52 | 96.79 | 39.29 | 554.71 |
|  | 2-296借调 | 粘土筒瓦屋面;厅堂 | | 10m2 | 0.1 | 132.44 | 368.15 | | 1.46 |  |  |  |
|  | 2-316借 | 滚筒戗脊;7m以内 | | 10条 | 0.004 | 7.65 | 5.66 | | 0.06 |  |  |  |
|  | . |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 010701001001 | 木屋架 1.跨度: 4.3m 2.材料品种、规格：圆木屋架Ф260 、站木Ф120 3.刨光要求 4.拉杆及夹板种类 5.防护材料种类 | | 榀 | － | 197.89 | 895.35 | |  | 230.27 | 93.49 | 1186.73 |
|  | 7-1-1 | 圆木人字屋架制作安装 跨度≤10m | | 10m3 | 0.028 | 197.89 | 895.35 | |  |  |  |  |
| 4 | 011404007001 | 木屋架油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及 防火涂料两遍 | | m2 | － | 31.32 | 9.16 | |  | 36.02 | 14.63 | 55.11 |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 | | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.32 | |  |  |  |  |
|  | 14-1-120 | 刷防腐油 木方面 | | 10m2 | 0.1 | 19.92 | 1.84 | |  |  |  |  |
| 5 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：Ф120 2.木材种类：圆木 3.刨光要求 4.防护材料种类 | | m3 | － | 251.02 | 1993.79 | |  | 292.10 | 118.60 | 2363.41 |
|  | 7-3-2 | 屋面木基层 圆木檩条 | | 10m3 竣工 木料 | 0.1 | 251.02 | 1993.79 | |  |  |  |  |
| 6 | 011404007002 | 木檩条油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及 防火涂料两遍 | | m2 | － | 31.32 | 9.16 | |  | 36.02 | 14.63 | 55.11 |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 | | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.32 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第2页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 14-1-120 | 刷防腐油 木方面 | | 10m2 | 0.1 | 19.92 | 1.84 | |  |  |  |  |
| 7 | 011605001001 | 地面块料拆除 1.拆除的基层类型: 10cm厚砼垫层 2.饰面材料种类：200\*100\*50透水砖 | | m2 | － | 36.41 |  | |  | 42.37 | 17.20 | 53.61 |
|  | 01-1-121借 | 楼地面 地面砖 | | 10m2 | 0.1 | 9.35 |  | |  |  |  |  |
|  | 01-1-117借 | 楼地面 混凝土垫层 | | 10m3 | 0.01 | 27.06 |  | |  |  |  |  |
| 8 | 011102003001 | 仿古青砖地面 1.仿古青砖地面（30mm厚水泥砂浆粘 贴） | | m2 | － | 5.94 | 87.48 | | 0.68 | 6.91 | 2.81 | 96.91 |
|  | 16-5-8调 | 仿古青砖地面 | | 10m2 | 0.1 | 5.94 | 87.48 | | 0.68 |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 地面垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.仿古青砖地面垫层 | | m3 | － | 91.30 | 326.07 | | 0.64 | 106.24 | 43.14 | 461.15 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 326.07 | | 0.64 |  |  |  |
| 10 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | | m2 | － | 9.42 |  | |  | 10.96 | 4.45 | 13.87 |
|  | 01-1-106借 | 木门窗 | | 10m2 | 0.1 | 9.42 |  | |  |  |  |  |
| 11 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸： 1200\*1940+800\*1800 2.镶嵌玻璃品种、厚度 | | m2 | － | 15.95 | 690.27 | |  | 18.56 | 7.53 | 713.75 |
|  | 8-1-3调 | 普通成品门扇安装 | | 10m2 扇面 积 | 0.1 | 15.95 | 690.27 | |  |  |  |  |
| 12 | 010806001001 | 木质窗 1.窗代号及洞口尺寸： 900\*900\*2+500\*700 2.玻璃品种、厚度 | | m2 | － | 21.78 | 551.11 | |  | 25.34 | 10.29 | 583.18 |
|  | 8-6-4调 | 百叶窗 | | 10m2 扇面 积 | 0.1 | 21.78 | 551.11 | |  |  |  |  |
| 13 | 011401001001 | 木门油漆 1.门类型：老式木板门 2.门代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | | m2 | － | 9.96 | 1.94 | |  | 11.45 | 4.65 | 16.55 |
|  | 14-1-117 | 刷桐油 木板面 | | 10m2 | 0.1 | 9.96 | 1.94 | |  |  |  |  |
| 14 | 011402001001 | 木窗油漆 1.窗类型：老式百叶木窗 2.窗代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | | m2 | － | 9.96 | 1.94 | |  | 11.45 | 4.65 | 16.55 |
|  | 14-1-117 | 刷桐油 木板面 | | 10m2 | 0.1 | 9.96 | 1.94 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第3页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 15 | 011201001002 | 内墙抹灰 1.墙体类型：石墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类：麻刀灰 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 18.84 | 10.46 | | 0.91 | 21.67 | 8.79 | 39 |
|  | 12-1-1 | [水泥石灰膏砂浆 1:1:6][水泥石灰 膏砂浆 2:1:8][水泥抹灰砂浆 1:2] 麻刀灰(厚7+7+3mm) 墙面 | | 10m2 | 0.1 | 14.04 | 6.69 | | 0.51 |  |  |  |
|  | 12-1-15 | [水泥石灰膏砂浆 1:1:6]水泥石灰膏 砂浆 抹灰层每增减1mm | | 10m2 | 1 | 4.80 | 3.77 | | 0.40 |  |  |  |
| 16 | 011302005001 | 织物吊顶 1.老花布吊顶（含龙骨） | | m2 | － |  | 80.00 | |  |  |  | 80 |
|  | 临时子目 | 老花布吊顶（含龙骨） | | m2 | 1 |  | 80.00 | |  |  |  |  |
| 17 | 011201003001 | 石墙面勾缝 1.勾缝类型：平缝 2.勾缝材料种类 | | m2 | － | 6.00 | 0.65 | | 0.04 | 6.90 | 2.81 | 9.5 |
|  | 12-1-19 | [水泥抹灰砂浆 1:2]方整石勾平缝 | | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 0.65 | | 0.04 |  |  |  |
| 18 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：运至甲方指定地点 | | m3 | － |  |  | | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 1 |  |  | | 18.00 |  |  |  |
|  |  | 院内 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | 011605001002 | 地面块料拆除 1.拆除的基层类型: 10cm厚砼垫层 2.饰面材料种类：200\*100\*50透水砖 | | m2 | － | 36.41 |  | |  | 42.37 | 17.20 | 53.61 |
|  | 01-1-121借 | 楼地面 地面砖 | | 10m2 | 0.1 | 9.35 |  | |  |  |  |  |
|  | 01-1-117借 | 楼地面 混凝土垫层 | | 10m3 | 0.01 | 27.06 |  | |  |  |  |  |
| 20 | 011102003002 | 透水砖地面 1.灰色透水砖地面（30mm厚水泥砂浆 粘贴） | | m2 | － | 5.94 | 37.83 | | 0.68 | 6.91 | 2.81 | 47.26 |
|  | 16-5-8调 | 透水砖路面 | | 10m2 | 0.1 | 5.94 | 37.83 | | 0.68 |  |  |  |
| 21 | 010501001002 | 地面垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.仿古青砖地面垫层 | | m3 | － | 91.30 | 326.07 | | 0.64 | 106.24 | 43.14 | 461.15 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 326.07 | | 0.64 |  |  |  |
| 22 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：卵石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 | | m | － | 7.19 | 78.73 | | 0.06 | 8.17 | 3.32 | 89.3 |
|  | 2-4-27借 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]缘石  石质 | | 100m | 0.01 | 7.19 | 2.98 | | 0.06 |  |  |  |
|  | zc9\_0001 | 石质缘石 200×120 | | m | 1.01 |  | 75.75 | |  |  |  |  |
| 23 | 050307018001 | 石砌小摆设 1．成品石香台安砌 | | 个 | － |  | 1200.00 | |  |  |  | 1200 |
|  | 临时子目 | 成品石香台 | | 个 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | 标段： | | | | | 第4页 共4页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 24 | 050307018002 | 石砌小摆设 1．石桌石凳 | | 套 | － |  | 1100.00 | |  |  |  | 1100 |
|  | 临时子目 | 石桌石凳 | | 套 | 1 |  | 1100.00 | |  |  |  |  |
| 25 | 050101002001 | 挖树根（蔸） 地径：Ф350 | | 株 | － | 114.33 |  | |  | 129.87 | 52.73 | 167.06 |
|  | 1-1-8借 | 挖树根 人工挖树根 离地面30cm处树 干直径40cm以内 | | 株 | 1 | 114.33 |  | |  |  |  |  |
| 26 | 010103002002 | 垃圾外运 1.废弃料品种：拆除垃圾及树根 2.运距：运至甲方指定地点 | | m3 | － |  |  | | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 1 |  |  | | 18.00 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | | | | | 标段： | | | | 第1页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010 | 综合工日 | 工日 | 84.2708 |  | 76.00 | |  | 6404.58 | 110.00 | |  | 9269.79 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 23.8040 |  | 128.00 | | 128.00 | 3046.91 | 110.00 | |  | 2618.44 |  |  |  |
| 3 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 58.9827 |  | 128.00 | | 128.00 | 7549.79 | 110.00 | |  | 6488.10 |  |  |  |
| 4 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 28.8233 |  | 138.00 | | 138.00 | 3977.62 | 120.00 | |  | 3458.80 |  |  |  |
| 5 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 0.8306 |  | 117.00 | | 117.00 | 97.18 | 103.00 | |  | 85.55 |  |  |  |
| 6 | 00010050 | 综合工日（园林) | 工日 | 1.1100 |  | 117.00 | | 117.00 | 129.87 | 103.00 | |  | 114.33 |  |  |  |
| 7 | 01290243 | 钢垫板夹板 | kg | 37.8957 | 13 | 4.65 | | 5.26 | 176.22 | 5.50 | | 6.21 | 208.43 |  |  |  |
| 8 | 01570 | 铁件 | kg | 13.3154 |  | 4.70 | |  | 62.58 | 4.70 | |  | 62.58 |  |  |  |
| 9 | 03010141 | 螺栓 | kg | 6.7805 | 13 | 3.41 | | 3.85 | 23.12 | 3.35 | | 3.79 | 22.71 |  |  |  |
| 10 | 03010855 | 螺母 | kg | 1.1184 | 13 | 6.49 | | 7.33 | 7.26 | 7.38 | | 8.34 | 8.25 |  |  |  |
| 11 | 03052 | 锯材 | m3 | 0.1787 |  | 1538.46 | |  | 274.92 | 1538.46 | |  | 274.92 |  |  |  |
| 12 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.5273 | 13 | 64.60 | | 73.00 | 34.06 | 84.09 | | 95.02 | 44.34 |  |  |  |
| 13 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 11.6782 | 13 | 0.45 | | 0.51 | 5.26 | 0.92 | | 1.04 | 10.74 |  |  |  |
| 14 | 03150101 | 扒钉 | kg | 1.4949 | 13 | 3.89 | | 4.40 | 5.82 | 4.86 | | 5.49 | 7.27 |  |  |  |
| 15 | 03150139 | 圆钉 | kg | 0.7166 | 13 | 5.58 | | 6.30 | 4.00 | 6.88 | | 7.78 | 4.93 |  |  |  |
| 16 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 5.5597 | 3 | 271.84 | | 280.00 | 1511.35 | 169.90 | | 175.00 | 944.59 |  |  |  |
| 17 | 04270091 | 预制混凝土块 | m3 | 0.0422 | 13 | 336.28 | | 380.00 | 14.19 | 1047.61 | | 1183.80 | 44.21 |  |  |  |
| 18 | 05002 | 机制红砖240×115×53 | 百块 | 0.2951 |  | 25.64 | |  | 7.57 | 40.00 | | 40.00 | 11.80 |  |  |  |
| 19 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.5339 | 9 | 1422.02 | | 1550.00 | 759.22 | 1651.38 | | 1800.00 | 881.67 |  |  |  |
| 20 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0196 | 13 | 2134.51 | | 2412.00 | 41.84 | 2115.04 | | 2390.00 | 41.45 |  |  |  |
| 21 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.0051 | 13 | 1570.22 | | 1774.35 | 8.01 | 2982.30 | | 3370.00 | 15.21 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | | | | | 标段： | | | | 第2页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 10155 | 生桐油 | kg | 0.1727 |  | 10.86 | |  | 1.88 | 10.86 | |  | 1.88 |  |  |  |
| 23 | 11000001~ 1 | 老式百叶木窗 | m2 | 1.9700 | 13 | 132.74 | | 150.00 | 261.50 | 530.97 | | 600.00 | 1046.01 |  |  |  |
| 24 | 11000007 | 门窗材 | m3 | 0.0119 | 13 | 1991.15 | | 2250.00 | 23.69 | 3285.84 | | 3713.00 | 39.10 |  |  |  |
| 25 | 11010011~ 1 | 老式成品木门 | m2 | 3.7680 | 13 | 415.93 | | 470.00 | 1567.22 | 690.27 | | 780.00 | 2600.94 |  |  |  |
| 26 | 13010081 | 调和漆 | kg | 0.4749 | 13 | 13.53 | | 15.29 | 6.43 | 13.98 | | 15.80 | 6.64 |  |  |  |
| 27 | 13050003 | 防锈漆 | kg | 0.2332 | 13 | 12.39 | | 14.00 | 2.89 | 15.24 | | 17.22 | 3.55 |  |  |  |
| 28 | 13050041 | 防火涂料 | kg | 12.8711 | 13 | 15.84 | | 17.90 | 203.88 | 16.73 | | 18.91 | 215.33 |  |  |  |
| 29 | 13330027 | 石油沥青油毡 350# | m2 | 0.1377 | 13 | 4.34 | | 4.90 | 0.60 | 3.72 | | 4.20 | 0.51 |  |  |  |
| 30 | 14010001 | 防腐油 | kg | 9.8833 | 13 | 2.09 | | 2.36 | 20.66 | 5.09 | | 5.75 | 50.31 |  |  |  |
| 31 | 14010007 | 熟桐油 | kg | 0.5738 | 13 | 16.15 | | 18.25 | 9.27 | 17.33 | | 19.58 | 9.94 |  |  |  |
| 32 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.2316 | 13 | 4.42 | | 5.00 | 1.02 | 6.11 | | 6.90 | 1.42 |  |  |  |
| 33 | 14350155 | 稀释剂 | kg | 1.2871 | 13 | 11.82 | | 13.36 | 15.21 | 11.15 | | 12.60 | 14.35 |  |  |  |
| 34 | 24017 | 望砖 21×10.5×1.7cm | 百块 | 0.5955 |  | 51.28 | |  | 30.54 | 330.00 | | 330.00 | 196.52 |  |  |  |
| 35 | 24188 | 7寸筒瓦 | 百块 | 0.3275 |  | 64.96 | |  | 21.27 | 340.00 | | 340.00 | 111.35 |  |  |  |
| 36 | 24190 | 12寸筒瓦 | 百块 | 11.1827 |  | 94.02 | |  | 1051.40 | 570.00 | | 570.00 | 6374.14 |  |  |  |
| 37 | 24192 | 10寸沟头筒瓦 | 百块 | 0.0053 |  | 58.80 | |  | 0.31 | 510.00 | | 510.00 | 2.70 |  |  |  |
| 38 | 24272 | 蝴蝶瓦(底) | 百块 | 45.3265 |  | 22.84 | |  | 1035.26 | 340.00 | | 340.00 | 15411.01 |  |  |  |
| 39 | 26421 | 煤胶 | kg | 9.7872 |  | 38.11 | |  | 372.99 | 38.11 | |  | 372.99 |  |  |  |
| 40 | 29210043 | 钢拉杆 | kg | 4.7742 | 13 | 3.81 | | 4.30 | 18.19 | 3.70 | | 4.18 | 17.66 |  |  |  |
| 41 | 33050011 | 铸铁垫板 | kg | 0.9470 | 13 | 3.72 | | 4.20 | 3.52 | 3.10 | | 3.50 | 2.94 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | | | | | 标段： | | | | 第3页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 34110003 | 水 | m3 | 6.6452 | 3 | 6.36 | | 6.55 | 42.26 | 6.60 | | 6.80 | 43.86 |  |  |  |
| 43 | 36050001~ 1 | 仿古青砖 | m2 | 30.0956 | 13 | 38.05 | | 43.00 | 1145.14 | 70.80 | | 80.00 | 2130.77 |  |  |  |
| 44 | 36050001~ 2 | 灰色透水砖 200\*100\*50 | m2 | 117.7524 | 13 | 38.05 | | 43.00 | 4480.48 | 31.86 | | 36.00 | 3751.59 |  |  |  |
| 45 | 55002 | 电动卷扬机 单筒快速10kN | 台班 | 0.1608 |  | 125.83 | |  | 20.23 | 125.83 | |  | 20.23 |  |  |  |
| 46 | 56017 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.6531 |  | 122.87 | |  | 80.25 | 122.87 | |  | 80.25 |  |  |  |
| 47 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS  M15 | m3 | 0.0738 | 3 | 425.24 | | 438.00 | 31.38 | 467.96 | | 482.00 | 34.54 |  |  |  |
| 48 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.9385 | 3 | 524.27 | | 540.00 | 492.03 | 373.79 | | 385.00 | 350.80 |  |  |  |
| 49 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.1524 |  | 544.30 | | 584.97 | 82.95 | 373.82 | | 403.54 | 56.97 |  |  |  |
| 50 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 5.1877 |  | 506.88 | | 539.97 | 2629.54 | 341.72 | | 365.56 | 1772.74 |  |  |  |
| 51 | 80050047 | 水泥石灰膏砂浆 1:1:6 | m3 | 2.0581 |  | 466.06 | | 489.03 | 959.20 | 324.79 | | 341.37 | 668.45 |  |  |  |
| 52 | 80050049 | 水泥石灰膏砂浆 2:1:8 | m3 | 0.8475 |  | 499.43 | | 527.83 | 423.27 | 346.96 | | 367.57 | 294.05 |  |  |  |
| 53 | 80050051 | 麻刀石灰浆 | m3 | 0.3455 |  | 319.31 | | 333.10 | 110.32 | 330.75 | | 344.50 | 114.27 |  |  |  |
| 54 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 15.2177 | 3 | 407.77 | | 420.00 | 6205.32 | 320.39 | | 330.00 | 4875.60 |  |  |  |
| 55 | 81003 | M5.0混合砂浆 | m3 | 0.0384 |  | 151.73 | |  | 5.83 | 151.73 | |  | 5.83 |  |  |  |
| 56 | 81114 | 水泥石灰麻刀灰浆 | m3 | 0.0271 |  | 228.22 | |  | 6.18 | 228.22 | |  | 6.18 |  |  |  |
| 57 | 81294 | 纸筋石灰浆 | m3 | 0.0516 |  | 137.03 | |  | 7.07 | 137.03 | |  | 7.07 |  |  |  |
| 58 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 0.48 | | 0.50 | 0.48 | 0.52 | | 0.54 | 0.52 |  |  |  |
| 59 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0079 |  | 724.50 | | 770.89 | 5.72 | 724.50 | | 770.89 | 5.72 |  |  |  |
| 60 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.4847 |  | 202.44 | | 203.74 | 98.12 | 202.44 | | 203.74 | 98.12 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | | | | | 标段： | | | | 第4页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 61 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.0027 |  | 249.48 | | 255.99 | 0.67 | 249.48 | | 255.99 | 0.67 |  |  |  |
| 62 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.2445 |  | 7.74 | | 8.49 | 9.63 | 7.74 | | 8.49 | 9.63 |  |  |  |
| 63 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 2.1094 |  | 48.43 | | 53.36 | 102.16 | 48.43 | | 53.36 | 102.16 |  |  |  |
| 64 | f-6 | 其他材料费占材料费 | % | 1.0000 |  | 27.76 | | 14.01 | 27.76 | 123.80 | | 120.66 | 123.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 45755.09 | － | | － | 65651.22 | － | － | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 石质缘石 200×120 | m | 12.02 | | 13 | | 75.00 | 84.75 | 901.43 |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 901.43 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 2368.82 |
| 2 | 总价措施费 | | | 1865.4 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 4234.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 | | |  | 21206.28 |
|  | 人工费含量 |  | | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  | | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | | | 2.55 | 595.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | | | 2.55 | 135.19 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL | | | 25.6 | 34.61 |
|  | 利润（A3） | A1×FL | | | 15 | 20.28 |
| 2 | 二次搬运 |  | | | 2.18 | 509.23 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | | | 2.18 | 115.57 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL | | | 25.6 | 29.59 |
|  | 利润（B3） | B1×FL | | | 15 | 17.34 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | | | 2.91 | 679.74 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | | | 2.91 | 154.28 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL | | | 25.6 | 39.5 |
|  | 利润（C3） | C1×FL | | | 15 | 23.14 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | | | 0.15 | 80.78 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | | | 0.15 | 7.76 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL | | | 25.6 | 1.99 |
|  | 利润（D3） | D1×FL | | | 15 | 1.16 |
|  | 合计 |  | | |  | 1865.4 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 | | |  | 412.8 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 | | |  | 105.69 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 | | |  | 61.92 |
|  |  |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | | 项 | 1 | 2368.82 | 2368.82 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 2368.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | 项 | － | 688.03 | 1127.48 | | 228.26 | 800.62 | 325.05 | 2368.82 |
|  | 17-3-1 | 满堂木脚手架基本层 | 10m2 | 3.013 | 268.49 | 203.92 | | 86.79 |  |  |  |
|  | 17-1-2 | 双排外木脚手架≤6m | 10m2 | 7.063 | 419.54 | 923.56 | | 141.47 |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-土建 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  | |  | 84493.33 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | |  | 84493.33 |
| 1 | 规费 |  | |  | 6636.96 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | |  | 4765.43 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 2965.72 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 473.16 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 549.21 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.92 | 777.34 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 1284.3 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 498.51 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 88.72 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 8201.73 |
|  | 合计 |  | |  | 14838.69 |
|  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 90028.60 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 90028.60 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 5541.90 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 3809.07 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 1732.83 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 7507.06 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 9276.98 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 112354.54 | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | 标段： | | 第1页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 主屋 |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 011607001001 | 屋面拆除 1.带泥背瓦屋面 2.含屋架及檩木 3.含垃圾外运 | m2 | 64.939 | | 25.03 | | 1625.42 |  |
| 2 | 010901001001 | 瓦屋面 新建瓦屋面（含屋脊）： 1.瓦品种、规格：12寸筒瓦 2.粘结层砂浆的配合比：水泥抹灰砂浆 1:3 3.苇箔两层 | m2 | 64.939 | | 555.01 | | 36041.79 |  |
| 3 | 010701001001 | 木屋架 1.跨度: 4.52m 2.材料品种、规格：圆木屋架Ф260、站木 Ф120 3.刨光要求 4.拉杆及夹板种类 5.防护材料种类 | 榀 | 1 | | 1275.41 | | 1275.41 |  |
| 4 | 011404007001 | 木屋架油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及防火涂 料两遍 | m2 | 11.525 | | 55.11 | | 635.14 |  |
| 5 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：Ф120 2.木材种类：圆木 3.刨光要求 4.防护材料种类 | m3 | 0.516 | | 2363.41 | | 1219.52 |  |
| 6 | 011404007002 | 木檩条油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及防火涂 料两遍 | m2 | 25.796 | | 55.11 | | 1421.62 |  |
| 7 | 011602001001 | 混凝土地面拆除 1.构件名称：室内混凝土地面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 | m3 | 3.341 | | 398.44 | | 1331.19 |  |
| 8 | 010401013001 | 混凝土地坪 1.室内混凝土地坪（面层搓毛板） 2.混凝土强度等级：C25 | m2 | 33.41 | | 54.8 | | 1830.87 |  |
| 9 | 011201003001 | 石墙面勾缝 1.勾缝类型：平缝 2.勾缝材料种类 | m2 | 45.584 | | 9.5 | | 433.05 |  |
| 10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | m2 | 4.765 | | 18.9 | | 90.06 |  |
| 11 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸：1300\*2050 2.镶嵌玻璃品种、厚度 | m2 | 2.665 | | 713.75 | | 1902.14 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 47806.21 |  |
| 合计 | | | | | | | | 47806.21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | 标段： | | 第2页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 12 | 010806001001 | 木质窗 1.窗代号及洞口尺寸： 900\*970+870\*900+600\*740 2.玻璃品种、厚度 | m2 | 2.1 | | 583.18 | | 1224.68 |  |
| 13 | 011401001001 | 木门油漆 1.门类型：老式木板门 2.门代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | m2 | 2.665 | | 16.55 | | 44.11 |  |
| 14 | 011402001001 | 木窗油漆 1.窗类型：老式百叶木窗 2.窗代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | m2 | 2.1 | | 16.55 | | 34.76 |  |
| 15 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：拆除原内墙面抹灰层 2.抹灰层种类 | m2 | 74.216 | | 22.55 | | 1673.57 |  |
| 16 | 011201001002 | 内墙抹灰 1.墙体类型：石墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类：麻刀灰 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 74.216 | | 39 | | 2894.42 |  |
| 17 | 011302005001 | 织物吊顶 1.老花布吊顶（含龙骨） | m2 | 33.4056 | | 80 | | 2672.45 |  |
| 18 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：运至甲方指定地点 | m3 | 5.9675 | | 18 | | 107.42 |  |
|  |  | 院内 |  |  | |  | |  |  |
| 19 | 011601001003 | 石砌体拆除 1.砌体名称：石砌体拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | m3 | 10.98 | | 68.02 | | 746.86 |  |
| 20 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石 2.基础类型 3.砂浆强度等级：水泥砂浆 M5.0 | m3 | 3.78 | | 447.02 | | 1689.74 |  |
| 21 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M5.0 | m3 | 7.2 | | 517.69 | | 3727.37 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 14815.38 |  |
| 合计 | | | | | | | | 62621.59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | 标段： | | 第3页 共3页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 22 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14厚水泥石灰抹 灰砂浆 1:1:6 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚水泥石灰抹 灰砂浆 1:0.5:3 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 51.3 | | 33.4 | | 1713.42 |  |
| 23 | 011602001002 | 混凝土路面拆除 1.构件名称：院内混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 | m3 | 4.131 | | 439.54 | | 1815.74 |  |
| 24 | 011102003001 | 仿古青砖地面 1.仿古青砖地面（30mm厚水泥砂浆粘贴） | m2 | 18.36 | | 96.91 | | 1779.27 |  |
| 25 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：卵石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 | m | 30.6 | | 89.3 | | 2732.58 |  |
| 26 | 010501001002 | 地面垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.仿古青砖地面垫层 | m3 | 2.295 | | 461.15 | | 1058.34 |  |
| 27 | 011610001001 | 木大门拆除 1.规格尺寸：1550\*2200 2.门窗洞口尺寸 | m2 | 3.41 | | 13.87 | | 47.3 |  |
| 28 | 010804001001 | 木板大门 1.门代号及洞口尺寸：平开木板大门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.五金种类、规格 5.防护材料种类：刷防火涂料两遍 | m2 | 3.41 | | 750.84 | | 2560.36 |  |
| 29 | 050307018001 | 石砌小摆设 1．成品石香台安砌 | 个 | 1 | | 1200 | | 1200 |  |
| 30 | 050307018002 | 石砌小摆设 1．石桌石凳 | 套 | 1 | | 1100 | | 1100 |  |
| 31 | 01B001 | 单人厕所 1.单人厕所（包含圈梁基础、石墙、地面、 木门窗、茅草顶板、装饰、安装等全部内容 ） | 座 | 1 | | 8600 | | 8600 |  |
| 32 | 01B002 | 砖砌化粪池 1.砖砌1号化粪池（无地下水） | 座 | 1 | | 4800 | | 4800 |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 27407.01 |  |
| 合计 | | | | | | | | 90028.6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | | | 标段： | | 第1页 共5页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  |  | 主屋 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1 | 011607001001 | 屋面拆除 1.带泥背瓦屋面 2.含屋架及檩木 3.含垃圾外运 | m2 | － | 14.59 |  | | 3.56 | | 16.96 | 6.88 | 25.03 |
|  | 01-1-17借 | 带泥背瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 11.88 |  | |  | |  |  |  |
|  | 01-1-38借 | 人字屋架(跨度) ≤6m | 10榀 | 0.002 | 0.82 |  | | 0.09 | |  |  |  |
|  | 01-1-53借 | 檩 | 10根 | 0.032 | 1.89 |  | |  | |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | m3 | 0.193 |  |  | | 3.47 | |  |  |  |
| 2 | 010901001001 | 瓦屋面 新建瓦屋面（含屋脊）： 1.瓦品种、规格：12寸筒瓦 2.粘结层砂浆的配合比：水泥抹灰砂 浆 1:3 3.苇箔两层 | m2 | － | 140.23 | 373.92 | | 1.52 | | 96.88 | 39.34 | 555.01 |
|  | 2-296借调 | 粘土筒瓦屋面;厅堂 | 10m2 | 0.1 | 132.44 | 368.15 | | 1.46 | |  |  |  |
|  | 2-316借 | 滚筒戗脊;7m以内 | 10条 | 0.004 | 7.79 | 5.77 | | 0.06 | |  |  |  |
| 3 | 010701001001 | 木屋架 1.跨度: 4.52m 2.材料品种、规格：圆木屋架Ф260 、站木Ф120 3.刨光要求 4.拉杆及夹板种类 5.防护材料种类 | 榀 | － | 212.67 | 962.27 | |  | | 247.48 | 100.47 | 1275.41 |
|  | 7-1-1 | 圆木人字屋架制作安装 跨度≤10m | 10m3 | 0.03 | 212.67 | 962.27 | |  | |  |  |  |
| 4 | 011404007001 | 木屋架油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及 防火涂料两遍 | m2 | － | 31.32 | 9.16 | |  | | 36.02 | 14.63 | 55.11 |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.32 | |  | |  |  |  |
|  | 14-1-120 | 刷防腐油 木方面 | 10m2 | 0.1 | 19.92 | 1.84 | |  | |  |  |  |
| 5 | 010702003001 | 木檩 1.构件规格尺寸：Ф120 2.木材种类：圆木 3.刨光要求 4.防护材料种类 | m3 | － | 251.02 | 1993.79 | |  | | 292.10 | 118.60 | 2363.41 |
|  | 7-3-2 | 屋面木基层 圆木檩条 | 10m3 竣工 木料 | 0.1 | 251.02 | 1993.79 | |  | |  |  |  |
| 6 | 011404007002 | 木檩条油漆 1.腻子种类 2.刮腻子遍数 3.防护材料种类 4.油漆品种、刷漆遍数：刷防腐油及 防火涂料两遍 | m2 | － | 31.32 | 9.16 | |  | | 36.02 | 14.63 | 55.11 |
|  | 14-1-113 | 防火涂料二遍 木方面 | 10m2 | 0.1 | 11.40 | 7.32 | |  | |  |  |  |
|  | 14-1-120 | 刷防腐油 木方面 | 10m2 | 0.1 | 19.92 | 1.84 | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | | | 标段： | | 第2页 共5页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 7 | 011602001001 | 混凝土地面拆除 1.构件名称：室内混凝土地面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 | m3 | － | 270.60 |  | |  | | 314.88 | 127.84 | 398.44 |
|  | 01-1-117借 | 楼地面 混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 270.60 |  | |  | |  |  |  |
| 8 | 010401013001 | 混凝土地坪 1.室内混凝土地坪（面层搓毛板） 2.混凝土强度等级：C25 | m2 | － | 13.70 | 34.57 | | 0.06 | | 15.94 | 6.47 | 54.8 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层@R\*1.5,C\*1,J\*1 | 10m3 | 0.01 | 13.70 | 34.57 | | 0.06 | |  |  |  |
| 9 | 011201003001 | 石墙面勾缝 1.勾缝类型：平缝 2.勾缝材料种类 | m2 | － | 6.00 | 0.65 | | 0.04 | | 6.90 | 2.81 | 9.5 |
|  | 12-1-19 | [水泥抹灰砂浆 1:2]方整石勾平缝 | 10m2 | 0.1 | 6.00 | 0.65 | | 0.04 | |  |  |  |
| 10 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | m2 | － | 12.84 |  | |  | | 14.94 | 6.06 | 18.9 |
|  | 01-1-107借 | 金属门窗 | 10m2 | 0.1 | 12.84 |  | |  | |  |  |  |
| 11 | 010801001001 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸：1300\*2050 2.镶嵌玻璃品种、厚度 | m2 | － | 15.95 | 690.27 | |  | | 18.56 | 7.53 | 713.75 |
|  | 8-1-3调 | 普通成品门扇安装 | 10m2 扇面 积 | 0.1 | 15.95 | 690.27 | |  | |  |  |  |
| 12 | 010806001001 | 木质窗 1.窗代号及洞口尺寸： 900\*970+870\*900+600\*740 2.玻璃品种、厚度 | m2 | － | 21.78 | 551.11 | |  | | 25.34 | 10.29 | 583.18 |
|  | 8-6-4调 | 百叶窗 | 10m2 扇面 积 | 0.1 | 21.78 | 551.11 | |  | |  |  |  |
| 13 | 011401001001 | 木门油漆 1.门类型：老式木板门 2.门代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | m2 | － | 9.96 | 1.94 | |  | | 11.45 | 4.65 | 16.55 |
|  | 14-1-117 | 刷桐油 木板面 | 10m2 | 0.1 | 9.96 | 1.94 | |  | |  |  |  |
| 14 | 011402001001 | 木窗油漆 1.窗类型：老式百叶木窗 2.窗代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：刷桐油两遍 | m2 | － | 9.96 | 1.94 | |  | | 11.45 | 4.65 | 16.55 |
|  | 14-1-117 | 刷桐油 木板面 | 10m2 | 0.1 | 9.96 | 1.94 | |  | |  |  |  |
| 15 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位：拆除原内墙面抹灰层 2.抹灰层种类 | m2 | － | 15.32 |  | |  | | 17.83 | 7.23 | 22.55 |
|  | 01-1-129借 | 墙柱面 水泥及混合砂浆面 | 10m2 | 0.1 | 15.32 |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | | 标段： | | 第3页 共5页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 16 | 011201001002 | 内墙抹灰 1.墙体类型：石墙 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类：麻刀灰 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | － | 18.84 | | 10.46 | 0.91 | 21.67 | 8.79 | 39 |
|  | 12-1-1 | [水泥石灰膏砂浆 1:1:6][水泥石灰 膏砂浆 2:1:8][水泥抹灰砂浆 1:2] 麻刀灰(厚7+7+3mm) 墙面 | 10m2 | 0.1 | 14.04 | | 6.69 | 0.51 |  |  |  |
|  | 12-1-15 | [水泥石灰膏砂浆 1:1:6]水泥石灰膏 砂浆 抹灰层每增减1mm | 10m2 | 1 | 4.80 | | 3.77 | 0.40 |  |  |  |
| 17 | 011302005001 | 织物吊顶 1.老花布吊顶（含龙骨） | m2 | － |  | | 80.00 |  |  |  | 80 |
|  | 临时子目 | 老花布吊顶（含龙骨） | m2 | 1 |  | | 80.00 |  |  |  |  |
| 18 | 010103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：拆除垃圾 2.运距：运至甲方指定地点 | m3 | － |  | |  | 18.00 |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | m3 | 1 |  | |  | 18.00 |  |  |  |
|  |  | 院内 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 19 | 011601001003 | 石砌体拆除 1.砌体名称：石砌体拆除 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 | m3 | － | 46.20 | |  |  | 53.76 | 21.82 | 68.02 |
|  | 01-1-61借 | 乱(毛)石墙 | 10m3 | 0.1 | 46.20 | |  |  |  |  |  |
| 20 | 010403001001 | 石基础 1.石料种类、规格：毛石 2.基础类型 3.砂浆强度等级：水泥砂浆 M5.0 | m3 | － | 82.91 | | 280.96 | 43.98 | 96.48 | 39.17 | 447.02 |
|  | 4-3-1 | [水泥砂浆 M5.0]毛石基础 | 10m3 | 0.1 | 82.91 | | 280.96 | 43.98 |  |  |  |
| 21 | 010403003001 | 石墙 1.石料种类、规格：毛石 2.石表面加工要求 3.勾缝要求 4.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆  M5.0 | m3 | － | 130.87 | | 281.01 | 43.98 | 152.29 | 61.83 | 517.69 |
|  | 4-3-2 | [水泥砂浆 M5.0]毛石墙 | 10m3 | 0.1 | 130.87 | | 281.01 | 43.98 |  |  |  |
| 22 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：14厚水泥 石灰抹灰砂浆 1:1:6 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚水泥 石灰抹灰砂浆 1:0.5:3 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | － | 17.16 | | 7.58 | 0.65 | 19.73 | 8.01 | 33.4 |
|  | 12-1-11 | [水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6][水泥石 灰抹灰砂浆 1:0.5:3]混合砂浆(厚 9+6mm) 拉毛 | 10m2 | 0.1 | 14.76 | | 5.75 | 0.45 |  |  |  |
|  | 12-1-17 | [水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6]混合砂浆  抹灰层每增减1mm | 10m2 | 0.5 | 2.40 | | 1.83 | 0.20 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | | | 标段： | | 第4页 共5页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 23 | 011602001002 | 混凝土路面拆除 1.构件名称：院内混凝土路面拆除 2.拆除构件的厚度或规格尺寸 3.构件表面的附着物种类 | m3 | － | 297.00 | 2.23 | |  | | 345.60 | 140.31 | 439.54 |
|  | 01-1-80借 | 素混凝土 | 10m3 | 0.1 | 297.00 | 2.23 | |  | |  |  |  |
| 24 | 011102003001 | 仿古青砖地面 1.仿古青砖地面（30mm厚水泥砂浆粘 贴） | m2 | － | 5.94 | 87.48 | | 0.68 | | 6.91 | 2.81 | 96.91 |
|  | 16-5-8调 | 仿古青砖地面 | 10m2 | 0.1 | 5.94 | 87.48 | | 0.68 | |  |  |  |
| 25 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.材料品种、规格：卵石 2.基础、垫层：材料品 种、厚度 | m | － | 7.19 | 78.73 | | 0.06 | | 8.17 | 3.32 | 89.3 |
|  | 2-4-27借 | [预拌地面砂浆(干拌) DS M15]缘石  石质 | 100m | 0.01 | 7.19 | 2.98 | | 0.06 | |  |  |  |
|  | zc10\_0001 | 石质缘石 200×120 | m | 1.01 |  | 75.75 | |  | |  |  |  |
| 26 | 010501001002 | 地面垫层 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.仿古青砖地面垫层 | m3 | － | 91.30 | 326.07 | | 0.64 | | 106.24 | 43.14 | 461.15 |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 91.30 | 326.07 | | 0.64 | |  |  |  |
| 27 | 011610001001 | 木大门拆除 1.规格尺寸：1550\*2200 2.门窗洞口尺寸 | m2 | － | 9.42 |  | |  | | 10.96 | 4.45 | 13.87 |
|  | 01-1-106借 | 木门窗 | 10m2 | 0.1 | 9.42 |  | |  | |  |  |  |
| 28 | 010804001001 | 木板大门 1.门代号及洞口尺寸：平开木板大门 2.门框或扇外围尺寸 3.门框、扇材质 4.五金种类、规格 5.防护材料种类：刷防火涂料两遍 | m2 | － | 35.47 | 698.65 | |  | | 41.18 | 16.72 | 750.84 |
|  | 8-4-1 | 平开木板大门 | 10m2 | 0.1 | 28.27 | 690.62 | |  | |  |  |  |
|  | 14-1-112 | 防火涂料二遍 木板面 | 10m2 | 0.1 | 7.20 | 8.03 | |  | |  |  |  |
| 29 | 050307018001 | 石砌小摆设 1．成品石香台安砌 | 个 | － |  | 1200.00 | |  | |  |  | 1200 |
|  | 临时子目 | 成品石香台 | 个 | 1 |  | 1200.00 | |  | |  |  |  |
| 30 | 050307018002 | 石砌小摆设 1．石桌石凳 | 套 | － |  | 1100.00 | |  | |  |  | 1100 |
|  | 临时子目 | 石桌石凳 | 套 | 1 |  | 1100.00 | |  | |  |  |  |
| 31 | 01B001 | 单人厕所 1.单人厕所（包含圈梁基础、石墙、 地面、木门窗、茅草顶板、装饰、安 装等全部内容） | 座 | － |  | 8600.00 | |  | |  |  | 8600 |
|  | 临时子目 | 单人厕所 | 座 | 1 |  | 8600.00 | |  | |  |  |  |
| 32 | 01B002 | 砖砌化粪池 1.砖砌1号化粪池（无地下水） | 座 | － | 3085.34 | 10666.29 | | 119.35 | | 3590.21 | 1457.62 | 4800 |
|  | 16-6-23调 | 砖砌化粪池1号 无地下水 | 座 |  | 3085.34 | 5866.29 | | 119.35 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | | | 标段： | | 第5页 共5页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 临时子目 | 1#砖砌化粪池 | 座 | 1 |  | 4800.00 | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | | | | 标段： | | 第1页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010 | 综合工日 | 工日 | 82.7868 |  | 76.00 |  | 6291.80 | 110.00 | |  | 9106.55 |  |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 23.2605 |  | 128.00 | 128.00 | 2977.34 | 110.00 | |  | 2558.66 |  |  |  |
| 3 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | 工日 | 43.7808 |  | 128.00 | 128.00 | 5603.94 | 110.00 | |  | 4815.89 |  |  |  |
| 4 | 00010020 | 综合工日（装饰) | 工日 | 31.6079 |  | 138.00 | 138.00 | 4361.89 | 120.00 | |  | 3792.95 |  |  |  |
| 5 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 2.1359 |  | 117.00 | 117.00 | 249.90 | 103.00 | |  | 220.00 |  |  |  |
| 6 | 01290243 | 钢垫板夹板 | kg | 40.7277 | 13 | 4.65 | 5.26 | 189.38 | 5.50 | | 6.21 | 224.00 |  |  |  |
| 7 | 01570 | 铁件 | kg | 13.1391 |  | 4.70 |  | 61.75 | 4.70 | |  | 61.75 |  |  |  |
| 8 | 03010141 | 螺栓 | kg | 7.2873 | 13 | 3.41 | 3.85 | 24.85 | 3.35 | | 3.79 | 24.41 |  |  |  |
| 9 | 03010855 | 螺母 | kg | 1.2020 | 13 | 6.49 | 7.33 | 7.80 | 7.38 | | 8.34 | 8.87 |  |  |  |
| 10 | 03052 | 锯材 | m3 | 0.1753 |  | 1538.46 |  | 269.69 | 1538.46 | |  | 269.69 |  |  |  |
| 11 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 1.9529 | 13 | 64.60 | 73.00 | 126.16 | 84.09 | | 95.02 | 164.22 |  |  |  |
| 12 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 13.8834 | 13 | 0.45 | 0.51 | 6.25 | 0.92 | | 1.04 | 12.77 |  |  |  |
| 13 | 03150101 | 扒钉 | kg | 1.6066 | 13 | 3.89 | 4.40 | 6.25 | 4.86 | | 5.49 | 7.81 |  |  |  |
| 14 | 03150139 | 圆钉 | kg | 1.8373 | 13 | 5.58 | 6.30 | 10.25 | 6.88 | | 7.78 | 12.64 |  |  |  |
| 15 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 0.6775 | 3 | 271.84 | 280.00 | 184.17 | 169.90 | | 175.00 | 115.11 |  |  |  |
| 16 | 04110025 | 毛石 | m3 | 12.3196 | 3 | 174.76 | 180.00 | 2152.97 | 155.34 | | 160.00 | 1913.73 |  |  |  |
| 17 | 04270091 | 预制混凝土块 | m3 | 0.0453 | 13 | 336.28 | 380.00 | 15.23 | 1047.61 | | 1183.80 | 47.46 |  |  |  |
| 18 | 05002 | 机制红砖240×115×53 | 百块 | 0.2948 |  | 25.64 |  | 7.56 | 40.00 | | 40.00 | 11.79 |  |  |  |
| 19 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0.9045 | 9 | 1422.02 | 1550.00 | 1286.22 | 1651.38 | | 1800.00 | 1493.67 |  |  |  |
| 20 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0.0542 | 13 | 2134.51 | 2412.00 | 115.69 | 2115.04 | | 2390.00 | 114.64 |  |  |  |
| 21 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 0.0054 | 13 | 1570.22 | 1774.35 | 8.48 | 2982.30 | | 3370.00 | 16.10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | | | | | 标段： | | 第2页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 22 | 10155 | 生桐油 | kg | 0.1727 |  | 10.86 |  | 1.88 | | 10.86 | |  | 1.88 |  |  |  |
| 23 | 11000001~ 1 | 老式百叶木窗 | m2 | 2.1000 | 13 | 132.74 | 150.00 | 278.75 | | 530.97 | | 600.00 | 1115.04 |  |  |  |
| 24 | 11000007 | 门窗材 | m3 | 0.0127 | 13 | 1991.15 | 2250.00 | 25.29 | | 3285.84 | | 3713.00 | 41.73 |  |  |  |
| 25 | 11010009 | 平开木板大门 | m2 | 3.4100 | 13 | 141.59 | 160.00 | 482.82 | | 690.27 | | 780.00 | 2353.82 |  |  |  |
| 26 | 11010011~ 1 | 老式成品木门 | m2 | 2.6650 | 13 | 415.93 | 470.00 | 1108.45 | | 690.27 | | 780.00 | 1839.57 |  |  |  |
| 27 | 13010081 | 调和漆 | kg | 0.5104 | 13 | 13.53 | 15.29 | 6.91 | | 13.98 | | 15.80 | 7.14 |  |  |  |
| 28 | 13010087 | 油灰(桶装) | kg | 0.7192 | 13 | 1.86 | 2.10 | 1.34 | | 1.63 | | 1.84 | 1.17 |  |  |  |
| 29 | 13050003 | 防锈漆 | kg | 0.2507 | 13 | 12.39 | 14.00 | 3.11 | | 15.24 | | 17.22 | 3.82 |  |  |  |
| 30 | 13050041 | 防火涂料 | kg | 16.8362 | 13 | 15.84 | 17.90 | 266.69 | | 16.73 | | 18.91 | 281.67 |  |  |  |
| 31 | 13330027 | 石油沥青油毡 350# | m2 | 0.1480 | 13 | 4.34 | 4.90 | 0.64 | | 3.72 | | 4.20 | 0.55 |  |  |  |
| 32 | 14010001 | 防腐油 | kg | 12.5729 | 13 | 2.09 | 2.36 | 26.28 | | 5.09 | | 5.75 | 64.00 |  |  |  |
| 33 | 14010007 | 熟桐油 | kg | 0.4765 | 13 | 16.15 | 18.25 | 7.70 | | 17.33 | | 19.58 | 8.26 |  |  |  |
| 34 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.2013 | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.89 | | 6.11 | | 6.90 | 1.23 |  |  |  |
| 35 | 14350155 | 稀释剂 | kg | 1.6836 | 13 | 11.82 | 13.36 | 19.90 | | 11.15 | | 12.60 | 18.77 |  |  |  |
| 36 | 24017 | 望砖 21×10.5×1.7cm | 百块 | 0.5948 |  | 51.28 |  | 30.50 | | 330.00 | | 330.00 | 196.28 |  |  |  |
| 37 | 24188 | 7寸筒瓦 | 百块 | 0.3273 |  | 64.96 |  | 21.26 | | 340.00 | | 340.00 | 111.28 |  |  |  |
| 38 | 24190 | 12寸筒瓦 | 百块 | 10.9747 |  | 94.02 |  | 1031.84 | | 570.00 | | 570.00 | 6255.58 |  |  |  |
| 39 | 24192 | 10寸沟头筒瓦 | 百块 | 0.0052 |  | 58.80 |  | 0.31 | | 510.00 | | 510.00 | 2.65 |  |  |  |
| 40 | 24272 | 蝴蝶瓦(底) | 百块 | 44.4832 |  | 22.84 |  | 1016.00 | | 340.00 | | 340.00 | 15124.29 |  |  |  |
| 41 | 26421 | 煤胶 | kg | 9.6116 |  | 38.11 |  | 366.30 | | 38.11 | |  | 366.30 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | | | | 标段： | | | 第3页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 42 | 29210043 | 钢拉杆 | kg | 5.1310 | 13 | 3.81 | 4.30 | | 19.55 | 3.70 | | 4.18 | 18.98 |  |  |  |
| 43 | 33050011 | 铸铁垫板 | kg | 1.0177 | 13 | 3.72 | 4.20 | | 3.79 | 3.10 | | 3.50 | 3.15 |  |  |  |
| 44 | 34110003 | 水 | m3 | 4.0249 | 3 | 6.36 | 6.55 | | 25.60 | 6.60 | | 6.80 | 26.56 |  |  |  |
| 45 | 34110009 | 电 | kW·h | 9.2121 | 13 | 0.80 | 0.90 | | 7.37 | 1.00 | | 1.13 | 9.21 |  |  |  |
| 46 | 36050001~ 1 | 仿古青砖 | m2 | 18.0161 | 13 | 38.05 | 43.00 | | 685.51 | 70.80 | | 80.00 | 1275.54 |  |  |  |
| 47 | 55002 | 电动卷扬机 单筒快速10kN | 台班 | 0.1585 |  | 125.83 |  | | 19.94 | 125.83 | |  | 19.94 |  |  |  |
| 48 | 56017 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.6409 |  | 122.87 |  | | 78.75 | 122.87 | |  | 78.75 |  |  |  |
| 49 | 80010011 | 水泥砂浆 M5.0 | m3 | 4.3769 |  | 350.97 | 368.83 | | 1536.16 | 230.01 | | 242.48 | 1006.73 |  |  |  |
| 50 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌) DS  M15 | m3 | 0.1897 | 3 | 425.24 | 438.00 | | 80.67 | 467.96 | | 482.00 | 88.77 |  |  |  |
| 51 | 80010069 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.5618 | 3 | 524.27 | 540.00 | | 294.53 | 373.79 | | 385.00 | 210.00 |  |  |  |
| 52 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | m3 | 0.0974 |  | 544.30 | 584.97 | | 53.01 | 373.82 | | 403.54 | 36.41 |  |  |  |
| 53 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | m3 | 5.0912 |  | 506.88 | 539.97 | | 2580.63 | 341.72 | | 365.56 | 1739.76 |  |  |  |
| 54 | 80050027 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:0.5:3 | m3 | 0.3570 |  | 496.26 | 527.43 | | 177.16 | 348.68 | | 371.52 | 124.48 |  |  |  |
| 55 | 80050035 | 水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6 | m3 | 0.8331 |  | 454.51 | 477.13 | | 378.65 | 314.72 | | 331.00 | 262.19 |  |  |  |
| 56 | 80050047 | 水泥石灰膏砂浆 1:1:6 | m3 | 1.4635 |  | 466.06 | 489.03 | | 682.08 | 324.79 | | 341.37 | 475.33 |  |  |  |
| 57 | 80050049 | 水泥石灰膏砂浆 2:1:8 | m3 | 0.6026 |  | 499.43 | 527.83 | | 300.96 | 346.96 | | 367.57 | 209.08 |  |  |  |
| 58 | 80050051 | 麻刀石灰浆 | m3 | 0.2457 |  | 319.31 | 333.10 | | 78.45 | 330.75 | | 344.50 | 81.27 |  |  |  |
| 59 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 2.3180 | 3 | 407.77 | 420.00 | | 945.21 | 320.39 | | 330.00 | 742.66 |  |  |  |
| 60 | 80210051 | 预拌混凝土 C25 | m3 | 3.3744 | 3 | 417.48 | 430.00 | | 1408.74 | 339.81 | | 350.00 | 1146.65 |  |  |  |
| 61 | 81003 | M5.0混合砂浆 | m3 | 0.0383 |  | 151.73 |  | | 5.81 | 151.73 | |  | 5.81 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | | | | 标段： | | | 第4页 共4页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 62 | 81114 | 水泥石灰麻刀灰浆 | m3 | 0.0273 |  | 228.22 |  | | 6.23 | 228.22 | |  | 6.23 |  |  |  |
| 63 | 81294 | 纸筋石灰浆 | m3 | 0.0513 |  | 137.03 |  | | 7.03 | 137.03 | |  | 7.03 |  |  |  |
| 64 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 1.24 | 1.27 | | 1.24 | 1.35 | | 1.39 | 1.35 |  |  |  |
| 65 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.0078 |  | 724.50 | 770.89 | | 5.65 | 724.50 | | 770.89 | 5.65 |  |  |  |
| 66 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.5073 |  | 202.44 | 203.74 | | 102.70 | 202.44 | | 203.74 | 102.70 |  |  |  |
| 67 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | 台班 | 0.1864 |  | 249.48 | 255.99 | | 46.50 | 249.48 | | 255.99 | 46.50 |  |  |  |
| 68 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 0.4656 |  | 7.74 | 8.49 | | 3.60 | 7.74 | | 8.49 | 3.60 |  |  |  |
| 69 | 990774610 | 石料切割机 | 台班 | 9.3045 |  | 48.43 | 53.36 | | 450.62 | 48.43 | | 53.36 | 450.62 |  |  |  |
| 70 | f-6 | 其他材料费占材料费 | % | 1.0000 |  | 27.25 | 13.75 | | 27.25 | 121.55 | | 118.46 | 121.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 38667.82 | － | | － | 61094.24 | － | － | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | 单价(含税) | | 金额 |
| 1 | 石质缘石 200×120 | m | 30.91 | 13 | | 75.00 | 84.75 | | 2317.95 |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2317.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | 标段： | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | | 金额(元) | |
| 1 | 单价措施费 | | 3809.07 | |
| 2 | 总价措施费 | | 1732.83 | |
|  |  | |  | |
| 合计 | | | 5541.9 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 |  | | 19483.97 |
|  | 人工费含量 |  |  | |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | 25 | |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  | 25 | |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | 25 | |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | 10 | |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | 2.55 | | 547.27 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | 2.55 | | 124.21 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL | 25.6 | | 31.8 |
|  | 利润（A3） | A1×FL | 15 | | 18.63 |
| 2 | 二次搬运 |  | 2.18 | | 467.86 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | 2.18 | | 106.19 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL | 25.6 | | 27.18 |
|  | 利润（B3） | B1×FL | 15 | | 15.93 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | 2.91 | | 624.53 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | 2.91 | | 141.75 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL | 25.6 | | 36.29 |
|  | 利润（C3） | C1×FL | 15 | | 21.26 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | 0.15 | | 93.17 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 分部分项省价×F04×H4 | 0.15 | | 8.95 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL | 25.6 | | 2.29 |
|  | 利润（D3） | D1×FL | 15 | | 1.34 |
|  | 合计 |  |  | | 1732.83 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 |  | | 381.1 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 |  | | 97.56 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 |  | | 57.16 |
|  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 |  | 项 | 1 | | 3665.06 | 3665.06 |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 |  | 项 | 1 | |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 |  | 项 | 1 | |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 |  | 项 | 1 | |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 | | 144.01 | 144.01 |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 |  | 项 | 1 | |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 |  | 项 | 1 | |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 |  | 项 | 1 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 3809.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | 项 | － | 1228.19 | | 1509.95 | 346.68 | | 1429.17 | 580.24 | 3665.06 |
|  | 17-3-1 | 满堂木脚手架基本层 | 10m2 | 3.341 | 297.65 | | 226.06 | 96.21 | |  |  |  |
|  | 17-1-2 | 双排外木脚手架≤6m | 10m2 | 8.122 | 482.47 | | 1062.09 | 162.69 | |  |  |  |
|  | 17-2-2 | 双排里脚手架≤3.6m | 10m2 | 6.57 | 448.07 | | 221.80 | 87.78 | |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | 项 | － |  | |  |  | |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | 项 | － |  | |  |  | |  |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | 项 | － |  | |  |  | |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | 项 | － | 35.34 | | 91.83 | 0.14 | | 41.13 | 16.70 | 144.01 |
|  | 18-1-1 | 混凝土基础垫层木模板 | 10m2 | 0.306 | 35.34 | | 91.83 | 0.14 | |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | 项 | － |  | |  |  | |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | 项 | － |  | |  |  | |  |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | 项 | － |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-土建 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  | | 95570.5 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | | 95570.5 |
| 1 | 规费 |  |  | | 7507.06 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | | 5390.17 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | | 3354.52 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | 0.56 | | 535.19 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | 0.65 | | 621.21 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | 0.92 | | 879.25 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | | 1452.67 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | | 563.87 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | | 100.35 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | | 9276.98 |
|  | 合计 |  |  | | 16784.04 |
|  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 | | | |
| 金额（元） | | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 4355.39 | | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | 4355.39 | | |  |
| 2 | 措施项目 | 127.99 | | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | 42.87 | | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | 85.12 | | |  |
| 3 | 其他项目 |  | | |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  | | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  | | |  |
| 3.4 | 计日工 |  | | |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  | | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  | | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  | | |  |
| 3.8 | 其他 |  | | |  |
| 4 | 规费 | 375.04 | | |  |
| 5 | 设备费 |  | | |  |
| 6 | 税金 | 437.26 | | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 5295.68 | | |  |
|  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | | | 标段： | | 第1页 共2页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 1 | | 615.27 | 615.27 |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：拉线开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 2 | | 19.46 | 38.92 |  |
| 3 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质：塑料 3.规格：250V10A 4.安装方式: 暗装 | 个 | 2 | | 45.14 | 90.28 |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：软线吊灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | 2 | | 35.26 | 70.52 |  |
| 5 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称：墙体剔槽 2.规格：配管口径Ф20 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | m | 20 | | 7.98 | 159.6 |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 1.名称：Ф20PVC电线管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 20 | | 26.2 | 524 |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV-2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 50 | | 4.44 | 222 |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：室外铜芯电缆线 2.型号：YJV-3\*6 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m | 80 | | 27.31 | 2184.8 |  |
| 本页小计 | | | | | | | 3905.39 |  |
| 合计 | | | | | | | 3905.39 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030901013001 | 小型灭火箱 1.名称：小型灭火箱 2.规格、型号 | 个 | 1 | | 450 | | 450 |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 450 |  |
| 合计 | | | | | | | | 4355.39 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | | | | | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | | 计费 基础 | | 管理费 和利润 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | － | 81.96 | 451.31 |  | | 94.25 | | 82.00 | 615.27 |
|  | 4-2-78 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m 以下 | 台 | 1 | 81.96 | 53.08 |  | |  | |  |  |
|  | zc11\_0006 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 398.23 |  | |  | |  |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：拉线开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | － | 6.48 | 6.50 |  | | 7.45 | | 6.48 | 19.46 |
|  | 4-14-350 | 拉线开关、跷板开关明装 | 套 | 1 | 6.48 | 1.99 |  | |  | |  |  |
|  | zc11\_0005 | 拉线开关 | 只 | 1.02 |  | 4.51 |  | |  | |  |  |
| 3 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质：塑料 3.规格：250V10A 4.安装方式: 暗装 | 个 | － | 10.84 | 23.45 |  | | 12.47 | | 10.85 | 45.14 |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 | 套 | 1 | 6.84 | 1.06 |  | |  | |  |  |
|  | zc11\_0008 | 五孔暗插座 | 套 | 1.02 |  | 20.76 |  | |  | |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 |  | |  | |  |  |
|  | zc11\_0003 | 金属接线盒 | 个 | 1.02 |  | 1.02 |  | |  | |  |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：软线吊灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | － | 10.80 | 13.66 |  | | 12.42 | | 10.80 | 35.26 |
|  | 4-14-8 | 普通灯具安装 软线吊灯 | 套 | 1 | 10.80 | 6.51 |  | |  | |  |  |
|  | zc11\_0007 | 软线吊灯 | 套 | 1.01 |  | 7.15 |  | |  | |  |  |
| 5 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称：墙体剔槽 2.规格：配管口径Ф20 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | m | － | 3.17 | 1.19 | 0.46 | | 3.64 | | 3.16 | 7.98 |
|  | 4-12-241 | 墙体剔槽 配管公称口径20mm以下 | 10m | 0.1 | 3.17 | 1.19 | 0.46 | |  | |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 1.名称：Ф20PVC电线管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | － | 9.72 | 6.67 | 0.08 | | 11.18 | | 9.73 | 26.2 |
|  | 4-12-2 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公 称口径20mm以下 | 100m | 0.01 | 9.72 | 4.42 | 0.08 | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | | | | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | zc11\_0002 | 电线管（Ф20PVC） | m | 1.03 |  | 2.25 | |  |  |  |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV-2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | － | 0.97 | 2.49 | |  | 1.12 | 0.98 | 4.44 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面  2.5mm2以下 | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.17 | |  |  |  |  |
|  | zc11\_0004 | 绝缘电线 BV-2.5 | m | 1.16 |  | 2.32 | |  |  |  |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：室外铜芯电缆线 2.型号：YJV-3\*6 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m | － | 2.38 | 22.45 | | 0.09 | 2.74 | 2.39 | 27.31 |
|  | 4-9-122 | 铜芯电力电缆埋地敷设 截面 10mm2 以下 | 100m | 0.01 | 2.38 | 0.11 | | 0.09 |  |  |  |
|  | zc11\_0001 | 电缆 YJV-3\*6 | m | 1.01 |  | 22.34 | |  |  |  |  |
| 9 | 030901013001 | 小型灭火箱 1.名称：小型灭火箱 2.规格、型号 | 个 | － |  | 450.00 | |  |  |  | 450 |
|  | 临时子目 | 小型灭火箱 | 个 | 1 |  | 450.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | | | | | | | | | | 标段： | | 第1页 共3页 | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 5.2926 |  | 138.00 | 138.00 | 730.38 | 120.00 |  | 635.11 | |  | |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.0450 | 13 | 5.20 | 5.88 | 0.23 | 4.35 | 4.92 | 0.20 | |  | |  |  |
| 3 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.1680 | 13 | 5.34 | 6.03 | 0.90 | 5.23 | 5.91 | 0.88 | |  | |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 0.4600 | 13 | 5.35 | 6.04 | 2.46 | 5.23 | 5.91 | 2.41 | |  | |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0200 | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.12 | 5.23 | 5.91 | 0.10 | |  | |  |  |
| 6 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.70 | 5.50 | 6.21 | 0.83 | |  | |  |  |
| 7 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.2400 | 13 | 21.84 | 24.68 | 5.24 | 13.41 | 15.15 | 3.22 | |  | |  |  |
| 8 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 63.2000 | 13 | 0.07 | 0.08 | 4.42 | 0.07 | 0.08 | 4.42 | |  | |  |  |
| 9 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0200 | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.14 | 7.55 | 8.53 | 0.15 | |  | |  |  |
| 10 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.1800 | 13 | 8.65 | 9.77 | 1.56 | 6.30 | 7.12 | 1.13 | |  | |  |  |
| 11 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 4.1600 | 13 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | |  | |  |  |
| 12 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 4.0800 | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | |  | |  |  |
| 13 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 60.3000 | 13 | 0.07 | 0.08 | 4.22 | 0.06 | 0.07 | 3.62 | |  | |  |  |
| 14 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 6.2400 | 13 | 0.13 | 0.15 | 0.81 | 0.07 | 0.08 | 0.44 | |  | |  |  |
| 15 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.80 | 0.49 | 0.55 | 2.00 | |  | |  |  |
| 16 | 03010893 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 个 | 8.2400 | 13 | 0.16 | 0.18 | 1.32 | 0.17 | 0.19 | 1.40 | |  | |  |  |
| 17 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 2.0600 | 13 | 0.34 | 0.38 | 0.70 | 0.39 | 0.44 | 0.80 | |  | |  |  |
| 18 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0262 | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.28 | 7.61 | 8.60 | 0.20 | |  | |  |  |
| 19 | 03110161 | 合金钢锯片 φ200 | 片 | 0.3000 | 13 | 50.44 | 57.00 | 15.13 | 44.25 | 50.00 | 13.28 | |  | |  |  |
| 20 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.5000 | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.39 | 0.85 | 0.96 | 0.43 | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | | | | | | | 标段： | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.1500 | 13 | 34.51 | 39.00 | 5.18 | | 36.37 | | 41.10 | 5.46 |  |  |  |
| 22 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0050 | 13 | 15.04 | 17.00 | 0.08 | | 14.68 | | 16.59 | 0.07 |  |  |  |
| 23 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0660 | 13 | 4.42 | 5.00 | 0.29 | | 5.04 | | 5.70 | 0.33 |  |  |  |
| 24 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 | 13 | 6.28 | 7.10 | 0.16 | | 6.64 | | 7.50 | 0.17 |  |  |  |
| 25 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 0.3880 | 13 | 4.16 | 4.70 | 1.61 | | 4.10 | | 4.63 | 1.59 |  |  |  |
| 26 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 14.8400 | 13 | 0.44 | 0.50 | 6.53 | | 0.35 | | 0.40 | 5.19 |  |  |  |
| 27 | 04030035 | 河砂 | m3 | 0.0260 | 3 | 242.72 | 250.00 | 6.31 | | 189.32 | | 195.00 | 4.92 |  |  |  |
| 28 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 | 13 | 13.27 | 15.00 | 0.40 | | 12.65 | | 14.30 | 0.38 |  |  |  |
| 29 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.0700 | 13 | 11.68 | 13.20 | 0.82 | | 14.16 | | 16.00 | 0.99 |  |  |  |
| 30 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0480 | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.33 | | 6.64 | | 7.50 | 0.32 |  |  |  |
| 31 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.6500 | 13 | 6.77 | 7.65 | 4.40 | | 9.97 | | 11.27 | 6.48 |  |  |  |
| 32 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.0640 | 13 | 6.57 | 7.42 | 0.42 | | 8.76 | | 9.90 | 0.56 |  |  |  |
| 33 | 14070001 | 铅油 | kg | 0.1380 | 13 | 6.73 | 7.60 | 0.93 | | 7.07 | | 7.99 | 0.98 |  |  |  |
| 34 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4100 | 13 | 37.17 | 42.00 | 15.24 | | 87.94 | | 99.37 | 36.06 |  |  |  |
| 35 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0240 | 13 | 7.96 | 9.00 | 0.19 | | 7.97 | | 9.01 | 0.19 |  |  |  |
| 36 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 | 13 | 5.49 | 6.20 | 0.55 | | 6.50 | | 7.35 | 0.65 |  |  |  |
| 37 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.1300 | 13 | 11.74 | 13.27 | 1.53 | | 18.71 | | 21.14 | 2.43 |  |  |  |
| 38 | 18150109 | 镀锌管接头 20×1.5 | 个 | 5.1500 | 13 | 1.87 | 2.11 | 9.63 | | 5.57 | | 6.29 | 28.69 |  |  |  |
| 39 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 0.1250 | 13 | 7.56 | 8.54 | 0.95 | | 8.85 | | 10.00 | 1.11 |  |  |  |
| 40 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 | 13 | 4.25 | 4.80 | 2.13 | | 6.10 | | 6.89 | 3.05 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | | | | 标段： | | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 1.8300 | 13 | | 1.59 | 1.80 | 2.91 | 2.84 | | 3.21 | 5.20 |  |  |  |
| 42 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 2.4480 | 13 | | 1.86 | 2.10 | 4.55 | 4.35 | | 4.92 | 10.65 |  |  |  |
| 43 | 28030067 | 铜芯橡皮花线  BXH2×23/0.15mm2 | m | 4.0720 | 13 | | 1.09 | 1.23 | 4.44 | 2.20 | | 2.49 | 8.96 |  |  |  |
| 44 | 29060003 | 塑料护口电线管用 20 | 个 | 8.2400 | 13 | | 0.07 | 0.08 | 0.58 | 0.10 | | 0.11 | 0.82 |  |  |  |
| 45 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 2.0600 | 13 | | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | | 0.22 | 0.39 |  |  |  |
| 46 | 29060041 | 管卡子电线管用 20 | 个 | 28.8400 | 13 | | 0.19 | 0.22 | 5.48 | 0.22 | | 0.25 | 6.34 |  |  |  |
| 47 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 | 13 | | 1.61 | 1.82 | 3.27 | 1.81 | | 2.04 | 3.67 |  |  |  |
| 48 | 29170025 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 18.5400 | 13 | | 1.06 | 1.20 | 19.65 | 1.30 | | 1.47 | 24.10 |  |  |  |
| 49 | 34090061 | 塑料圆台 | 块 | 2.1000 | 13 | | 0.62 | 0.70 | 1.30 | 0.65 | | 0.73 | 1.37 |  |  |  |
| 50 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 2.1000 | 13 | | 0.62 | 0.70 | 1.30 | 0.65 | | 0.73 | 1.37 |  |  |  |
| 51 | 34110009 | 电 | kW·h | 0.7100 | 13 | | 0.80 | 0.90 | 0.57 | 1.00 | | 1.13 | 0.71 |  |  |  |
| 52 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | | 2.57 | 2.90 | 2.57 | 3.58 | | 4.04 | 3.58 |  |  |  |
| 53 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0072 |  | | 628.87 | 658.77 | 4.53 | 628.87 | | 658.77 | 4.53 |  |  |  |
| 54 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0072 |  | | 400.21 | 429.27 | 2.88 | 400.21 | | 429.27 | 2.88 |  |  |  |
| 55 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0074 |  | | 23.98 | 26.11 | 0.18 | 23.98 | | 26.11 | 0.18 |  |  |  |
| 56 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.0586 |  | | 22.95 | 24.90 | 1.34 | 22.95 | | 24.90 | 1.34 |  |  |  |
| 57 | 990782210 | 剔槽机 | 台班 | 0.3000 |  | | 30.79 | 34.24 | 9.24 | 30.79 | | 34.24 | 9.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 893.89 | － | | － | 855.89 | － | － | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 单价(除税) | | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 电缆 YJV-3\*6 | m | 80.80 | 13 | | 22.12 | | 25.00 | 1787.30 |
| 2 | 电线管（Ф20PVC） | m | 20.60 | 13 | | 2.18 | | 2.46 | 44.91 |
| 3 | 金属接线盒 | 个 | 2.04 | 13 | | 1.00 | | 1.13 | 2.04 |
| 4 | 绝缘电线 BV-2.5 | m | 58.00 | 13 | | 2.00 | | 2.26 | 116.00 |
| 5 | 拉线开关 | 只 | 2.04 | 13 | | 4.42 | | 5.00 | 9.02 |
| 6 | 配电箱 | 台 | 1.00 | 13 | | 398.23 | | 450.00 | 398.23 |
| 7 | 软线吊灯 | 套 | 2.02 | 13 | | 7.08 | | 8.00 | 14.30 |
| 8 | 五孔暗插座 | 套 | 2.04 | 13 | | 20.35 | | 23.00 | 41.51 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 2413.31 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | | 42.87 |
| 2 | 总价措施费 | | | 85.12 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 127.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 | |  | | 730.53 |
|  | 人工费含量 |  | |  | |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | | 50 | |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  | | 40 | |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | | 40 | |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | | 25 | |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | | 2.5 | | 26.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | | 9.13 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL | | 55 | | 5.02 |
|  | 利润（A3） | A1×FL | | 32 | | 2.92 |
| 2 | 二次搬运 |  | | 2.1 | | 20.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | | 6.14 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL | | 55 | | 3.38 |
|  | 利润（B3） | B1×FL | | 32 | | 1.96 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | | 2.8 | | 27.57 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | | 8.18 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL | | 55 | | 4.5 |
|  | 利润（C3） | C1×FL | | 32 | | 2.62 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | | 1.2 | | 10.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | | 2.19 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL | | 55 | | 1.2 |
|  | 利润（D3） | D1×FL | | 32 | | 0.7 |
|  | 合计 |  | |  | | 85.12 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 | |  | | 25.64 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 | |  | | 14.1 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 | |  | | 8.2 |
|  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | | 1 | | 42.87 | 42.87 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 42.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | 项 | － | 11.11 | 20.64 | |  | | 12.79 | 11.12 | 42.87 |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 第一章至第十章 | 元 | 1 | 11.11 | 20.64 | |  | |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭伟旧居-安装 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 |  |  | | 4483.38 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  | | 4483.38 |
| 1 | 规费 |  |  | | 375.04 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | | 275.73 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | 3.51 | | 157.37 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | 0.29 | | 13 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | 0.59 | | 26.45 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | 1.76 | | 78.91 |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | 1.52 | | 68.15 |
| 1.3 | 住房公积金 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.59 | | 26.45 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | 按工程所在地相关规定计算 | 0.105 | | 4.71 |
| 1.5 | 优质优价费 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  | |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 | | 437.26 |
|  | 合计 |  |  | | 812.3 |
|  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | 合计 | | | |
| 金额（元） | | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | 7035.05 | | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | 7035.05 | | |  |
| 2 | 措施项目 | 213.08 | | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | 71.36 | | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | 141.72 | | |  |
| 3 | 其他项目 |  | | |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  | | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  | | |  |
| 3.4 | 计日工 |  | | |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  | | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  | | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  | | |  |
| 3.8 | 其他 |  | | |  |
| 4 | 规费 | 606.30 | | |  |
| 5 | 设备费 |  | | |  |
| 6 | 税金 | 706.90 | | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | 8561.33 | | |  |
|  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | | | | 标段： | | 第1页 共2页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | 合价 | | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 1 | 615.27 | | 615.27 | |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：拉线开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 3 | 19.46 | | 58.38 | |  |
| 3 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质：塑料 3.规格：250V10A 4.安装方式: 暗装 | 个 | 3 | 45.14 | | 135.42 | |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：软线吊杆灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | 3 | 35.26 | | 105.78 | |  |
| 5 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称：墙体剔槽 2.规格：配管口径Ф20 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | m | 35 | 7.98 | | 279.3 | |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 1.名称：Ф20PVC电线管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 35 | 26.2 | | 917 | |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV-2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 85 | 4.44 | | 377.4 | |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：室外铜芯电缆线 2.型号：YJV-3\*6 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m | 150 | 27.31 | | 4096.5 | |  |
| 本页小计 | | | | | | | 6585.05 | |  |
| 合计 | | | | | | | 6585.05 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | | | 标段： | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030901013001 | 小型灭火箱 1.名称：小型灭火箱 2.规格、型号 | 个 | 1 | 450 | | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | 450 |  |
| 合计 | | | | | | | 7035.05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | | | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | | 管理费 和利润 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | － | 81.96 | 451.31 | |  | 94.25 | | 82.00 | 615.27 |
|  | 4-2-78 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m 以下 | 台 | 1 | 81.96 | 53.08 | |  |  | |  |  |
|  | zc12\_0006 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 398.23 | |  |  | |  |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：拉线开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | － | 6.48 | 6.50 | |  | 7.45 | | 6.48 | 19.46 |
|  | 4-14-350 | 拉线开关、跷板开关明装 | 套 | 1 | 6.48 | 1.99 | |  |  | |  |  |
|  | zc12\_0005 | 拉线开关 | 只 | 1.02 |  | 4.51 | |  |  | |  |  |
| 3 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质：塑料 3.规格：250V10A 4.安装方式: 暗装 | 个 | － | 10.84 | 23.45 | |  | 12.47 | | 10.85 | 45.14 |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 | 套 | 1 | 6.84 | 1.06 | |  |  | |  |  |
|  | zc12\_0008 | 五孔暗插座 | 套 | 1.02 |  | 20.76 | |  |  | |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 | |  |  | |  |  |
|  | zc12\_0003 | 金属接线盒 | 个 | 1.02 |  | 1.02 | |  |  | |  |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：软线吊杆灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | － | 10.80 | 13.66 | |  | 12.42 | | 10.80 | 35.26 |
|  | 4-14-8 | 普通灯具安装 软线吊灯 | 套 | 1 | 10.80 | 6.51 | |  |  | |  |  |
|  | zc12\_0007 | 软线杆吊灯 | 套 | 1.01 |  | 7.15 | |  |  | |  |  |
| 5 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称：墙体剔槽 2.规格：配管口径Ф20 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | m | － | 3.17 | 1.19 | | 0.46 | 3.64 | | 3.16 | 7.98 |
|  | 4-12-241 | 墙体剔槽 配管公称口径20mm以下 | 10m | 0.1 | 3.17 | 1.19 | | 0.46 |  | |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 1.名称：Ф20PVC电线管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | － | 9.72 | 6.67 | | 0.08 | 11.18 | | 9.73 | 26.2 |
|  | 4-12-2 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公 称口径20mm以下 | 100m | 0.01 | 9.72 | 4.42 | | 0.08 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | | | | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | zc12\_0002 | 电线管（Ф20PVC） | m | 1.03 |  | 2.25 | |  |  |  |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV-2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | － | 0.97 | 2.49 | |  | 1.12 | 0.98 | 4.44 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面  2.5mm2以下 | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.17 | |  |  |  |  |
|  | zc12\_0004 | 绝缘电线 BV-2.5 | m | 1.16 |  | 2.32 | |  |  |  |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：室外铜芯电缆线 2.型号：YJV-3\*6 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m | － | 2.38 | 22.45 | | 0.09 | 2.74 | 2.39 | 27.31 |
|  | 4-9-122 | 铜芯电力电缆埋地敷设 截面 10mm2 以下 | 100m | 0.01 | 2.38 | 0.11 | | 0.09 |  |  |  |
|  | zc12\_0001 | 电缆 YJV-3\*6 | m | 1.01 |  | 22.34 | |  |  |  |  |
| 9 | 030901013001 | 小型灭火箱 1.名称：小型灭火箱 2.规格、型号 | 个 | － |  | 450.00 | |  |  |  | 450 |
|  | 临时子目 | 小型灭火箱 | 个 | 1 |  | 450.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | | | | 标段： | | | | | | | 第1页 共3页 | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | 地方 | | | 暂估 | | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 8.8109 |  | 138.00 | 138.00 | 1215.90 | 120.00 |  | 1057.31 |  | |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.0765 | 13 | 5.20 | 5.88 | 0.40 | 4.35 | 4.92 | 0.33 |  | |  |  |
| 3 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.3150 | 13 | 5.34 | 6.03 | 1.68 | 5.23 | 5.91 | 1.65 |  | |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 0.8050 | 13 | 5.35 | 6.04 | 4.31 | 5.23 | 5.91 | 4.21 |  | |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0300 | 13 | 5.84 | 6.60 | 0.18 | 5.23 | 5.91 | 0.16 |  | |  |  |
| 6 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 | 13 | 4.65 | 5.26 | 0.70 | 5.50 | 6.21 | 0.83 |  | |  |  |
| 7 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.4500 | 13 | 21.84 | 24.68 | 9.83 | 13.41 | 15.15 | 6.03 |  | |  |  |
| 8 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 109.5000 | 13 | 0.07 | 0.08 | 7.67 | 0.07 | 0.08 | 7.67 |  | |  |  |
| 9 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0300 | 13 | 6.94 | 7.84 | 0.21 | 7.55 | 8.53 | 0.23 |  | |  |  |
| 10 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.2500 | 13 | 8.65 | 9.77 | 2.16 | 6.30 | 7.12 | 1.58 |  | |  |  |
| 11 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 6.2400 | 13 | 0.04 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.19 |  | |  |  |
| 12 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 6.1200 | 13 | 0.07 | 0.08 | 0.43 | 0.05 | 0.06 | 0.31 |  | |  |  |
| 13 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 105.0050 | 13 | 0.07 | 0.08 | 7.35 | 0.06 | 0.07 | 6.30 |  | |  |  |
| 14 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 9.3600 | 13 | 0.13 | 0.15 | 1.22 | 0.07 | 0.08 | 0.66 |  | |  |  |
| 15 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 | 13 | 0.44 | 0.50 | 1.80 | 0.49 | 0.55 | 2.00 |  | |  |  |
| 16 | 03010893 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 个 | 14.4200 | 13 | 0.16 | 0.18 | 2.31 | 0.17 | 0.19 | 2.45 |  | |  |  |
| 17 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 3.0900 | 13 | 0.34 | 0.38 | 1.05 | 0.39 | 0.44 | 1.21 |  | |  |  |
| 18 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0459 | 13 | 10.62 | 12.00 | 0.49 | 7.61 | 8.60 | 0.35 |  | |  |  |
| 19 | 03110161 | 合金钢锯片 φ200 | 片 | 0.5250 | 13 | 50.44 | 57.00 | 26.48 | 44.25 | 50.00 | 23.23 |  | |  |  |
| 20 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.5000 | 13 | 0.78 | 0.88 | 0.39 | 0.85 | 0.96 | 0.43 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | | | | 标段： | | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | | 定额 | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.2200 | 13 | | 34.51 | 39.00 | 7.59 | 36.37 | | 41.10 | 8.00 |  |  |  |
| 22 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0085 | 13 | | 15.04 | 17.00 | 0.13 | 14.68 | | 16.59 | 0.12 |  |  |  |
| 23 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0990 | 13 | | 4.42 | 5.00 | 0.44 | 5.04 | | 5.70 | 0.50 |  |  |  |
| 24 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 | 13 | | 6.28 | 7.10 | 0.16 | 6.64 | | 7.50 | 0.17 |  |  |  |
| 25 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 0.6790 | 13 | | 4.16 | 4.70 | 2.82 | 4.10 | | 4.63 | 2.78 |  |  |  |
| 26 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 25.9700 | 13 | | 0.44 | 0.50 | 11.43 | 0.35 | | 0.40 | 9.09 |  |  |  |
| 27 | 04030035 | 河砂 | m3 | 0.0455 | 3 | | 242.72 | 250.00 | 11.04 | 189.32 | | 195.00 | 8.61 |  |  |  |
| 28 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 | 13 | | 13.27 | 15.00 | 0.40 | 12.65 | | 14.30 | 0.38 |  |  |  |
| 29 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.1150 | 13 | | 11.68 | 13.20 | 1.34 | 14.16 | | 16.00 | 1.63 |  |  |  |
| 30 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0900 | 13 | | 6.94 | 7.84 | 0.62 | 6.64 | | 7.50 | 0.60 |  |  |  |
| 31 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 1.1750 | 13 | | 6.77 | 7.65 | 7.95 | 9.97 | | 11.27 | 11.71 |  |  |  |
| 32 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.1120 | 13 | | 6.57 | 7.42 | 0.74 | 8.76 | | 9.90 | 0.98 |  |  |  |
| 33 | 14070001 | 铅油 | kg | 0.2415 | 13 | | 6.73 | 7.60 | 1.63 | 7.07 | | 7.99 | 1.71 |  |  |  |
| 34 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4100 | 13 | | 37.17 | 42.00 | 15.24 | 87.94 | | 99.37 | 36.06 |  |  |  |
| 35 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0450 | 13 | | 7.96 | 9.00 | 0.36 | 7.97 | | 9.01 | 0.36 |  |  |  |
| 36 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 | 13 | | 5.49 | 6.20 | 0.55 | 6.50 | | 7.35 | 0.65 |  |  |  |
| 37 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.1300 | 13 | | 11.74 | 13.27 | 1.53 | 18.71 | | 21.14 | 2.43 |  |  |  |
| 38 | 18150109 | 镀锌管接头 20×1.5 | 个 | 9.0125 | 13 | | 1.87 | 2.11 | 16.85 | 5.57 | | 6.29 | 50.20 |  |  |  |
| 39 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 0.2125 | 13 | | 7.56 | 8.54 | 1.61 | 8.85 | | 10.00 | 1.88 |  |  |  |
| 40 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 | 13 | | 4.25 | 4.80 | 2.13 | 6.10 | | 6.89 | 3.05 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | | | | | 标段： | | | | 第3页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 2.7450 | 13 | 1.59 | | 1.80 | 4.36 | 2.84 | | 3.21 | 7.80 |  |  |  |
| 42 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 4.2840 | 13 | 1.86 | | 2.10 | 7.97 | 4.35 | | 4.92 | 18.64 |  |  |  |
| 43 | 28030067 | 铜芯橡皮花线  BXH2×23/0.15mm2 | m | 6.1080 | 13 | 1.09 | | 1.23 | 6.66 | 2.20 | | 2.49 | 13.44 |  |  |  |
| 44 | 29060003 | 塑料护口电线管用 20 | 个 | 14.4200 | 13 | 0.07 | | 0.08 | 1.01 | 0.10 | | 0.11 | 1.44 |  |  |  |
| 45 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 3.0900 | 13 | 0.08 | | 0.09 | 0.25 | 0.19 | | 0.22 | 0.59 |  |  |  |
| 46 | 29060041 | 管卡子电线管用 20 | 个 | 50.4700 | 13 | 0.19 | | 0.22 | 9.59 | 0.22 | | 0.25 | 11.10 |  |  |  |
| 47 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 | 13 | 1.61 | | 1.82 | 3.27 | 1.81 | | 2.04 | 3.67 |  |  |  |
| 48 | 29170025 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 32.4450 | 13 | 1.06 | | 1.20 | 34.39 | 1.30 | | 1.47 | 42.18 |  |  |  |
| 49 | 34090061 | 塑料圆台 | 块 | 3.1500 | 13 | 0.62 | | 0.70 | 1.95 | 0.65 | | 0.73 | 2.05 |  |  |  |
| 50 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 3.1500 | 13 | 0.62 | | 0.70 | 1.95 | 0.65 | | 0.73 | 2.05 |  |  |  |
| 51 | 34110009 | 电 | kW·h | 1.1970 | 13 | 0.80 | | 0.90 | 0.96 | 1.00 | | 1.13 | 1.20 |  |  |  |
| 52 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 4.06 | | 4.58 | 4.06 | 5.49 | | 6.19 | 5.49 |  |  |  |
| 53 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0135 |  | 628.87 | | 658.77 | 8.49 | 628.87 | | 658.77 | 8.49 |  |  |  |
| 54 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0135 |  | 400.21 | | 429.27 | 5.40 | 400.21 | | 429.27 | 5.40 |  |  |  |
| 55 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0130 |  | 23.98 | | 26.11 | 0.31 | 23.98 | | 26.11 | 0.31 |  |  |  |
| 56 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.1026 |  | 22.95 | | 24.90 | 2.35 | 22.95 | | 24.90 | 2.35 |  |  |  |
| 57 | 990782210 | 剔槽机 | 台班 | 0.5250 |  | 30.79 | | 34.24 | 16.16 | 30.79 | | 34.24 | 16.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 1478.50 | － | | － | 1400.40 | － | － | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 电缆 YJV-3\*6 | m | 151.50 | 13 | 22.12 | 25.00 | 3351.18 |
| 2 | 电线管（Ф20PVC） | m | 36.05 | 13 | 2.18 | 2.46 | 78.59 |
| 3 | 金属接线盒 | 个 | 3.06 | 13 | 1.00 | 1.13 | 3.06 |
| 4 | 绝缘电线 BV-2.5 | m | 98.60 | 13 | 2.00 | 2.26 | 197.20 |
| 5 | 拉线开关 | 只 | 3.06 | 13 | 4.42 | 5.00 | 13.53 |
| 6 | 配电箱 | 台 | 1.00 | 13 | 398.23 | 450.00 | 398.23 |
| 7 | 软线杆吊灯 | 套 | 3.03 | 13 | 7.08 | 8.00 | 21.45 |
| 8 | 五孔暗插座 | 套 | 3.06 | 13 | 20.35 | 23.00 | 62.27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 4125.51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | | 金额(元) | |
| 1 | 单价措施费 | | 71.36 | |
| 2 | 总价措施费 | | 141.72 | |
|  |  | |  | |
| 合计 | | | 213.08 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率(%) | | 金额(元) |
|  | 计费基础 | 分部分项省价人工费 | |  | | 1216.17 |
|  | 人工费含量 |  | |  | |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  | | 50 | |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  | | 40 | |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  | | 40 | |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  | | 25 | |  |
| 1 | 夜间施工费 |  | | 2.5 | | 43.62 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | | 15.2 |
|  | 企业管理费（A2） | A1×FL | | 55 | | 8.36 |
|  | 利润（A3） | A1×FL | | 32 | | 4.86 |
| 2 | 二次搬运 |  | | 2.1 | | 34.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | | 10.22 |
|  | 企业管理费（B2） | B1×FL | | 55 | | 5.62 |
|  | 利润（B3） | B1×FL | | 32 | | 3.27 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  | | 2.8 | | 45.9 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | | 13.62 |
|  | 企业管理费（C2） | C1×FL | | 55 | | 7.49 |
|  | 利润（C3） | C1×FL | | 32 | | 4.36 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  | | 1.2 | | 17.77 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | | 3.65 |
|  | 企业管理费（D2） | D1×FL | | 55 | | 2.01 |
|  | 利润（D3） | D1×FL | | 32 | | 1.17 |
|  | 合计 |  | |  | | 141.72 |
|  | 其中：人工费 | A1+B1+C1+D1 | |  | | 42.69 |
|  | 企业管理费 | A2+B2+C2+D2 | |  | | 23.48 |
|  | 利润 | A3+B3+C3+D3 | |  | | 13.66 |
|  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 |  | 项 | | 1 | | 71.36 | 71.36 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 |  | 项 | | 1 | |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 |  | 项 | | 1 | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 71.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | | | | | | 标段： | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | 项 | － | 18.50 | 34.35 | |  | | 21.28 | 18.51 | 71.36 |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 第一章至第十章 | 元 | 1 | 18.50 | 34.35 | |  | |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | 项 | － |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-张昭华旧居-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 7248.13 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 7248.13 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 606.3 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 445.76 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 254.41 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 21.02 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 42.76 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 127.57 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 110.17 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 42.76 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 7.61 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 706.9 |
|  | 合计 | |  | |  | 1313.2 |
|  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 3973.15 | |  |
| 1.1 | A、机械设备安装工程 | | 3973.15 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 170.42 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | | 57.08 | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 113.34 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 346.62 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 404.12 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 4894.31 | |  |
|  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | | | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | 1 | | 615.27 | | 615.27 |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：拉线开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 3 | | 19.46 | | 58.38 |  |
| 3 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质：塑料 3.规格：250V10A 4.安装方式: 暗装 | 个 | 3 | | 45.14 | | 135.42 |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：软线吊杆灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | 3 | | 35.26 | | 105.78 |  |
| 5 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称：墙体剔槽 2.规格：配管口径Ф20 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | m | 40 | | 7.98 | | 319.2 |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 1.名称：Ф20PVC电线管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | 40 | | 26.2 | | 1048 |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV-2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 95 | | 4.44 | | 421.8 |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：室外铜芯电缆线 2.型号：YJV-3\*6 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m | 30 | | 27.31 | | 819.3 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 3523.15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 3523.15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | | | 标段： | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030901013001 | 小型灭火箱 1.名称：小型灭火箱 2.规格、型号 | 个 | | 1 | | 450 | 450 |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 450 |  |
| 合计 | | | | | | | | 3973.15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | | | | | | 标段： | | 第1页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费 基础 | | 管理费 和利润 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称 2.型号 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式 | 台 | － | 81.96 | 451.31 |  | 94.25 | | 82.00 | 615.27 |
|  | 4-2-78 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长 0.5m 以下 | 台 | 1 | 81.96 | 53.08 |  |  | |  |  |
|  | zc13\_0006 | 配电箱 | 台 | 1 |  | 398.23 |  |  | |  |  |
| 2 | 030404034001 | 照明开关 1.名称：拉线开关 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | － | 6.48 | 6.50 |  | 7.45 | | 6.48 | 19.46 |
|  | 4-14-350 | 拉线开关、跷板开关明装 | 套 | 1 | 6.48 | 1.99 |  |  | |  |  |
|  | zc13\_0005 | 拉线开关 | 只 | 1.02 |  | 4.51 |  |  | |  |  |
| 3 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔插座 2.材质：塑料 3.规格：250V10A 4.安装方式: 暗装 | 个 | － | 10.84 | 23.45 |  | 12.47 | | 10.85 | 45.14 |
|  | 4-14-381 | 普通插座安装 暗插座15A以下 单相 | 套 | 1 | 6.84 | 1.06 |  |  | |  |  |
|  | zc13\_0008 | 五孔暗插座 | 套 | 1.02 |  | 20.76 |  |  | |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 |  |  | |  |  |
|  | zc13\_0003 | 金属接线盒 | 个 | 1.02 |  | 1.02 |  |  | |  |  |
| 4 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称：软线吊杆灯 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | － | 10.80 | 13.66 |  | 12.42 | | 10.80 | 35.26 |
|  | 4-14-8 | 普通灯具安装 软线吊灯 | 套 | 1 | 10.80 | 6.51 |  |  | |  |  |
|  | zc13\_0007 | 软线杆吊灯 | 套 | 1.01 |  | 7.15 |  |  | |  |  |
| 5 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称：墙体剔槽 2.规格：配管口径Ф20 3.类型 4.填充（恢复）方式 5.混凝土标准 | m | － | 3.17 | 1.19 | 0.46 | 3.64 | | 3.16 | 7.98 |
|  | 4-12-241 | 墙体剔槽 配管公称口径20mm以下 | 10m | 0.1 | 3.17 | 1.19 | 0.46 |  | |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 1.名称：Ф20PVC电线管 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | m | － | 9.72 | 6.67 | 0.08 | 11.18 | | 9.73 | 26.2 |
|  | 4-12-2 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公 称口径20mm以下 | 100m | 0.01 | 9.72 | 4.42 | 0.08 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | | | | | | 标段： | | 第2页 共2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费 基础 | | 管理费 和利润 |
|  | zc13\_0002 | 电线管（Ф20PVC） | m | 1.03 |  | 2.25 |  |  | |  |  |
| 7 | 030411004001 | 配线 1.名称：管内穿线 2.配线形式 3.型号：BV-2.5 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | － | 0.97 | 2.49 |  | 1.12 | | 0.98 | 4.44 |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面  2.5mm2以下 | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.17 |  |  | |  |  |
|  | zc13\_0004 | 绝缘电线 BV-2.5 | m | 1.16 |  | 2.32 |  |  | |  |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称：室外铜芯电缆线 2.型号：YJV-3\*6 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 | m | － | 2.38 | 22.45 | 0.09 | 2.74 | | 2.39 | 27.31 |
|  | 4-9-122 | 铜芯电力电缆埋地敷设 截面 10mm2 以下 | 100m | 0.01 | 2.38 | 0.11 | 0.09 |  | |  |  |
|  | zc13\_0001 | 电缆 YJV-3\*6 | m | 1.01 |  | 22.34 |  |  | |  |  |
| 9 | 030901013001 | 小型灭火箱 1.名称：小型灭火箱 2.规格、型号 | 个 | － |  | 450.00 |  |  | |  | 450 |
|  | 临时子目 | 小型灭火箱 | 个 | 1 |  | 450.00 |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | | | | | | | 标段： | | | 第1页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | 单价(含税) | | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010030 | 综合工日（安装） | 工日 | 7.0469 |  | 138.00 | 138.00 | | 972.47 | 120.00 | |  | 845.63 |  |  |  |
| 2 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | kg | 0.0855 | 13 | 5.20 | 5.88 | | 0.44 | 4.35 | | 4.92 | 0.37 |  |  |  |
| 3 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | kg | 0.0630 | 13 | 5.34 | 6.03 | | 0.34 | 5.23 | | 5.91 | 0.33 |  |  |  |
| 4 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | kg | 0.9200 | 13 | 5.35 | 6.04 | | 4.92 | 5.23 | | 5.91 | 4.81 |  |  |  |
| 5 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | kg | 0.0300 | 13 | 5.84 | 6.60 | | 0.18 | 5.23 | | 5.91 | 0.16 |  |  |  |
| 6 | 01290237 | 钢垫板 δ1～2 | kg | 0.1500 | 13 | 4.65 | 5.26 | | 0.70 | 5.50 | | 6.21 | 0.83 |  |  |  |
| 7 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.0900 | 13 | 21.84 | 24.68 | | 1.97 | 13.41 | | 15.15 | 1.21 |  |  |  |
| 8 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | 个 | 124.2000 | 13 | 0.07 | 0.08 | | 8.69 | 0.07 | | 0.08 | 8.69 |  |  |  |
| 9 | 02270001 | 白布 | kg | 0.0300 | 13 | 6.94 | 7.84 | | 0.21 | 7.55 | | 8.53 | 0.23 |  |  |  |
| 10 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 0.2700 | 13 | 8.65 | 9.77 | | 2.34 | 6.30 | | 7.12 | 1.70 |  |  |  |
| 11 | 03010073 | 木螺钉 M2.5×25 | 个 | 6.2400 | 13 | 0.04 | 0.05 | | 0.25 | 0.03 | | 0.03 | 0.19 |  |  |  |
| 12 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | 个 | 6.1200 | 13 | 0.07 | 0.08 | | 0.43 | 0.05 | | 0.06 | 0.31 |  |  |  |
| 13 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | 个 | 119.5600 | 13 | 0.07 | 0.08 | | 8.37 | 0.06 | | 0.07 | 7.17 |  |  |  |
| 14 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | 个 | 9.3600 | 13 | 0.13 | 0.15 | | 1.22 | 0.07 | | 0.08 | 0.66 |  |  |  |
| 15 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 4.0800 | 13 | 0.44 | 0.50 | | 1.80 | 0.49 | | 0.55 | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 03010893 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | 个 | 16.4800 | 13 | 0.16 | 0.18 | | 2.64 | 0.17 | | 0.19 | 2.80 |  |  |  |
| 17 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | 个 | 3.0900 | 13 | 0.34 | 0.38 | | 1.05 | 0.39 | | 0.44 | 1.21 |  |  |  |
| 18 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0524 | 13 | 10.62 | 12.00 | | 0.56 | 7.61 | | 8.60 | 0.40 |  |  |  |
| 19 | 03110161 | 合金钢锯片 φ200 | 片 | 0.6000 | 13 | 50.44 | 57.00 | | 30.26 | 44.25 | | 50.00 | 26.55 |  |  |  |
| 20 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 0.5000 | 13 | 0.78 | 0.88 | | 0.39 | 0.85 | | 0.96 | 0.43 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | | | | | | 标段： | | | | 第2页 共3页 | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 21 | 03130515 | 焊锡 | kg | 0.2400 | 13 | 34.51 | | 39.00 | 8.28 | 36.37 | | 41.10 | 8.73 |  |  |  |
| 22 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.0095 | 13 | 15.04 | | 17.00 | 0.14 | 14.68 | | 16.59 | 0.14 |  |  |  |
| 23 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | 个 | 0.0990 | 13 | 4.42 | | 5.00 | 0.44 | 5.04 | | 5.70 | 0.50 |  |  |  |
| 24 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.0250 | 13 | 6.28 | | 7.10 | 0.16 | 6.64 | | 7.50 | 0.17 |  |  |  |
| 25 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | 个 | 0.7760 | 13 | 4.16 | | 4.70 | 3.23 | 4.10 | | 4.63 | 3.18 |  |  |  |
| 26 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 29.6800 | 13 | 0.44 | | 0.50 | 13.06 | 0.35 | | 0.40 | 10.39 |  |  |  |
| 27 | 04030035 | 河砂 | m3 | 0.0520 | 3 | 242.72 | | 250.00 | 12.62 | 189.32 | | 195.00 | 9.84 |  |  |  |
| 28 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0300 | 13 | 13.27 | | 15.00 | 0.40 | 12.65 | | 14.30 | 0.38 |  |  |  |
| 29 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.1300 | 13 | 11.68 | | 13.20 | 1.52 | 14.16 | | 16.00 | 1.84 |  |  |  |
| 30 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0180 | 13 | 6.94 | | 7.84 | 0.12 | 6.64 | | 7.50 | 0.12 |  |  |  |
| 31 | 14030017 | 汽油 92#～95# | kg | 0.6250 | 13 | 6.77 | | 7.65 | 4.23 | 9.97 | | 11.27 | 6.23 |  |  |  |
| 32 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.1280 | 13 | 6.57 | | 7.42 | 0.84 | 8.76 | | 9.90 | 1.12 |  |  |  |
| 33 | 14070001 | 铅油 | kg | 0.2760 | 13 | 6.73 | | 7.60 | 1.86 | 7.07 | | 7.99 | 1.95 |  |  |  |
| 34 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 0.4100 | 13 | 37.17 | | 42.00 | 15.24 | 87.94 | | 99.37 | 36.06 |  |  |  |
| 35 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.0090 | 13 | 7.96 | | 9.00 | 0.07 | 7.97 | | 9.01 | 0.07 |  |  |  |
| 36 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1000 | 13 | 5.49 | | 6.20 | 0.55 | 6.50 | | 7.35 | 0.65 |  |  |  |
| 37 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.1300 | 13 | 11.74 | | 13.27 | 1.53 | 18.71 | | 21.14 | 2.43 |  |  |  |
| 38 | 18150109 | 镀锌管接头 20×1.5 | 个 | 10.3000 | 13 | 1.87 | | 2.11 | 19.26 | 5.57 | | 6.29 | 57.37 |  |  |  |
| 39 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m× 0.13mm | 卷 | 0.2375 | 13 | 7.56 | | 8.54 | 1.80 | 8.85 | | 10.00 | 2.10 |  |  |  |
| 40 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | m | 0.5000 | 13 | 4.25 | | 4.80 | 2.13 | 6.10 | | 6.89 | 3.05 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共3页 | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 定额 | | | | 地方 | | | | 暂估 | | |
| 单价(除税) | | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 41 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | m | 2.7450 | 13 | 1.59 | | 1.80 | 4.36 | 2.84 | 3.21 | 7.80 | |  |  |  |
| 42 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR- 4mm2 | m | 4.8960 | 13 | 1.86 | | 2.10 | 9.11 | 4.35 | 4.92 | 21.30 | |  |  |  |
| 43 | 28030067 | 铜芯橡皮花线  BXH2×23/0.15mm2 | m | 6.1080 | 13 | 1.09 | | 1.23 | 6.66 | 2.20 | 2.49 | 13.44 | |  |  |  |
| 44 | 29060003 | 塑料护口电线管用 20 | 个 | 16.4800 | 13 | 0.07 | | 0.08 | 1.15 | 0.10 | 0.11 | 1.65 | |  |  |  |
| 45 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | 个 | 3.0900 | 13 | 0.08 | | 0.09 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.59 | |  |  |  |
| 46 | 29060041 | 管卡子电线管用 20 | 个 | 57.6800 | 13 | 0.19 | | 0.22 | 10.96 | 0.22 | 0.25 | 12.69 | |  |  |  |
| 47 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.0300 | 13 | 1.61 | | 1.82 | 3.27 | 1.81 | 2.04 | 3.67 | |  |  |  |
| 48 | 29170025 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 37.0800 | 13 | 1.06 | | 1.20 | 39.30 | 1.30 | 1.47 | 48.20 | |  |  |  |
| 49 | 34090061 | 塑料圆台 | 块 | 3.1500 | 13 | 0.62 | | 0.70 | 1.95 | 0.65 | 0.73 | 2.05 | |  |  |  |
| 50 | 34090069 | 塑料圆台(63～138)×22 | 块 | 3.1500 | 13 | 0.62 | | 0.70 | 1.95 | 0.65 | 0.73 | 2.05 | |  |  |  |
| 51 | 34110009 | 电 | kW·h | 1.3410 | 13 | 0.80 | | 0.90 | 1.07 | 1.00 | 1.13 | 1.34 | |  |  |  |
| 52 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  | 4.22 | | 4.75 | 4.22 | 5.78 | 6.52 | 5.78 | |  |  |  |
| 53 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | 台班 | 0.0027 |  | 628.87 | | 658.77 | 1.70 | 628.87 | 658.77 | 1.70 | |  |  |  |
| 54 | 990401020 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0027 |  | 400.21 | | 429.27 | 1.08 | 400.21 | 429.27 | 1.08 | |  |  |  |
| 55 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.0148 |  | 23.98 | | 26.11 | 0.35 | 23.98 | 26.11 | 0.35 | |  |  |  |
| 56 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | 台班 | 0.1172 |  | 22.95 | | 24.90 | 2.69 | 22.95 | 24.90 | 2.69 | |  |  |  |
| 57 | 990782210 | 剔槽机 | 台班 | 0.6000 |  | 30.79 | | 34.24 | 18.47 | 30.79 | 34.24 | 18.47 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 1235.25 | － | － | 1196.85 | | － | － | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项主材汇总表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | | | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 | 税率(%) | 单价(除税) | | | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 电缆 YJV-3\*6 | m | 30.30 | 13 | 22.12 | | | 25.00 | 670.24 |
| 2 | 电线管（Ф20PVC） | m | 41.20 | 13 | 2.18 | | | 2.46 | 89.82 |
| 3 | 金属接线盒 | 个 | 3.06 | 13 | 1.00 | | | 1.13 | 3.06 |
| 4 | 绝缘电线 BV-2.5 | m | 110.20 | 13 | 2.00 | | | 2.26 | 220.40 |
| 5 | 拉线开关 | 只 | 3.06 | 13 | 4.42 | | | 5.00 | 13.53 |
| 6 | 配电箱 | 台 | 1.00 | 13 | 398.23 | | | 450.00 | 398.23 |
| 7 | 软线杆吊灯 | 套 | 3.03 | 13 | 7.08 | | | 8.00 | 21.45 |
| 8 | 五孔暗插座 | 套 | 3.06 | 13 | 20.35 | | | 23.00 | 62.27 |
|  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 1479.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | | 金额(元) | |
| 1 | 单价措施费 | | 57.08 | |
| 2 | 总价措施费 | | 113.34 | |
|  |  | |  | |
| 合计 | | | 170.42 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 972.67 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | | 2.5 | 34.9 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 12.16 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 6.69 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 3.89 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 27.53 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 8.17 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 4.49 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 2.61 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | | 2.8 | 36.7 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 10.89 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 5.99 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 3.48 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 14.21 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 2.92 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 1.61 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 0.93 |
|  | 合计 | |  | |  | 113.34 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 34.14 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 18.78 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 10.91 |
|  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 | 57.08 | 57.08 |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | 57.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目综合单价分析表-2** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、拆除 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供 电、照明及通讯设施费 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | | 项 | － | 14.79 | 27.48 | |  | 17.02 | 14.81 | 57.08 |
|  | 综合系数 | 脚手架搭拆费 第一章至第十章 | | 元 | 1 | 14.79 | 27.48 | |  |  |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | | 项 | － |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：评审-香城镇传统民居保护修复工程（石鼓墩村）-王计忠民居-安装 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 4143.57 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 4143.57 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 346.62 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 254.84 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 145.44 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 12.02 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 24.45 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.76 | 72.93 |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 62.98 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 24.45 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 4.35 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 404.12 |
|  | 合计 | |  | |  | 750.74 |
|  |  | |  | |  |  |