|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单项工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-控制价 | | 591438.88 | |  | |  | 32871.75 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 591438.88 | |  | |  | 32871.75 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单项工程招标控制价汇总表** | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 单位工程名称 | | 金额(元) | | 其中（元） | | | |
| 暂列金额及 特殊项目暂估价 | | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | 233889.56 | |  | |  | 12547.95 |
|  | 邹城市千泉街道文博苑社区党群服务中 心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | 170632.23 | |  | |  | 8784.28 |
|  | 邹城市千泉街道文博苑社区党群服务中 心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | 63257.33 | |  | |  | 3763.67 |
| 2 | 安装工程 | | 357549.32 | |  | |  | 20323.8 |
|  | 邹城市千泉街道文博苑社区党群服务中 心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | 357549.32 | |  | |  | 20323.8 |
|  |  | |  | |  | |  |  |
| 合计 | | | 591438.88 | |  | |  | 32871.75 |
|  | |  | | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称： | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 501607.51 | |  |
|  | 建筑与装饰工程 | |  | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 198950.14 | |  |
|  | 安装工程 | |  | |  |
| 1.2 | D、电气设备安装工程 | | 64490.29 | |  |
| 1.3 | E、建筑智能化工程 | | 63916.64 | |  |
| 1.4 | J、消防工程 | | 45167.93 | |  |
| 1.5 | K、给排水、采暖、燃气工程 | | 128692.83 | |  |
| 1.6 | L、通信设备及线路工程 | | 389.68 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 8125.22 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 8125.22 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 32871.75 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 48834.4 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 591438.88 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 145086.94 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 145086.94 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 2672.11 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 2672.11 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 8784.28 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 14088.90 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 170632.23 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 106 | 011102001001 | 石材楼地面 珍珠花大理石（室外） 1）20-25厚大理石板铺面 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）素水泥浆一道 4）破除原地面旧大理石板及垃圾外运 | | m2 | 10 | | 249.76 | 2497.6 |  |
| 107 | 011101001001 | 室外停车场下沉找平 1.找平层厚度、砂浆配合比：60mm厚1:2.5 水泥砂浆找平 | | m2 | 10 | | 51.42 | 514.2 |  |
| 108 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:2.5水泥砂 浆，中间压入耐碱网格布 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | 480 | | 39.39 | 18907.2 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 109 | 011102003001 | 块料楼地面 卫生间、楼梯间地面 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴800\*800地 板砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土垫层 5、素土夯实 | | m2 | 26 | | 166.98 | 4341.48 |  |
| 110 | 011204003001 | 块料墙面 卫生间墙面 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：1:1水泥砂 浆粘贴400\*800全瓷墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | | m2 | 98 | | 138.2 | 13543.6 |  |
| 111 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.贴结层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴 750\*1500地板砖 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防滑条材料种类、规格 5.勾缝材料种类 6.防护层材料种类 7.酸洗、打蜡要求 | | m2 | 16.5 | | 223.16 | 3682.14 |  |
| 112 | 011102003002 | 块料楼地面 一二层楼地面及楼梯间平台 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬 性水泥砂浆粘贴800\*800地板砖 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | | m2 | 844 | | 120.38 | 101600.72 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 145086.94 |  |
| 合计 | | | | | | | | 145086.94 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 106 | 011102001001 | 石材楼地面 珍珠花大理石（室外） 1）20-25厚大理石板铺面 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）素水泥浆一道 4）破除原地面旧大理石板及垃圾外 运 | | m2 | － | 37.29 | 189.85 | | 1.32 | 43.03 | 21.30 | 249.76 |
|  | 11-3-5调 | 石材块料 楼地面 干硬性水泥砂浆  不分色 | | 10m2 | 0.1 | 26.16 | 189.85 | | 0.87 |  |  |  |
|  | 01-1-122借 | 楼地面 石材面 | | 10m2 | 0.1 | 11.13 |  | |  |  |  |  |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 0.025 |  |  | | 0.45 |  |  |  |
| 107 | 011101001001 | 室外停车场下沉找平 1.找平层厚度、砂浆配合比：60mm厚 1:2.5水泥砂浆找平 | | m2 | － | 16.80 | 23.69 | | 1.37 | 19.32 | 9.56 | 51.42 |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆 在 混凝土或硬基层上 20mm | | 10m2 | 0.1 | 9.12 | 8.25 | | 0.46 |  |  |  |
|  | 11-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:2.5]水泥砂浆 每 增减5mm | | 10m2 | 0.8 | 7.68 | 15.44 | | 0.91 |  |  |  |
| 108 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：9厚1:2.5 水泥砂浆，中间压入耐碱网格布 3.面层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水 泥砂浆 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | | m2 | － | 19.92 | 7.72 | | 0.39 | 22.96 | 11.36 | 39.39 |
|  | 12-1-3 | [水泥抹灰砂浆 1:3][水泥抹灰砂浆  1:2]水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | | 10m2 | 0.1 | 16.44 | 6.34 | | 0.39 |  |  |  |
|  | 10-1-73 | 立面保温 墙面耐碱纤维网格布 一层 布 | | 10m2 | 0.079 | 3.48 | 1.38 | |  |  |  |  |
| 109 | 011102003001 | 块料楼地面 卫生间、楼梯间地面 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴 800\*800地板砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土垫层 5、素土夯实 | | m2 | － | 47.84 | 90.65 | | 1.23 | 55.09 | 27.26 | 166.98 |
|  | 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤3200mm | | 10m2 | 0.1 | 33.24 | 67.49 | | 0.73 |  |  |  |
|  | 11-1-1 | [水泥抹灰砂浆 1:3]水泥砂浆 在混 凝土或硬基层上 20mm | | 10m2 | 0.1 | 9.12 | 7.71 | | 0.46 |  |  |  |
|  | 2-1-28调 | 无筋混凝土垫层 | | 10m3 | 0.006 | 5.48 | 15.45 | | 0.04 |  |  |  |
| 110 | 011204003001 | 块料墙面 卫生间墙面 1.墙体类型 2.安装方式 3.面层材料品种、规格、颜色：1:1 水泥砂浆粘贴400\*800全瓷墙面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类 5.防护材料种类 6.磨光、酸洗、打蜡要求 | | m2 | － | 42.48 | 71.13 | | 0.41 | 48.85 | 24.18 | 138.2 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 12-2-26调 | 水泥砂浆粘贴全瓷墙面砖 周长 ≤1800mm | | 10m2 | 0.1 | 42.48 | 71.13 | | 0.41 |  |  |  |
| 111 | 011106002001 | 块料楼梯面层 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.贴结层厚度、材料种类：水泥砂浆 粘贴750\*1500地板砖 3.面层材料品种、规格、颜色 4.防滑条材料种类、规格 5.勾缝材料种类 6.防护层材料种类 7.酸洗、打蜡要求 | | m2 | － | 65.64 | 117.67 | | 2.48 | 75.49 | 37.37 | 223.16 |
|  | 11-3-42调 | 地板砖 楼梯 干硬性水泥砂浆 | | 10m2 | 0.1 | 65.64 | 117.67 | | 2.48 |  |  |  |
| 112 | 011102003002 | 块料楼地面 一二层楼地面及楼梯间平台 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比：30厚 1:3干硬性水泥砂浆粘贴800\*800地板 砖 3.面层材料品种、规格、颜色 4.嵌缝材料种类 5.防护层材料种类 6.酸洗、打蜡要求 | | m2 | － | 33.24 | 67.49 | | 0.73 | 38.23 | 18.92 | 120.38 |
|  | 11-3-37调 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长 ≤3200mm | | 10m2 | 0.1 | 33.24 | 67.49 | | 0.73 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 2672.11 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 2672.11 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 51375.65 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | |  | 231.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 3.64 | 467.52 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 32.2 | 150.54 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 17.3 | 80.88 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 3.28 | 1893.65 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 3.28 | 421.28 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 32.2 | 135.65 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 17.3 | 72.88 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | |  | 260.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 4.1 | 526.6 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 32.2 | 169.57 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 17.3 | 91.1 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 286.37 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 27.29 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 32.2 | 8.79 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 17.3 | 4.72 |
|  | 合计 | |  | |  | 2672.11 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 1442.69 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 464.55 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 249.58 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | | 标段： | | | | | 第1页 共1页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | | 工日 | 16.4964 | 128.00 | 2111.54 | | 110.00 | 1814.60 |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | | 工日 | 1.0120 | 128.00 | 129.54 | | 110.00 | 111.32 |  |  |
| 3 | 00010020 | 综合工日（装饰) | | 工日 | 356.0235 | 138.00 | 49131.24 | | 120.00 | 42722.82 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | | 工日 |  | 130.00 |  | | 113.00 |  |  |  |
| 5 | 02270019 | 棉纱 | | kg | 10.0161 | 8.68 | 86.94 | | 6.30 | 63.10 |  |  |
| 6 | 02290019 | 麻袋布 | | m2 | 2.2000 | 2.79 | 6.14 | | 2.61 | 5.74 |  |  |
| 7 | 03110143 | 石料切割锯片 | | 片 | 3.1843 | 64.60 | 205.71 | | 84.09 | 267.77 |  |  |
| 8 | 04010017 | 白水泥 | | kg | 103.1133 | 0.64 | 65.99 | | 0.53 | 54.65 |  |  |
| 9 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | | t |  | 442.48 |  | | 327.43 |  |  |  |
| 10 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | | m3 |  | 271.84 |  | | 179.61 |  |  |  |
| 11 | 04110031~1 | 珍珠花大理石 | | m2 | 10.1500 | 169.90 | 1724.49 | | 174.76 | 1773.81 |  |  |
| 12 | 07000007~1 | 地板砖750\*1500 | | m2 | 23.1982 | 82.30 | 1909.21 | | 75.22 | 1744.97 |  |  |
| 13 | 07000009 | 地板砖 800×800 | | m2 | 896.1000 | 115.04 | 103087.34 | | 57.52 | 51543.67 |  |  |
| 14 | 07030009~1 | 全瓷墙面砖400\*800 | | m2 | 102.9000 | 51.33 | 5281.86 | | 61.95 | 6374.66 |  |  |
| 15 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | | m2 | 418.0176 | 1.10 | 459.82 | | 1.59 | 664.65 |  |  |
| 16 | 14410003 | 108胶 | | kg | 2.4010 | 1.77 | 4.25 | | 2.75 | 6.60 |  |  |
| 17 | 34090017 | 锯末 | | m3 | 5.2800 | 17.08 | 90.18 | | 6.69 | 35.32 |  |  |
| 18 | 34110003 | 水 | | m3 | 27.8210 | 6.36 | 176.94 | | 6.60 | 183.62 |  |  |
| 19 | 80010057 | 干硬性水泥砂浆 1:3 | | m3 | 18.6042 | 505.61 | 9406.47 | | 348.47 | 6483.01 |  |  |
| 20 | 80050005 | 水泥抹灰砂浆 1:1 | | m3 | 0.4371 | 543.91 | 237.74 | | 386.67 | 169.01 |  |  |
| 21 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | | m3 | 3.3408 | 544.30 | 1818.40 | | 379.64 | 1268.30 |  |  |
| 22 | 80050011 | 水泥抹灰砂浆 1:2.5 | | m3 | 0.6154 | 542.72 | 333.99 | | 376.31 | 231.58 |  |  |
| 23 | 80050013 | 水泥抹灰砂浆 1:3 | | m3 | 6.5281 | 506.88 | 3308.96 | | 349.79 | 2283.46 |  |  |
| 24 | 80050057 | 素水泥浆 | | m3 | 1.0469 | 666.51 | 697.77 | | 493.78 | 516.94 |  |  |
| 25 | 80210043 | 预拌混凝土 C15 | | m3 | 1.5756 | 407.77 | 642.48 | | 252.43 | 397.73 |  |  |
| 26 | J303 | 电 | | kW·h |  | 0.80 |  | | 0.80 |  |  |  |
| 27 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | | 台班 | 1.3856 | 202.44 | 280.50 | | 178.82 | 247.77 |  |  |
| 28 | 990618510 | 混凝土振捣器 平板式 | | 台班 | 0.1290 | 7.74 | 1.00 | | 7.74 | 1.00 |  |  |
| 29 | 990774610 | 石料切割机 | | 台班 | 14.3108 | 48.43 | 693.07 | | 48.43 | 693.07 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 181891.57 | | － | 119659.17 | － | 0.00 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | 0.00 |
|  | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-装饰控制价 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 147759.05 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 147759.05 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 8784.28 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 5511.41 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 5186.34 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.12 | 177.31 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.1 | 147.76 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 2245.94 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 871.78 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 155.15 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 14088.9 |
|  | 合计 | |  | |  | 22873.18 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建筑与装饰工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | 标段： | | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 53863.20 | |  |
| 1.1 | A、土石方工程 | | 53863.20 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 407.38 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 407.38 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 3763.67 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 5223.08 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 63257.33 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | | 标段： | | | 第1页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：人工拆除加气混凝土砌块墙 | | m3 | 23 | | 78.55 | 1806.65 |  |
| 2 | 01B001 | 垃圾外运 人工装车，垃圾外运18km | | m3 | 23 | | 41.16 | 946.68 |  |
| 3 | 01B002 | 花岗沿路沿石 1、花岗沿路沿石1000\*250\*100 2、10cm厚C20砼垫层 | | m | 20 | | 84.38 | 1687.6 |  |
| 4 | 01B001 | 树穴石整理 | | 项 | 1 | | 400 | 400 |  |
| 5 | 01B002 | 路障通道整改 原路障拆除安装新路障，出口挪位置 | | 项 | 1 | | 1000 | 1000 |  |
| 6 | 01B003 | 原破损玻璃拆除及更换 1.拆除原破损玻璃 2.更换双层5+12+5mm钢化玻璃 | | m2 | 41.16 | | 224.96 | 9259.35 |  |
| 7 | 010807001001 | 金钢网 窗户安装金钢网（防蚊防盗） | | 樘 | 20 | | 100 | 2000 |  |
| 8 | 01B004 | 窗户改内倒及180°平开 | | 樘 | 8 | | 100 | 800 |  |
| 9 | 010902008001 | 屋面变形缝 1.嵌缝材料种类： 2.止水带材料种类 3.盖缝材料 4.防护材料种类：10mm厚不锈钢钢板 | | m | 6 | | 115.47 | 692.82 |  |
| 10 | 01B006 | 上人孔盖板 | | 项 | 1 | | 500 | 500 |  |
| 11 | 01B001 | 玻璃幕墙窗户移位 | | 项 | 1 | | 500 | 500 |  |
| 12 | 01B005 | 窗框加固 二楼南居民活动区窗框加固 | | 项 | 1 | | 800 | 800 |  |
| 13 | 010401008001 | 填充墙 100厚GRC轻质多孔板 | | m3 | 26 | | 1103.66 | 28695.16 |  |
| 14 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 陶瓷地砖防水地面 用于卫生间干湿区、水吧台及一楼楼梯间 1、2mm厚聚氨酯防水涂料 | | m2 | 21 | | 44.79 | 940.59 |  |
| 15 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 陶瓷地砖防水地面 用于卫生间干湿区、水吧台及一楼楼梯间 1、TS卷材防水一遍 | | m2 | 21 | | 23.04 | 483.84 |  |
| 16 | 010903001001 | 墙面卷材防水 用于卫生间干湿区、水吧台及一楼楼梯间墙 面 1、TS卷材防水一遍 | | m2 | 34 | | 18.27 | 621.18 |  |
| 17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 用于卫生间干湿区、水吧台及一楼楼梯间墙 面 1、2mm厚聚氨酯防水涂料 | | m2 | 34 | | 51.51 | 1751.34 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 52885.21 |  |
| 合计 | | | | | | | | 52885.21 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | | 标段： | | | 第2页 共2页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 18 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：卫生间蹲便台 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石 普通砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | | m3 | 1.65 | | 592.72 | 977.99 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 977.99 |  |
| 合计 | | | | | | | | 53863.2 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称：人工拆除加气混凝土砌 块墙 | | m3 | － | 53.35 |  | |  | 62.08 | 25.20 | 78.55 |
|  | 01-1-63借 | 加气混凝土砌块墙 | | 10m3 | 0.1 | 53.35 |  | |  |  |  |  |
| 2 | 01B001 | 垃圾外运 人工装车，垃圾外运18km | | m3 | － | 15.73 |  | | 18.00 | 18.30 | 7.43 | 41.16 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 | | m3 | 1 |  |  | | 18.00 |  |  |  |
|  | 1-2-25 | 人工装车 土方 | | 10m3 | 0.1 | 15.73 |  | |  |  |  |  |
| 3 | 01B002 | 花岗沿路沿石 1、花岗沿路沿石1000\*250\*100 2、10cm厚C20砼垫层 | | m | － | 8.40 | 72.05 | | 0.05 | 9.55 | 3.88 | 84.38 |
|  | 2-4-27借 | [预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5]缘石  石质 | | 100m | 0.01 | 7.19 | 2.58 | | 0.05 |  |  |  |
|  | zc6\_0001 | 花岗岩路沿石1000\*250\*100 | | m | 1.01 |  | 58.10 | |  |  |  |  |
|  | 2-4-21借 | [预拌混凝土 C20]人工铺装垫层 预 拌混凝土 | | 10m3 | 0.004 | 1.21 | 11.37 | |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 树穴石整理 | | 项 | － |  | 400.00 | |  |  |  | 400 |
|  | 临时子目 | 树穴石整理 | | 项 | 1 |  | 400.00 | |  |  |  |  |
| 5 | 01B002 | 路障通道整改 原路障拆除安装新路障，出口挪位置 | | 项 | － |  |  | | 1000.00 |  |  | 1000 |
|  | 临时子目 | 路障通道整改 | | 项 | 1 |  |  | | 1000.00 |  |  |  |
| 6 | 01B003 | 原破损玻璃拆除及更换 1.拆除原破损玻璃 2.更换双层5+12+5mm钢化玻璃 | | m2 | － | 44.02 | 160.15 | |  | 51.23 | 20.79 | 224.96 |
|  | 01-14-172借调 | 金属门窗 换玻璃 5mm | | 10m2 | 0.1 | 44.02 | 160.15 | |  |  |  |  |
| 7 | 010807001001 | 金钢网 窗户安装金钢网（防蚊防盗） | | 樘 | － |  | 100.00 | |  |  |  | 100 |
|  | 临时子目 | 金钢网 | | 樘 | 1 |  | 100.00 | |  |  |  |  |
| 8 | 01B004 | 窗户改内倒及180°平开 | | 樘 | － |  | 100.00 | |  |  |  | 100 |
|  | 临时子目 | 窗户改内倒及180°平开 | | 樘 | 1 |  | 100.00 | |  |  |  |  |
| 9 | 010902008001 | 屋面变形缝 1.嵌缝材料种类： 2.止水带材料种类 3.盖缝材料 4.防护材料种类：10mm厚不锈钢钢板 | | m | － | 15.95 | 91.99 | |  | 18.56 | 7.53 | 115.47 |
|  | 9-4-17调 | 变形缝与止水带 不锈钢盖板 平面 | | 10m | 0.1 | 15.95 | 91.99 | |  |  |  |  |
| 10 | 01B006 | 上人孔盖板 | | 项 | － |  | 500.00 | |  |  |  | 500 |
|  | 临时子目 | 上人孔盖板 | | 项 | 1 |  | 500.00 | |  |  |  |  |
| 11 | 01B001 | 玻璃幕墙窗户移位 | | 项 | － |  | 500.00 | |  |  |  | 500 |
|  | 临时子目 | 玻璃幕墙窗户移位 | | 项 | 1 |  | 500.00 | |  |  |  |  |
| 12 | 01B005 | 窗框加固 二楼南居民活动区窗框加固 | | 项 | － |  | 800.00 | |  |  |  | 800 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 临时子目 | 二楼南居民活动区窗框加固 | | 项 | 1 |  | 800.00 | |  |  |  |  |
| 13 | 010401008001 | 填充墙 100厚GRC轻质多孔板 | | m3 | － | 191.40 | 820.79 | | 1.04 | 222.72 | 90.43 | 1103.66 |
|  | 4-4-3 | GRC多孔板墙 板厚100mm | | 10m2 | 1 | 191.40 | 820.79 | | 1.04 |  |  |  |
| 14 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 陶瓷地砖防水地面 用于卫生间干湿区、水吧台及一楼楼 梯间 1、2mm厚聚氨酯防水涂料 | | m2 | － | 3.08 | 40.25 | |  | 3.58 | 1.46 | 44.79 |
|  | 9-2-47 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 平面 | | 10m2 | 0.1 | 3.08 | 40.25 | |  |  |  |  |
| 15 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 陶瓷地砖防水地面 用于卫生间干湿区、水吧台及一楼楼 梯间 1、TS卷材防水一遍 | | m2 | － | 5.06 | 15.59 | |  | 5.89 | 2.39 | 23.04 |
|  | 9-2-32调 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 一层 立 面 | | 10m2 | 0.1 | 5.06 | 15.59 | |  |  |  |  |
| 16 | 010903001001 | 墙面卷材防水 用于卫生间干湿区、水吧台及一楼楼 梯间墙面 1、TS卷材防水一遍 | | m2 | － | 4.07 | 12.28 | |  | 4.74 | 1.92 | 18.27 |
|  | 9-2-34调 | 高分子自粘胶膜卷材自粘法 每增一 层 立面 | | 10m2 | 0.1 | 4.07 | 12.28 | |  |  |  |  |
| 17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 用于卫生间干湿区、水吧台及一楼楼 梯间墙面 1、2mm厚聚氨酯防水涂料 | | m2 | － | 4.95 | 44.23 | |  | 5.76 | 2.33 | 51.51 |
|  | 9-2-48 | 聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立面 | | 10m2 | 0.1 | 4.95 | 44.23 | |  |  |  |  |
| 18 | 010401012001 | 零星砌砖 1.零星砌砖名称、部位：卫生间蹲便 台 2. 砖品种、规格、强度等级：烧结 煤矸石普通砖 240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥 砂浆 | | m3 | － | 197.78 | 296.71 | | 4.79 | 230.14 | 93.44 | 592.72 |
|  | 4-1-24 | [水泥砂浆 M7.5]零星砌体 | | 10m3 | 0.1 | 197.78 | 296.71 | | 4.79 |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | 标段： | 第1页 共1页 | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 407.38 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 407.38 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 10986.05 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 25 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 25 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 25 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 10 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | |  | 28.44 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.55 | 70.04 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 25.6 | 17.93 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 15 | 10.51 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.18 | 263.81 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.18 | 59.87 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 25.6 | 15.33 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 15 | 8.98 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | |  | 32.45 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.91 | 79.92 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 25.6 | 20.46 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 15 | 11.99 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 0.15 | 82.68 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 分部分项省价×F04×H4 | | 0.15 | 7.95 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 25.6 | 2.04 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 15 | 1.19 |
|  | 合计 | |  | |  | 407.38 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 217.78 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 55.76 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 32.67 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 1.1 | 脚手架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 1.2 | 垂直运输机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 1.3 | 构件吊装机械 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 1.4 | 混凝土泵送 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 1.5 | 混凝土模板及支架 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 1.6 | 大型机械进出场 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 1.7 | 施工降排水 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 1.8 | 智慧工地 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | | 标段： | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | | 工日 | 56.7077 | 128.00 | 7258.59 | | 110.00 | 6237.85 |  |  |
| 2 | 00010010 | 综合工日（房修建筑） | | 工日 | 27.6272 | 128.00 | 3536.28 | | 110.00 | 3038.99 |  |  |
| 3 | 00010040 | 综合工日（市政) | | 工日 | 1.6316 | 117.00 | 190.90 | | 103.00 | 168.05 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | | 工日 |  | 130.00 |  | | 113.00 |  |  |  |
| 5 | 01290091~1 | 10mm厚不锈钢钢板 | | m2 | 3.7170 | 132.74 | 493.39 | | 132.74 | 493.39 |  |  |
| 6 | 02030002 | 橡胶条 | | kg | 15.4350 | 6.64 | 102.49 | | 6.64 | 102.49 |  |  |
| 7 | 02030013 | 橡胶密封条 | | m | 449.8788 | 1.52 | 683.82 | | 2.96 | 1331.64 |  |  |
| 8 | 03130515 | 焊锡 | | kg | 0.2436 | 34.51 | 8.41 | | 36.37 | 8.86 |  |  |
| 9 | 03150139 | 圆钉 | | kg | 0.1260 | 5.58 | 0.70 | | 7.88 | 0.99 |  |  |
| 10 | 03150903 | 铁件 | | kg | 16.9494 | 4.78 | 81.02 | | 6.50 | 110.17 |  |  |
| 11 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | | t | 0.9932 | 442.48 | 439.47 | | 345.13 | 342.78 |  |  |
| 12 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | | m3 | 0.1508 | 271.84 | 40.99 | | 189.32 | 28.55 |  |  |
| 13 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖  240×115×53 | | 千块 | 0.9080 | 737.86 | 669.98 | | 436.89 | 396.70 |  |  |
| 14 | 06010001~1 | 双层5+12+5mm钢化玻璃 | | m2 | 48.5688 | 19.07 | 926.21 | | 106.19 | 5157.52 |  |  |
| 15 | 09000015 | 锯成材 | | m3 | 0.0150 | 1570.22 | 23.55 | | 2982.30 | 44.73 |  |  |
| 16 | 09250009 | GRC轻质多孔板 δ100 | | m2 | 273.0000 | 86.73 | 23677.29 | | 63.72 | 17395.56 |  |  |
| 17 | 13030049 | 聚氨酯甲乙料 | | kg | 158.2070 | 14.51 | 2295.58 | | 14.51 | 2295.58 |  |  |
| 18 | 13330009~1 | TS防水卷材 | | m2 | 24.2834 | 18.36 | 445.84 | | 10.62 | 257.89 |  |  |
| 19 | 13330009~2 | TS卷材防水 | | m2 | 39.3159 | 18.36 | 721.84 | | 10.62 | 417.53 |  |  |
| 20 | 13350051 | 冷底子油 30:70 | | kg | 10.0800 | 5.98 | 60.28 | | 6.90 | 69.55 |  |  |
| 21 | 14010001 | 防腐油 | | kg | 0.6702 | 2.09 | 1.40 | | 5.04 | 3.38 |  |  |
| 22 | 14310067 | 盐酸 | | kg | 0.0516 | 0.77 | 0.04 | | 0.77 | 0.04 |  |  |
| 23 | 14330005 | 二甲苯 | | kg | 6.9300 | 8.28 | 57.38 | | 7.73 | 53.57 |  |  |
| 24 | 14410003 | 108胶 | | kg | 315.8220 | 1.77 | 559.00 | | 2.75 | 868.51 |  |  |
| 25 | 15550015 | 网格玻璃纤维布 10×1m | | m | 1082.9260 | 2.21 | 2393.27 | | 2.27 | 2458.24 |  |  |
| 26 | 34110003 | 水 | | m3 | 0.3752 | 6.36 | 2.39 | | 6.60 | 2.48 |  |  |
| 27 | 34110009 | 电 | | kW·h | 11.7312 | 0.80 | 9.38 | | 1.00 | 11.73 |  |  |
| 28 | 34110019 | 木柴 | | kg | 1.0320 | 1.62 | 1.67 | | 0.53 | 0.55 |  |  |
| 29 | 80010013 | 水泥砂浆 M7.5 | | m3 | 0.3535 | 361.37 | 127.74 | | 259.30 | 91.66 |  |  |
| 30 | 80010045 | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM  M7.5 | | m3 | 0.1240 | 582.52 | 72.23 | | 402.91 | 49.96 |  |  |
| 31 | 80050009 | 水泥抹灰砂浆 1:2 | | m3 | 0.0020 | 544.30 | 1.09 | | 400.05 | 0.80 |  |  |
| 32 | 80210047 | 预拌混凝土 C20 | | m3 | 0.7070 | 407.77 | 288.29 | | 315.53 | 223.08 |  |  |
| 33 | 80210077 | C20细石混凝土 | | m3 | 0.3952 | 456.31 | 180.33 | | 315.53 | 124.70 |  |  |
| 34 | 88000053 | 其他材料费 | | % | 1.0000 | 5.44 | 5.44 | | 4.12 | 4.12 |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | | 标段： | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | J303 | 电 | | kW·h |  | 0.80 |  | | 0.80 |  |  |  |
| 36 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L | | 台班 | 0.0442 | 202.44 | 8.95 | | 178.82 | 7.90 |  |  |
| 37 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 | | 台班 | 0.0046 | 249.48 | 1.15 | | 225.86 | 1.04 |  |  |
| 38 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A | | 台班 | 0.2860 | 94.74 | 27.10 | | 94.74 | 27.10 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 45393.48 | | － | 41827.68 | － | 0.00 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | 标段： | | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
| 1 | 花岗岩路沿石1000\*250\*100 | | m | 20.20 | | 57.52 | 1161.90 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | 1161.90 |
|  | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-土建控制价 | | 标段： | | 第1页 共1页 | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 54270.58 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 54270.58 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 3763.67 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 2561.58 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 1904.9 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.56 | 303.92 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.65 | 352.76 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 824.91 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 320.2 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 56.98 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 5223.08 |
|  | 合计 | |  | |  | 8986.75 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程招标控制价汇总表** | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | |
| 序号 | 汇总名称 | | 合计 | | |
| 金额（元） | | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 | | 302657.37 | |  |
| 1.1 | D、电气设备安装工程 | | 64490.29 | |  |
| 1.2 | E、建筑智能化工程 | | 63916.64 | |  |
| 1.3 | J、消防工程 | | 45167.93 | |  |
| 1.4 | K、给排水、采暖、燃气工程 | | 128692.83 | |  |
| 1.5 | L、通信设备及线路工程 | | 389.68 | |  |
| 2 | 措施项目 | | 5045.73 | |  |
| 2.1 | 单价措施费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施费 | | 5045.73 | |  |
| 3 | 其他项目 | |  | |  |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 | |  | |  |
| 3.4 | 计日工 | |  | |  |
| 3.5 | 采购保管费 | |  | |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 | |  | |  |
| 3.7 | 总承包服务费 | |  | |  |
| 3.8 | 索赔与现场签证费 | |  | |  |
| 3.9 | 价格调整费用 | |  | |  |
| 3.10 | 其他 | |  | |  |
| 4 | 规费 | | 20323.80 | |  |
| 5 | 设备费 | |  | |  |
| 6 | 税金 | | 29522.42 | |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 | | 357549.32 | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  | | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | | 标段： | | | 第1页 共10页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 771 | 030411004003 | 配线 1.名称  2.配线形式  3.型号  4.规格  5.材质  6.配线部位  7.配线线制  8.钢索材质、规格 | | m | 310 | | 9.71 | 3010.1 |  |
| 772 | 030412004003 | 装饰灯-指示灯 1.名称  2.型号  3.规格  4.安装形式 | | 套 | 4 | | 73.02 | 292.08 |  |
| 773 | 030412004004 | 装饰灯-应急灯 1.名称  2.型号  3.规格  4.安装形式 | | 套 | 4 | | 90.9 | 363.6 |  |
| 774 | 030412004005 | 装饰灯 1.名称：灯带 2.型号40MM，24V 3.规格 4.安装形式：槽内粘粘 | | 套 | 55 | | 110.07 | 6053.85 |  |
| 775 | 030501004001 | 存储设备 1.名称 2.类别 3.规格 4.容量 5.通道 网络硬盘摄像机：可接驳符合ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、 Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（ 开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解 码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储 与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持 4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示 输出； 自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加 、参数配置、批量升级、导入/导出等； 最大支持8/16/16/16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智 能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率 ； 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现 手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实 现平台接入； | | 台 | 1 | | 1706.98 | 1706.98 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 11426.61 |  |
| 合计 | | | | | | | | 11426.61 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | | 标段： | | | 第2页 共10页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 776 | 030411001001 | 配管 1.名称：刚性阻燃管 2.材质 3.规格：DN20 4.配置形式：明配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | 300 | | 21.65 | 6495 |  |
| 777 | 030411001002 | 配管 1.名称 2.材质；阻燃PVC 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | 150 | | 11.08 | 1662 |  |
| 778 | 030411001002 | 配管 1.名称 2.材质钢管 3.规格DN20 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | 150 | | 16.41 | 2461.5 |  |
| 779 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称 2.型号YJV电缆4\*35+1\*25 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位： 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | 165 | | 184.79 | 30490.35 |  |
| 780 | 030411003001 | 桥架 1.名称 2.型号 3.规格100\*100 4.材质：钢质 5.类型 6.接地方式 | | m | 20 | | 89.4 | 1788 |  |
| 781 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：主配电箱 2.型号600\*800 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式：暗配 | | 台 | 1 | | 1874.83 | 1874.83 |  |
| 782 | 030411001001 | 配管 1.名称：弱电配管 2.材质：钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：明配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | 300 | | 27.64 | 8292 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 53063.68 |  |
| 合计 | | | | | | | | 64490.29 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | | 标段： | | | 第3页 共10页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 783 | 030501009001 | 办公网络系统 1.名称 2.类别 3.规格 4.功能16个10/100Mbps自适应电口+1个 10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个 1000Mbps上联SFP光口， 其中16个口支持PoE/PoE+供电，整机最大 PoE输出功率120W，交换机容量7.2Gbps，包 转发率5.4Mpps， 非网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌 面式，可挂耳上机架 | | 套 | 1 | | 2948.9 | 2948.9 |  |
| 784 | 030501017001 | 软件 1.名称：控制软件 2.类别：定制 3.规格 4.容量 | | 套 | 1 | | 970.24 | 970.24 |  |
| 785 | 030507014002 | 显示设备 1.名称功率放大器安装 DSP处理功放，音箱 ，LED电子屏，型号规格：D2.5 2.类别 3.规格 4.低压电源，LED显示屏接收卡，型号规格 ：DH7512-S 5. | | m2 | 15.56 | | 2554.46 | 39747.4 |  |
| 786 | 030506007002 | 视频系统设备 1.名称：视频处理器V960 2.类别 3.规格 4.功能、用途 5.安装方式 6.3.5英寸，SATA硬盘，7200转；监控硬盘 ，平均无故障时间应≥120万小时，具备 7\*24时运行能力，具备震动补偿机制。 | | 台 | 1 | | 3260.38 | 3260.38 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 46926.92 |  |
| 合计 | | | | | | | | 111417.21 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | | 标段： | | | 第4页 共10页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 787 | 030507008002 | 监控摄像设备 1.名称：半球形摄像机 2.类别 3.安装方式 4.焦距&视场角:  2.8mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角 ：55°，对角视场角：117.4° 4mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角： 41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场角： 26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角： 20.7°，对角视场角：43.3° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95% （无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小 于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接 保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最大功耗 ：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.2  A~0.15 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø110 × 93 mm 包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm 设备重量: 300 g 带包装重量: 440 g 防护: IP6 | | 台 | 11 | | 550.72 | 6057.92 |  |
| 788 | 030502004001 | 电视、电话插座 1.名称 2.安装方式 3.底盒材质、规格 | | 个 | 15 | | 23.05 | 345.75 |  |
| 789 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 | | m | 600 | | 6.41 | 3846 |  |
| 790 | 030502006001 | 大对数电缆 1.名称 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 | | m | 600 | | 7.26 | 4356 |  |
| 791 | 030502012001 | 信息插座 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 | | 个 | 15 | | 21.67 | 325.05 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 14930.72 |  |
| 合计 | | | | | | | | 126347.93 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | | 标段： | | | 第5页 共10页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 792 | 030507008001 | 监控摄像设备 1.名称：摄录一体机 2.类别 3.安装方式 | | 台 | 2 | | 1029.5 | 2059 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 793 | 030901001001 | 水喷淋钢管-拆除 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | 358 | | 15.53 | 5559.74 |  |
| 794 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 1.安装部位 2.材质、型号、规格 3.连接形式 4.装饰盘设计要求 | | 个 | 97 | | 16.48 | 1598.56 |  |
| 795 | 030901001002 | 水喷淋钢110 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | 18 | | 154.36 | 2778.48 |  |
| 796 | 030901001003 | 水喷淋钢管80 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | 32 | | 158.47 | 5071.04 |  |
| 797 | 030901001004 | 水喷淋钢管65 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | 28 | | 140.1 | 3922.8 |  |
| 798 | 030901001005 | 水喷淋钢管50 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | 25 | | 81.25 | 2031.25 |  |
| 799 | 030901001006 | 水喷淋钢管40 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | 35 | | 75.75 | 2651.25 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 25672.12 |  |
| 合计 | | | | | | | | 152020.05 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | | 标段： | | | 第6页 共10页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 800 | 030901001007 | 水喷淋钢管32 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | 80 | | 62.39 | 4991.2 |  |
| 801 | 030901001008 | 水喷淋钢管25 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | 115 | | 49.5 | 5692.5 |  |
| 802 | 030901003004 | 水喷淋（雾）喷头 1.安装部位：顶棚 2.材质、型号、规：DN25 3.连接形式：丝接 4.装饰盘设计要求 | | 个 | 72 | | 38.57 | 2777.04 |  |
| 803 | 030901004001 | 报警装置 1.名称 2.型号、规格 | | 组 | 1 | | 1446.62 | 1446.62 |  |
| 804 | 030901008001 | 末端试水装置 1.规格：DN25 2.组装形式：焊接+丝接 | | 组 | 1 | | 384.95 | 384.95 |  |
| 805 | 030901010001 | 室内消火栓 1.安装方式 2.型号、规格 3.附件材质、规格 | | 套 | 5 | | 572.22 | 2861.1 |  |
| 806 | 030904001002 | 点型探测器 1.名称 2.规格 3.线制 4.类型 | | 个 | 20 | | 93.99 | 1879.8 |  |
| 807 | 030904003002 | 按钮 1.名称 2.规格 | | 个 | 8 | | 100.83 | 806.64 |  |
| 808 | 030904008001 | 模块（模块箱） 1.名称 2.规格 3.类型 4.输出形式 | | 个 | 2 | | 102.36 | 204.72 |  |
| 809 | 030905002002 | 水灭火系统控制装置调试 系统形式 | | 系统 | 1 | | 510.24 | 510.24 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 810 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称 ：射灯  2.型号： DN120  3.规格 ;5W  4.安装形式:镶入式 | | 套 | 85 | | 69.4 | 5899 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 27453.81 |  |
| 合计 | | | | | | | | 179473.86 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | | 标段： | | | 第7页 共10页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 811 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称：方型灯  2.型号： 600\*600MM  3.规格：40W  4.安装形式：镶入式 | | 套 | 11 | | 110.04 | 1210.44 |  |
| 812 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称 :LED 灯带  2.型号 ：220V  3.规格 ：  4.类型 | | 套 | 55 | | 17.45 | 959.75 |  |
| 813 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称：硅胶灯带  2.型号：220V  3.规格：20MM  4.类型：白光 | | 套 | 52 | | 52.55 | 2732.6 |  |
| 814 | 030507008001 | 监控摄像设备-低压电源 1.名称：低压电源  2.类别：变压型  3.安装方式：插接 | | 台 | 80 | | 59.01 | 4720.8 |  |
| 815 | 030404033001 | 风扇 1.名称：轴流风扇  2.型号：220V  3.规格：300\*300  4.安装方式：嵌入式 | | 台 | 3 | | 228.38 | 685.14 |  |
| 816 | 030404034001 | 照明开关 1.名称;翘板开关  2.材质  3.规格：86型  4.安装方式：暗装 | | 个 | 18 | | 27.81 | 500.58 |  |
| 817 | 030404034002 | 照明开关 1.名称翘板开关  2.材质  3.规格：86型  4.安装方式：暗装 | | 个 | 16 | | 31.81 | 508.96 |  |
| 818 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔  2.材质  3.规格  4.安装方式：暗装 | | 个 | 60 | | 33.24 | 1994.4 |  |
| 819 | 030404035002 | 插座 1.名称：空调插座  2.材质  3.规格30A  4.安装方式：暗装 | | 个 | 14 | | 31.3 | 438.2 |  |
| 820 | 030404035003 | 插座 1.名称：地插座  2.材质：不锈钢面板  3.规格：30A  4.安装方式 | | 个 | 9 | | 71.52 | 643.68 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 14394.55 |  |
| 合计 | | | | | | | | 193868.41 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | | 标段： | | | 第8页 共10页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 821 | 030404036001 | 其他电器 1.名称  2.规格  3.安装方式 | | 套 | 1 | | 295.43 | 295.43 |  |
| 822 | 030404036002 | 其他电器 1.名称 2.规格 3.安装方式 | | 个 | 2 | | 110.09 | 220.18 |  |
| 823 | 030411001001 | 配管 1.名称：穿线管  2.材质硬聚氯乙烯管  3.规格SN20  4.配置形式：暗配  5.接地要求  6.钢索材质、规格 | | m | 230 | | 11.32 | 2603.6 |  |
| 824 | 030411004001 | 配线 1.名称：  2.配线形式：穿管  3.型号  4.规格：2.5 MM2  5.材质：铜质  6.配线部位  7.配线线制  8.钢索材质、规格 | | m | 3900 | | 3.5 | 13650 |  |
| 825 | 030411004002 | 配线 1.名称  2.配线形式：穿管  3.型号  4.规格：4.0MM2  5.材质：铜质  6.配线部位  7.配线线制  8.钢索材质、规格 | | m | 3600 | | 3.72 | 13392 |  |
| 826 | 030411006001 | 接线盒 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 | | 个 | 240 | | 9.97 | 2392.8 |  |
| 827 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷  2.规格、类型：带高位水箱蹲式大便器  3.组装形式  4.附件名称、数量：铜角阀、软管及全套下 水 | | 组 | 5 | | 551.04 | 2755.2 |  |
| 828 | 031004007001 | 小便器 1.材质：陶瓷  2.规格、类型  3.组装形式：挂式  4.附件名称、数量：：铜角阀、软管及全套 下水+埋入式感应开关 | | 组 | 2 | | 387.37 | 774.74 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 36083.95 |  |
| 合计 | | | | | | | | 229952.36 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | | 标段： | | | 第9页 共10页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 829 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | 3 | | 230.16 | 690.48 |  |
| 830 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内  2.介：水  3.材质、规格：DN25  4.连接形式：热熔  5.阻火圈设计要求  6.压力试验及吹、洗设计要求  7.警示带形式 | | m | 35 | | 36.18 | 1266.3 |  |
| 831 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称  2.规格  3.类型  4.填充（恢复）方式 ：1：1水泥砂浆  5.混凝土标准 | | m | 60 | | 8.69 | 521.4 |  |
| 832 | 031001001001 | 镀锌钢管32 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 85 | | 90.68 | 7707.8 |  |
| 833 | 031001006003 | 塑料管110 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：110 4.连接形式：胶接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 31.6 | | 85.26 | 2694.22 |  |
| 834 | 031001006004 | 塑料管50 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | 32 | | 54.82 | 1754.24 |  |
| 835 | 031002003002 | 套管 1.名称、类型 2.材质 3.规格 4.填料材质 | | 个 | 2 | | 191.33 | 382.66 |  |
| 836 | 031004014001 | 给、排水附件 | | 个 | 5 | | 72.11 | 360.55 |  |
| 837 | 031004014002 | 给、排水附件 1.材质 2.型号、规格 3.安装方式 | | 个 | 2 | | 37.94 | 75.88 |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 15453.53 |  |
| 合计 | | | | | | | | 245405.89 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：文博苑社区便民服务中心室外、铺装及安装工程-安装控制价 | | | 标段： | | | 第10页 共10页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 838 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | 95 | | 84.86 | 8061.7 |  |
| 839 | 031005006003 | 地板辐射采暖 1.保温层材质、厚度：30MM 2.钢丝网设计要求：Ф3/50\*50 3.管道材质、规格：PE管DN20 4.压力试验及吹扫设计要求 5.细石混凝土60MM | | m2 | 470 | | 103.83 | 48800.1 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 840 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 | | 个 | 1 | | 389.68 | 389.68 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | 57251.48 |  |
| 合计 | | | | | | | | 302657.37 |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 771 | 030411004003 | 配线 1.名称  2.配线形式  3.型号  4.规格  5.材质  6.配线部位  7.配线线制  8.钢索材质、规格 | | m | － | 0.65 | 8.41 | |  | 0.75 | 0.65 | 9.71 |
|  |  | 配线、支持体（夹板、绝缘子、槽板 等）安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-13-7 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 6mm2 以下 | | 100m 单线 | 0.01 | 0.65 | 0.16 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0055 | 绝缘电线 | | m | 1.1 |  | 8.25 | |  |  |  |  |
| 772 | 030412004003 | 装饰灯-指示灯 1.名称  2.型号  3.规格  4.安装形式 | | 套 | － | 19.92 | 33.17 | |  | 22.91 | 19.93 | 73.02 |
|  |  | 本体安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-161 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示 | | 套 | 1 | 19.92 | 10.83 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0074 | 疏散指示灯-成套灯具 | | 套 | 1.01 |  | 22.34 | |  |  |  |  |
| 773 | 030412004004 | 装饰灯-应急灯 1.名称  2.型号  3.规格  4.安装形式 | | 套 | － | 19.92 | 51.05 | |  | 22.91 | 19.93 | 90.9 |
|  |  | 本体安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-161调 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示 | | 套 | 1 | 19.92 | 10.83 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0020 | 成套灯具-应急照明灯灯 | | 套 | 1.01 |  | 40.22 | |  |  |  |  |
| 774 | 030412004005 | 装饰灯 1.名称：灯带 2.型号40MM，24V 3.规格 4.安装形式：槽内粘粘 | | 套 | － | 39.60 | 30.84 | |  | 45.54 | 39.63 | 110.07 |
|  |  | 本体安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-146 | 几何形状组合艺术灯具安装 四点固 定灯具 繁星十六火 | | 套 | 1 | 27.60 | 6.24 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0075 | 双排灯带12V | | 套 | 1.01 |  | 9.60 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0003 | 12V低压灯带电源 | | 台 | 1 |  | 15.00 | |  |  |  |  |
|  | 5-6-123 | 电视监控摄像设备 电源 | | 台 | 1 | 12.00 |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 775 | 030501004001 | 存储设备 1.名称 2.类别 3.规格 4.容量 5.通道 网络硬盘摄像机：可接驳符合ONVIF 、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像 机； 支持接入H.265、Smart265、H.264、 Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P 解码（开启SVC增强模式后，可提升 至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览 、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最 大支持4K超高清显示输出，VGA支持 1080P高清显示输出； 自带8个SATA接口，最大支持满配10T 硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一 键添加、参数配置、批量升级、导入 /导出等； 最大支持8/16/16/16路本地同步回放 ； 针对人、车及事件类型，支持快速回 放与智能检索功能，大幅提升录像回 放和检索效率； 支持萤石云服务，通过海康互联APP 可实现手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议， 轻松实现平台接入； | | 台 | － | 240.00 | 1212.36 | | 14.50 | 276.00 | 240.12 | 1706.98 |
|  | zc5\_0087 | 网络硬盘录像机（NVR) | | 台 | 1 |  | 1200.00 | |  |  |  |  |
|  | 5-1-35 | 数字硬盘录像机 带环路 ≤16 | | 台 | 1 | 240.00 | 12.36 | | 14.50 |  |  |  |
| 776 | 030411001001 | 配管 1.名称：刚性阻燃管 2.材质 3.规格：DN20 4.配置形式：明配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | － | 8.64 | 4.36 | |  | 9.94 | 8.65 | 21.65 |
|  | 4-12-170 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明 配 公称口径20mm以下 | | 100m | 0.01 | 8.64 | 2.60 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0041 | 刚性阻燃管20 | | m | 1.1 |  | 1.76 | |  |  |  |  |
| 777 | 030411001002 | 配管 1.名称 2.材质；阻燃PVC 3.规格：DN20 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | － | 4.03 | 3.02 | |  | 4.64 | 4.03 | 11.08 |
|  | 4-12-177 | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗 配 公称口径20mm以下 | | 100m | 0.01 | 4.03 | 0.38 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0040 | 刚性阻燃管20 | | m | 1.1 |  | 2.64 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 778 | 030411001002 | 配管 1.名称 2.材质钢管 3.规格DN20 4.配置形式：暗配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | － | 4.54 | 7.25 | | 0.08 | 5.22 | 4.54 | 16.41 |
|  | 4-12-8 | 电线管敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称口径20mm以下 | | 100m | 0.01 | 4.54 | 3.64 | | 0.08 |  |  |  |
|  | zc5\_0033 | 镀锌电线管 | | m | 1.03 |  | 3.61 | |  |  |  |  |
| 779 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称 2.型号YJV电缆4\*35+1\*25 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位： 6.电压等级（kV） 7.地形 | | m | － | 5.81 | 173.07 | | 0.10 | 6.68 | 5.81 | 184.79 |
|  | 4-9-153 | 铜芯电力电缆其它敷设 截面 35mm2 以下 | | 100m | 0.01 | 5.81 | 1.37 | | 0.10 |  |  |  |
|  | zc5\_0030 | 电缆4\*35+1\*25 | | m | 1.01 |  | 171.70 | |  |  |  |  |
| 780 | 030411003001 | 桥架 1.名称 2.型号 3.规格100\*100 4.材质：钢质 5.类型 6.接地方式 | | m | － | 25.92 | 36.41 | | 1.13 | 29.81 | 25.94 | 89.4 |
|  | 4-9-56调 | 电缆桥架安装 钢制桥架 槽式高+宽 400mm以下@R\*1.2,C\*1,J\*1.2 | | 10m | 0.1 | 25.92 | 8.13 | | 1.13 |  |  |  |
|  | zc5\_0065 | 桥架 | | m | 1.01 |  | 20.20 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0039 | 盖板 | | m | 1.01 |  | 8.08 | |  |  |  |  |
| 781 | 030404017001 | 配电箱 1.名称：主配电箱 2.型号600\*800 3.规格 4.基础形式、材质、规格 5.接线端子材质、规格 6.端子板外部接线材质、规格 7.安装方式：暗配 | | 台 | － | 198.12 | 1474.81 | | 3.68 | 227.84 | 198.22 | 1874.83 |
|  | zc5\_0062 | 配电箱 | | 盘 | 1 |  | 1400.00 | |  |  |  |  |
|  | 4-2-85 | 成套配电箱安装 嵌入式半周长 1.5m 以下 | | 台 | 1 | 198.12 | 74.81 | | 3.68 |  |  |  |
| 782 | 030411001001 | 配管 1.名称：弱电配管 2.材质：钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：明配 5.接地要求 6.钢索材质、规格 | | m | － | 9.72 | 8.11 | | 0.08 | 11.18 | 9.73 | 27.64 |
|  | 4-12-2 | 电线管敷设 砖、混凝土结构明配 公 称口径20mm以下 | | 100m | 0.01 | 9.72 | 4.50 | | 0.08 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | zc5\_0034 | 镀锌电线管20 | | m | 1.03 |  | 3.61 | |  |  |  |  |
| 783 | 030501009001 | 办公网络系统 1.名称 2.类别 3.规格 4.功能16个10/100Mbps自适应电口+1 个10/100/1000Mbps自适应上联电口 +1个1000Mbps上联SFP光口， 其中16个口支持PoE/PoE+供电，整机 最大PoE输出功率120W，交换机容量 7.2Gbps，包转发率5.4Mpps， 非网管型交换机，金属外壳，6kV防 雷，桌面式，可挂耳上机架 | | 套 | － | 1008.00 | 898.32 | | 34.08 | 1159.20 | 1008.50 | 2948.9 |
|  | zc5\_0012 | 办公网络系统 | | 台 | 1 |  | 750.00 | |  |  |  |  |
|  | 5-1-84 | 路由器设备安装、调试 固定配置 ≤ 4口 | | 台 | 12 | 1008.00 | 148.32 | | 34.08 |  |  |  |
| 784 | 030501017001 | 软件 1.名称：控制软件 2.类别：定制 3.规格 4.容量 | | 套 | － | 480.00 | 9.00 | | 1.00 | 552.00 | 480.24 | 970.24 |
|  | 5-1-137 | 网管系统软件 ＞100授权用户,每增 加10授权用户 | | 套 | 1 | 480.00 | 9.00 | | 1.00 |  |  |  |
| 785 | 030507014002 | 显示设备 1.名称功率放大器安装 DSP处理功放 ，音箱，LED电子屏，型号规格： D2.5 2.类别 3.规格 4.低压电源，LED显示屏接收卡，型 号规格：DH7512-S 5. | | m2 | － | 254.88 | 2039.88 | | 4.69 | 293.12 | 255.01 | 2554.46 |
|  | 5-5-65 | 功率放大器安装 DSP处理功放 | | 台 | 0.064 | 5.01 |  | | 0.02 |  |  |  |
|  | zc5\_0043 | 功率放大器 | | 台 | 0.064 |  | 64.27 | |  |  |  |  |
|  | 5-5-78 | 扬声器安装、架设 壁挂式或吊装式 扬声器 ≤25kg | | 只 | 0.129 | 6.17 | 0.12 | | 0.30 |  |  |  |
|  | zc5\_0096 | 音箱 | | 只 | 0.129 |  | 84.83 | |  |  |  |  |
|  | 5-5-219调 | 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装)  室内 全彩 | | m2 | 0.861 | 206.68 | 6.18 | | 4.37 |  |  |  |
|  | zc5\_0010 | LED电子屏 | | M2 | 0.861 |  | 1550.12 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0011 | LED显示屏接收卡 | | 张 | 2.015 |  | 241.82 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0032 | 电源 | | 个 | 3.085 |  | 92.54 | |  |  |  |  |
|  | 5-6-123 | 电视监控摄像设备 电源 | | 台 | 3.085 | 37.02 |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 786 | 030506007002 | 视频系统设备 1.名称：视频处理器V960 2.类别 3.规格 4.功能、用途 5.安装方式 6.3.5英寸，SATA硬盘，7200转；监 控硬盘，平均无故障时间应≥120万 小时，具备7\*24时运行能力，具备震 动补偿机制。 | | 台 | － | 48.00 | 3163.80 | | 0.56 | 55.20 | 48.02 | 3260.38 |
|  | zc5\_0069 | 视频处理器 | | 台 | 1 |  | 1750.00 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0008 | 4T监控硬盘 | | 块 | 2 |  | 1400.00 | |  |  |  |  |
|  | 5-5-186 | 信号处理设备安装 融合器 | | 台 | 1 | 48.00 | 13.80 | | 0.56 |  |  |  |
| 787 | 030507008002 | 监控摄像设备 1.名称：半球形摄像机 2.类别 3.安装方式 4.焦距&视场角:  2.8mm，水平视场角：100.6°，垂直 视场角：55°，对角视场角：117.4 ° 4mm，水平视场角：75.3°，垂直视 场角：41.4°，对角视场角：88.2° 6 mm，水平视场角：49°，垂直视场 角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视 场角：20.7°，对角视场角：43.3° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流： H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以 太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小 于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃， 湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持 防反接保护；PoE：802.3af，Class  3 电流及功耗: DC：12 V，0.4 A，最 大功耗：5 W；PoE：802.3af，36  V~57 V，0.2 A~0.15 A，最大功耗： 6.5 W 电源接口类型: ?5.5 mm圆口 产品尺寸: ?110 × 93 mm 包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm 设备重量: 300 g 带包装重量: 440 g 防护: IP6 | | 台 | － | 90.00 | 369.93 | | 0.74 | 103.50 | 90.05 | 550.72 |
|  | zc5\_0025 | 低压电源 | | 个 | 1 |  | 19.00 | |  |  |  |  |
|  | 5-6-123 | 电视监控摄像设备 电源 | | 台 | 1 | 12.00 |  | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0013 | 半球形摄像机 | | 台 | 1 |  | 350.00 | |  |  |  |  |
|  | 5-6-84 | 电视监控摄像设备 半球型摄像机 | | 台 | 1 | 78.00 | 0.93 | | 0.74 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 788 | 030502004001 | 电视、电话插座 1.名称 2.安装方式 3.底盒材质、规格 | | 个 | － | 6.07 | 10.91 | |  | 6.98 | 6.07 | 23.05 |
|  | 5-2-13 | 电话插座 暗装 | | 个 | 1 | 2.40 |  | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0031 | 电视、电话插座 | | 个 | 1.01 |  | 9.60 | |  |  |  |  |
|  | 4-12-232 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | | 10个 | 0.1 | 3.67 | 1.31 | |  |  |  |  |
|  | Z29000137 | 接线盒 | | 个 | 1.02 |  |  | |  |  |  |  |
| 789 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 | | m | － | 1.58 | 3.22 | | 0.03 | 1.82 | 1.58 | 6.41 |
|  | 5-2-24 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | | m | 1 | 1.58 | 0.07 | | 0.03 |  |  |  |
|  | zc5\_0083 | 四对双绞线缆 | | m | 1.05 |  | 3.15 | |  |  |  |  |
| 790 | 030502006001 | 大对数电缆 1.名称 2.规格 3.线缆对数 4.敷设方式 | | m | － | 1.80 | 3.64 | | 0.02 | 2.07 | 1.80 | 7.26 |
|  | 5-2-15 | 大对数线缆 管内穿放 ≤25对 | | m | 1 | 1.80 | 0.07 | | 0.02 |  |  |  |
|  | zc5\_0005 | 25大对数电缆 | | m | 1.02 |  | 3.57 | |  |  |  |  |
| 791 | 030502012001 | 信息插座 1.名称 2.类别 3.规格 4.安装方式 5.底盒材质、规格 | | 个 | － | 6.00 | 9.66 | |  | 6.90 | 6.01 | 21.67 |
|  | 5-2-73 | 光纤信息插座 双口 | | 个 | 1 | 6.00 | 0.06 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0093 | 信息插座 | | 个 | 1.01 |  | 9.60 | |  |  |  |  |
| 792 | 030507008001 | 监控摄像设备 1.名称：摄录一体机 2.类别 3.安装方式 | | 台 | － | 170.40 | 687.24 | | 1.37 | 195.96 | 170.49 | 1029.5 |
|  | 5-6-92 | 电视监控摄像设备 摄录一体机 | | 台 | 1 | 62.40 | 0.92 | | 0.74 |  |  |  |
|  | zc5\_0067 | 摄录一体机 | | 台 | 1 |  | 650.00 | |  |  |  |  |
|  | 5-6-122 | 电视监控摄像设备 控制台和监视器 柜架 监视器吊架 | | 台 | 1 | 96.00 | 12.32 | | 0.63 |  |  |  |
|  | zc5\_0047 | 监控电源 | | 个 | 1 |  | 24.00 | |  |  |  |  |
|  | 5-6-123 | 电视监控摄像设备 电源 | | 台 | 1 | 12.00 |  | |  |  |  |  |
| 793 | 030901001001 | 水喷淋钢管-拆除 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | － | 7.67 | 0.19 | |  | 8.82 | 7.67 | 15.53 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 02-1-38借 | 公称直径(mm以内) 100 | | 10m | 0.025 | 2.68 |  | |  |  |  |  |
|  | 02-1-39借 | 公称直径(mm以内) 150 | | 10m | 0.005 | 0.89 |  | |  |  |  |  |
|  | 02-1-30借 | 公称直径(mm以内) 25 | | 10m | 0.042 | 2.33 | 0.12 | |  |  |  |  |
|  | 02-1-31借 | 公称直径(mm以内) 50 | | 10m | 0.022 | 1.77 | 0.07 | |  |  |  |  |
| 794 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 1.安装部位 2.材质、型号、规格 3.连接形式 4.装饰盘设计要求 | | 个 | － | 8.09 | 0.31 | |  | 9.30 | 8.08 | 16.48 |
|  | 02-1-57借 | 公称直径(mm以内) 25 | | 个 | 0.742 | 3.83 | 0.22 | |  |  |  |  |
|  | 02-1-58借 | 公称直径(mm以内) 50 | | 个 | 0.134 | 1.64 | 0.07 | |  |  |  |  |
|  | 02-1-87借 | 公称直径(mm以内) 100 | | 副 | 0.062 | 1.60 | 0.01 | |  |  |  |  |
|  | 02-1-88借 | 公称直径(mm以内) 150 | | 副 | 0.031 | 1.02 | 0.01 | |  |  |  |  |
| 795 | 030901001002 | 水喷淋钢110 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | － | 40.02 | 71.90 | | 2.40 | 46.02 | 40.04 | 154.36 |
|  | 9-1-18 | 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直 径 100mm以内 | | 10m | 0.1 | 40.02 | 0.65 | | 2.40 |  |  |  |
|  | zc5\_0080 | 水喷淋钢管(沟槽连接)管件110 | | 个 | 0.507 |  | 22.82 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0056 | 卡箍连接件(含胶圈)110 | | 套 | 1.384 |  | 48.43 | |  |  |  |  |
| 796 | 030901001003 | 水喷淋钢管80 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | － | 35.53 | 85.83 | | 1.56 | 40.86 | 35.55 | 158.47 |
|  | 9-1-17 | 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直 径 80mm以内 | | 10m | 0.1 | 35.53 | 0.50 | | 1.56 |  |  |  |
|  | zc5\_0082 | 水喷淋钢管(沟槽连接)管件80 | | 个 | 0.566 |  | 31.13 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0058 | 卡箍连接件(含胶圈)80 | | 套 | 1.549 |  | 54.20 | |  |  |  |  |
| 797 | 030901001004 | 水喷淋钢管65 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | － | 34.44 | 69.93 | | 1.26 | 39.61 | 34.47 | 140.1 |
|  | 9-1-16 | 水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直 径 65mm以内 | | 10m | 0.1 | 34.44 | 0.44 | | 1.26 |  |  |  |
|  | zc5\_0081 | 水喷淋钢管(沟槽连接)管件65 | | 个 | 0.664 |  | 29.88 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0057 | 卡箍连接件(含胶圈)65 | | 套 | 1.467 |  | 39.61 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 798 | 030901001005 | 水喷淋钢管50 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | － | 35.68 | 8.71 | | 1.16 | 41.03 | 35.70 | 81.25 |
|  | 9-1-4 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公 称直径 50mm以内 | | 10m | 0.1 | 35.68 | 0.99 | | 1.16 |  |  |  |
|  | zc5\_0079 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件50 | | 个 | 0.813 |  | 7.72 | |  |  |  |  |
| 799 | 030901001006 | 水喷淋钢管40 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | － | 33.91 | 7.10 | | 0.81 | 39.00 | 33.93 | 75.75 |
|  | 9-1-3 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公 称直径 40mm以内 | | 10m | 0.1 | 33.91 | 0.92 | | 0.81 |  |  |  |
|  | zc5\_0078 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件40 | | 个 | 0.951 |  | 6.18 | |  |  |  |  |
| 800 | 030901001007 | 水喷淋钢管32 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | － | 28.49 | 4.79 | | 0.61 | 32.76 | 28.50 | 62.39 |
|  | 9-1-2 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公 称直径 32mm以内 | | 10m | 0.1 | 28.49 | 0.73 | | 0.61 |  |  |  |
|  | zc5\_0077 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件32 | | 个 | 0.903 |  | 4.06 | |  |  |  |  |
| 801 | 030901001008 | 水喷淋钢管25 1.安装部位 2.材质、规格 3.连接形式 4.钢管镀锌设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求 6.管道标识设计要求 | | m | － | 21.89 | 5.25 | | 0.47 | 25.17 | 21.89 | 49.5 |
|  | 9-1-1 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公 称直径 25mm以内 | | 10m | 0.1 | 21.89 | 0.51 | | 0.47 |  |  |  |
|  | zc5\_0035 | 镀锌钢管25 | | m | 0.6 |  | 2.88 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0076 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件25 | | 个 | 0.58 |  | 1.86 | |  |  |  |  |
| 802 | 030901003004 | 水喷淋（雾）喷头 1.安装部位：顶棚 2.材质、型号、规：DN25 3.连接形式：丝接 4.装饰盘设计要求 | | 个 | － | 14.16 | 10.04 | | 0.21 | 16.28 | 14.16 | 38.57 |
|  | 9-1-44调 | 水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径  20mm以内 | | 个 | 1 | 14.16 | 3.17 | | 0.21 |  |  |  |
|  | zc5\_0063 | 喷头 | | 个 | 1.01 |  | 4.95 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0064 | 喷头装饰盘 | | 个 | 1.01 |  | 1.92 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 803 | 030901004001 | 报警装置 1.名称 2.型号、规格 | | 组 | － | 464.40 | 516.35 | | 1.24 | 534.06 | 464.63 | 1446.62 |
|  | 9-1-46 | 湿式报警装置 公称直径 100mm以内 | | 组 | 1 | 464.40 | 149.17 | | 1.24 |  |  |  |
|  | zc5\_0068 | 湿式报警装置 | | 套 | 1 |  | 360.00 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0001 | 110沟式法兰 | | 片 | 2 |  | 7.18 | |  |  |  |  |
| 804 | 030901008001 | 末端试水装置 1.规格：DN25 2.组装形式：焊接+丝接 | | 组 | － | 120.48 | 142.61 | | 1.32 | 138.55 | 120.54 | 384.95 |
|  | 9-1-76 | 末端试水装置 公称直径 25mm以内 | | 组 | 1 | 120.48 | 11.25 | | 1.32 |  |  |  |
|  | zc5\_0094 | 压力表 0～2.5MPaφ50(带表弯) | | 套 | 1 |  | 95.00 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0066 | 球阀 DN25 1.6MPa | | 个 | 2.02 |  | 36.36 | |  |  |  |  |
| 805 | 030901010001 | 室内消火栓 1.安装方式 2.型号、规格 3.附件材质、规格 | | 套 | － | 114.96 | 341.74 | | 0.51 | 132.20 | 115.01 | 572.22 |
|  | 9-1-83 | 室内消火栓(暗装) 普通 公称直径  65mm以内 单栓 | | 套 | 1 | 114.96 | 1.74 | | 0.51 |  |  |  |
|  | zc5\_0073 | 室内消火栓 | | 套 | 1 |  | 340.00 | |  |  |  |  |
| 806 | 030904001002 | 点型探测器 1.名称 2.规格 3.线制 4.类型 | | 个 | － | 41.04 | 11.73 | | 0.16 | 47.20 | 41.06 | 93.99 |
|  | zc5\_0095 | 烟感探测器 | | 组 | 1 |  | 10.00 | |  |  |  |  |
|  | 9-4-1调 | 点型探测器安装 感烟 @R\*1.2,C\*1,J\*1 | | 个 | 1 | 41.04 | 1.73 | | 0.16 |  |  |  |
| 807 | 030904003002 | 按钮 1.名称 2.规格 | | 个 | － | 36.00 | 28.77 | | 0.04 | 41.40 | 36.02 | 100.83 |
|  | zc5\_0046 | 火警报警按钮 | | 组 | 1 |  | 25.00 | |  |  |  |  |
|  | 9-4-14 | 火灾报警按钮 | | 个 | 1 | 36.00 | 3.77 | | 0.04 |  |  |  |
| 808 | 030904008001 | 模块（模块箱） 1.名称 2.规格 3.类型 4.输出形式 | | 个 | － | 48.00 | 5.64 | | 0.70 | 55.20 | 48.02 | 102.36 |
|  | 9-4-39 | 总线隔离器安装 | | 个 | 1 | 48.00 | 5.64 | | 0.70 |  |  |  |
| 809 | 030905002002 | 水灭火系统控制装置调试 系统形式 | | 系统 | － | 241.20 | 13.42 | | 14.30 | 277.38 | 241.32 | 510.24 |
|  | 9-5-13 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火 系统 | | 点 | 1 | 241.20 | 13.42 | | 14.30 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 810 | 030412004001 | 装饰灯 1.名称 ：射灯  2.型号： DN120  3.规格 ;5W  4.安装形式:镶入式 | | 套 | － | 16.08 | 37.23 | |  | 18.49 | 16.09 | 69.4 |
|  |  | 本体安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-168 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯 具直径 150mm以下 | | 套 | 1 | 16.08 | 1.88 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0019 | 成套灯具-筒灯 | | 套 | 1.01 |  | 35.35 | |  |  |  |  |
| 811 | 030412004002 | 装饰灯 1.名称：方型灯  2.型号： 600\*600MM  3.规格：40W  4.安装形式：镶入式 | | 套 | － | 23.16 | 63.71 | |  | 26.63 | 23.17 | 110.04 |
|  |  | 本体安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-133 | 荧光艺术装饰灯具安装 内藏组合式 灯 方形组合 | | m | 1 | 23.16 | 2.96 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0018 | 成套灯具-LED组合方型灯 | | 套 | 0.81 |  | 60.75 | |  |  |  |  |
| 812 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称 :LED 灯带  2.型号 ：220V  3.规格 ：  4.类型 | | 套 | － | 2.16 | 13.14 | |  | 2.48 | 2.15 | 17.45 |
|  |  | 本体安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-8 | 普通灯具安装 软线吊灯 | | 套 | 0.2 | 2.16 | 1.14 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0009 | LED灯带 | | 米 | 1 |  | 12.00 | |  |  |  |  |
| 813 | 030412001002 | 普通灯具 1.名称：硅胶灯带  2.型号：220V  3.规格：20MM  4.类型：白光 | | 套 | － | 10.80 | 30.95 | |  | 12.42 | 10.80 | 52.55 |
|  |  | 本体安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-8 | 普通灯具安装 软线吊灯 | | 套 | 1 | 10.80 | 5.70 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0045 | 硅胶灯带 | | 米 | 1.01 |  | 25.25 | |  |  |  |  |
| 814 | 030507008001 | 监控摄像设备-低压电源 1.名称：低压电源  2.类别：变压型  3.安装方式：插接 | | 台 | － | 12.00 | 35.00 | |  | 13.80 | 12.01 | 59.01 |
|  |  | 本体安装、单体调试 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0026 | 低压电源变压器 | | 个 | 1 |  | 35.00 | |  |  |  |  |
|  | 5-6-123 | 电视监控摄像设备 电源 | | 台 | 1 | 12.00 |  | |  |  |  |  |
| 815 | 030404033001 | 风扇 1.名称：轴流风扇  2.型号：220V  3.规格：300\*300  4.安装方式：嵌入式 | | 台 | － | 65.16 | 98.03 | |  | 74.93 | 65.19 | 228.38 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  |  | 本体安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-15-69 | 风扇 轴流排气扇 | | 台 | 1 | 65.16 | 3.03 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0101 | 轴流排气扇 | | 台 | 1 |  | 95.00 | |  |  |  |  |
| 816 | 030404034001 | 照明开关 1.名称;翘板开关  2.材质  3.规格：86型  4.安装方式：暗装 | | 个 | － | 7.44 | 12.92 | |  | 8.56 | 7.45 | 27.81 |
|  |  | 本体安装、接线 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 | | 套 | 1 | 7.44 | 0.68 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0099 | 照明开关-单翘板 | | 只 | 1.02 |  | 12.24 | |  |  |  |  |
| 817 | 030404034002 | 照明开关 1.名称翘板开关  2.材质  3.规格：86型  4.安装方式：暗装 | | 个 | － | 7.80 | 16.21 | |  | 8.97 | 7.80 | 31.81 |
|  |  | 本体安装、接线 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-352 | 跷板暗开关(单控) 双联 | | 套 | 1 | 7.80 | 0.91 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0100 | 照明开关-双翘板 | | 只 | 1.02 |  | 15.30 | |  |  |  |  |
| 818 | 030404035001 | 插座 1.名称：五孔  2.材质  3.规格  4.安装方式：暗装 | | 个 | － | 8.88 | 15.47 | |  | 10.21 | 8.89 | 33.24 |
|  |  | 本体安装、接线 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-383 | 普通插座安装 暗插座15A以下 三相 带接地 | | 套 | 1 | 8.88 | 2.21 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0088 | 五孔成套插座 | | 套 | 1.02 |  | 13.26 | |  |  |  |  |
| 819 | 030404035002 | 插座 1.名称：空调插座  2.材质  3.规格30A  4.安装方式：暗装 | | 个 | － | 7.08 | 17.14 | |  | 8.14 | 7.08 | 31.3 |
|  |  | 本体安装、接线 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-384 | 普通插座安装 暗插座30A 单相 | | 套 | 1 | 7.08 | 1.84 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0017 | 成套插座-三孔 | | 套 | 1.02 |  | 15.30 | |  |  |  |  |
| 820 | 030404035003 | 插座 1.名称：地插座  2.材质：不锈钢面板  3.规格：30A  4.安装方式 | | 个 | － | 11.52 | 48.47 | |  | 13.25 | 11.53 | 71.52 |
|  |  | 本体安装、接线 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-398 | 地面插座单相带接地30A以下 | | 套 | 1 | 11.52 | 2.57 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0016 | 成套插座-地插座 | | 套 | 1.02 |  | 45.90 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 821 | 030404036001 | 其他电器 1.名称  2.规格  3.安装方式 | | 套 | － | 29.76 | 235.90 | |  | 34.22 | 29.77 | 295.43 |
|  |  | 安装、接线 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-370 | 自动干手装置 | | 台 | 1 | 29.76 | 1.30 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0103 | 自动干手装置 | | 个 | 1.02 |  | 234.60 | |  |  |  |  |
| 822 | 030404036002 | 其他电器 1.名称 2.规格 3.安装方式 | | 个 | － | 15.72 | 78.64 | |  | 18.08 | 15.73 | 110.09 |
|  |  | 安装、接线 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-14-371 | 卫生洁具自动感应器 | | 台 | 1 | 15.72 | 2.14 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0102 | 自动感应器 | | 个 | 1.02 |  | 76.50 | |  |  |  |  |
| 823 | 030411001001 | 配管 1.名称：穿线管  2.材质硬聚氯乙烯管  3.规格SN20  4.配置形式：暗配  5.接地要求  6.钢索材质、规格 | | m | － | 4.16 | 2.80 | | 0.20 | 4.78 | 4.16 | 11.32 |
|  |  | 电线管路敷设、接地 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-12-157 | 硬聚氯乙烯管敷设 砖、混凝土结构 暗配 公称口径20mm以下 | | 100m | 0.01 | 4.16 | 0.17 | | 0.20 |  |  |  |
|  | zc5\_0097 | 硬聚氯乙烯管20 | | m | 1.061 |  | 2.63 | |  |  |  |  |
| 824 | 030411004001 | 配线 1.名称：  2.配线形式：穿管  3.型号  4.规格：2.5 MM2  5.材质：铜质  6.配线部位  7.配线线制  8.钢索材质、规格 | | m | － | 0.97 | 1.55 | |  | 1.12 | 0.98 | 3.5 |
|  |  | 配线、支持体（夹板、绝缘子、槽板 等）安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-13-5 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面  2.5mm2以下 | | 100m 单线 | 0.01 | 0.97 | 0.16 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0004 | 2.5BV绝缘电线 | | m | 1.16 |  | 1.39 | |  |  |  |  |
| 825 | 030411004002 | 配线 1.名称  2.配线形式：穿管  3.型号  4.规格：4.0MM2  5.材质：铜质  6.配线部位  7.配线线制  8.钢索材质、规格 | | m | － | 0.65 | 2.42 | |  | 0.75 | 0.65 | 3.72 |
|  |  | 配线、支持体（夹板、绝缘子、槽板 等）安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 4-13-6 | 管内穿线 照明穿线 铜芯截面 4mm2 以下 | | 100m 单线 | 0.01 | 0.65 | 0.16 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0007 | 4MM2BV绝缘电线 | | m | 1.1 |  | 2.26 | |  |  |  |  |
| 826 | 030411006001 | 接线盒 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装形式 | | 个 | － | 4.00 | 1.97 | |  | 4.60 | 4.00 | 9.97 |
|  |  | 本体安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-12-233 | 接线盒安装 暗装 开关插座盒 | | 10个 | 0.1 | 4.00 | 0.61 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0050 | 接线盒 | | 个 | 1.02 |  | 1.36 | |  |  |  |  |
|  |  | 给排水、采暖、燃气工程 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 827 | 031004006001 | 大便器 1.材质：陶瓷  2.规格、类型：带高位水箱蹲式大便 器  3.组装形式  4.附件名称、数量：铜角阀、软管及 全套下水 | | 组 | － | 95.40 | 360.19 | |  | 109.71 | 95.45 | 551.04 |
|  |  | 器具安装、附件安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 10-6-33 | 蹲式大便器安装 瓷高水箱 | | 10套 | 0.1 | 95.40 | 116.47 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0022 | 瓷蹲式大便器 | | 个 | 1.01 |  | 191.90 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0052 | 金属软管 D15 | | 根 | 1.01 |  | 13.40 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0048 | 角型阀(带铜活) DN15 | | 个 | 1.01 |  | 22.34 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0021 | 冲洗管 DN32 | | 根 | 1.01 |  | 4.46 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0024 | 大便器存水弯 DN100 | | 个 | 1.01 |  | 11.62 | |  |  |  |  |
| 828 | 031004007001 | 小便器 1.材质：陶瓷  2.规格、类型  3.组装形式：挂式  4.附件名称、数量：：铜角阀、软管 及全套下水+埋入式感应开关 | | 组 | － | 39.00 | 309.35 | |  | 44.85 | 39.02 | 387.37 |
|  |  | 器具安装、附件安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 10-6-45 | 壁挂式小便器安装 埋入式感应开关 | | 10套 | 0.1 | 39.00 | 7.67 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0044 | 挂式小便器 | | 个 | 1.01 |  | 151.50 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0060 | 埋入式感应控制器 | | 个 | 1.01 |  | 54.54 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0091 | 小便器冲水连接管 DN15 | | 根 | 1.01 |  | 64.36 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0092 | 小便器排水附件 | | 套 | 1.01 |  | 31.28 | |  |  |  |  |
| 829 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | | 组 | － | 38.40 | 153.34 | |  | 44.16 | 38.42 | 230.16 |
|  |  | 器具安装、附件安装 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 10-6-49调 | 成品拖布池安装 | | 10套 | 0.1 | 38.40 | 10.68 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0015 | 成品拖布池 | | 套 | 1.01 |  | 70.70 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0098 | 长颈水嘴 DN15 | | 个 | 1.01 |  | 58.10 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0023 | 存水弯 DN50 | | 个 | 1.01 |  | 7.15 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0061 | 排水栓带链堵 | | 套 | 1.01 |  | 6.71 | |  |  |  |  |
| 830 | 031001006001 | 塑料管 1.安装部位：室内  2.介：水  3.材质、规格：DN25  4.连接形式：热熔  5.阻火圈设计要求  6.压力试验及吹、洗设计要求  7.警示带形式 | | m | － | 13.52 | 9.12 | | 0.01 | 15.55 | 13.53 | 36.18 |
|  |  | 管道安装；管件安装；压力试验；吹 扫、冲洗 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 10-1-324 | 给排水室内塑料给水管(热熔连接)  公称外径 25mm以内 | | 10m | 0.1 | 13.52 | 0.20 | | 0.01 |  |  |  |
|  | zc5\_0084 | 塑料给水管25 | | m | 1.016 |  | 4.04 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0070 | 室内塑料给水管热熔管件 | | 个 | 1.225 |  | 4.88 | |  |  |  |  |
| 831 | 030413002001 | 凿（压）槽 1.名称  2.规格  3.类型  4.填充（恢复）方式 ：1：1水泥砂 浆  5.混凝土标准 | | m | － | 3.47 | 1.23 | | 0.52 | 3.99 | 3.47 | 8.69 |
|  |  | 开槽、恢复处理 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 4-12-242 | 墙体剔槽 配管公称口径32mm以下 | | 10m | 0.1 | 3.47 | 1.23 | | 0.52 |  |  |  |
| 832 | 031001001001 | 镀锌钢管32 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | － | 31.38 | 27.18 | | 0.72 | 36.09 | 31.40 | 90.68 |
|  | 10-2-15 | 采暖室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称 直径 32mm | | 10m | 0.1 | 26.33 | 0.77 | | 0.72 |  |  |  |
|  | zc5\_0036 | 镀锌钢管32 | | m | 1.545 |  | 10.51 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0014 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | | 个 | 1.694 |  | 9.15 | |  |  |  |  |
|  | 12-4-104 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以 内 | | m3 | 0.005 | 5.05 | 2.19 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0090 | 橡塑管壳 | | m3 | 0.005 |  | 4.56 | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
| 833 | 031001006003 | 塑料管110 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：110 4.连接形式：胶接 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | － | 22.44 | 40.35 | | 0.01 | 25.81 | 22.46 | 85.26 |
|  | 10-1-367 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 110mm以内 | | 10m | 0.1 | 22.44 | 0.71 | | 0.01 |  |  |  |
|  | zc5\_0085 | 塑料排水管110 | | m | 0.95 |  | 17.10 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0071 | 室内塑料排水管粘接管件 | | 个 | 1.156 |  | 22.54 | |  |  |  |  |
| 834 | 031001006004 | 塑料管50 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 | | m | － | 20.14 | 14.53 | |  | 23.16 | 20.15 | 54.82 |
|  | 10-1-366调 | 给排水室内塑料排水管(粘接) 公称 外径 75mm以内 | | 10m | 0.1 | 20.14 | 0.45 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0086 | 塑料排水管50 | | m | 0.98 |  | 8.33 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0072 | 室内塑料排水管粘接管件50 | | 个 | 0.885 |  | 5.75 | |  |  |  |  |
| 835 | 031002003002 | 套管 1.名称、类型 2.材质 3.规格 4.填料材质 | | 个 | － | 61.92 | 67.45 | |  | 71.21 | 61.96 | 191.33 |
|  | 10-11-83 | 刚性防水套管安装 介质管道公称直 径 100mm以内 | | 个 | 1 | 61.92 | 11.45 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0002 | 120性防水套管 | | 个 | 1 |  | 56.00 | |  |  |  |  |
| 836 | 031004014001 | 给、排水附件 | | 个 | － | 18.30 | 35.51 | |  | 21.04 | 18.30 | 72.11 |
|  | 10-6-90 | 地漏安装 公称直径 50mm以内 塑料 地漏 | | 10个 | 0.1 | 18.30 | 0.16 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0028 | 地漏 | | 个 | 1.01 |  | 35.35 | |  |  |  |  |
| 837 | 031004014002 | 给、排水附件 1.材质 2.型号、规格 3.安装方式 | | 个 | － | 8.28 | 21.37 | |  | 9.52 | 8.29 | 37.94 |
|  | 10-6-98 | 地面扫除口安装 公称直径 50mm以内 | | 10个 | 0.1 | 8.28 | 0.16 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0029 | 地面扫除口 | | 个 | 1.01 |  | 21.21 | |  |  |  |  |
| 838 | 031001001002 | 镀锌钢管 1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求 6.警示带形式 | | m | － | 32.18 | 19.80 | | 0.68 | 37.01 | 32.20 | 84.86 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | | 综合 单价 |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |
|  | 12-4-104 | 橡塑管(板)安装 管道外径 φ57m以 内 | | m3 | 0.005 | 5.05 | 2.19 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0090 | 橡塑管壳 | | m3 | 0.005 |  | 4.56 | |  |  |  |  |
|  | 10-1-15 | 给排水室内镀锌钢管(螺纹连接) 公 称直径 32mm以内 | | 10m | 0.1 | 27.13 | 1.00 | | 0.68 |  |  |  |
|  | zc5\_0006 | 32镀锌钢管 | | m | 0.991 |  | 6.74 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0042 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | | 个 | 0.983 |  | 5.31 | |  |  |  |  |
| 839 | 031005006003 | 地板辐射采暖 1.保温层材质、厚度：30MM 2.钢丝网设计要求：Ф3/50\*50 3.管道材质、规格：PE管DN20 4.压力试验及吹扫设计要求 5.细石混凝土60MM | | m2 | － | 22.49 | 58.79 | | 0.02 | 25.90 | 22.53 | 103.83 |
|  | 10-7-114 | 地板辐射采暖 塑料管道敷设 公称外 径 20mm以内 | | 10m | 0.5 | 11.46 | 2.47 | | 0.02 |  |  |  |
|  | zc5\_0027 | 地板辐射采暖塑料管20 | | m | 5.1 |  | 11.22 | |  |  |  |  |
|  | 10-7-116调 | 地板辐射采暖 保温隔热层敷设 保护 层(铝箔) | | 10m2 | 0.1 | 1.68 | 2.11 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0059 | 铝箔 | | m2 | 1.03 |  | 1.85 | |  |  |  |  |
|  | 10-7-117 | 地板辐射采暖 保温隔热层敷设 隔热 板 | | 10m2 | 0.1 | 2.76 | 0.21 | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0053 | 聚苯乙烯泡沫板 δ30 | | m2 | 1.03 |  | 10.30 | |  |  |  |  |
|  | 10-7-118 | 地板辐射采暖 保温隔热层敷设 边界 保温带 | | 10m | 0.013 | 0.08 |  | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0054 | 聚苯乙烯条 10×180 | | m | 0.134 |  | 0.16 | |  |  |  |  |
|  | 10-1-77借调 | 地板采暖泡沫混凝土垫层 | | 10m3 | 0.006 | 3.42 |  | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0089 | 细石混凝土C20 | | m3 | 0.06 |  | 17.40 | |  |  |  |  |
|  | 10-7-119 | 地板辐射采暖 保温隔热层敷设 钢丝 网 | | 10m2 | 0.1 | 3.00 |  | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0037 | 镀锌钢丝网 φ3×50×50 | | m2 | 1.03 |  | 10.30 | |  |  |  |  |
|  | 10-7-121 | 不带箱热媒集配装置安装 分支管4环 路以内 | | 组 | 0.002 | 0.09 |  | |  |  |  |  |
|  | zc5\_0038 | 分集水器(不带箱) | | 组 | 0.002 |  | 2.77 | |  |  |  |  |
| 840 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 | | 个 | － | 88.45 | 211.86 | | 0.87 | 101.72 | 88.50 | 389.68 |
|  | 4-12-228 | 接线箱安装 暗装半周长 700mm以下 | | 10个 | 0.1 | 88.45 | 1.86 | | 0.87 |  |  |  |
|  | zc5\_0051 | 接线箱 | | 个 | 1 |  | 210.00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **措施项目清单计价汇总表** | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 | | |  |
| 2 | 总价措施费 | | | 5045.73 |
|  |  | | |  |
| 合计 | | | | 5045.73 |
|  | |  | 胜通软件 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 | | 分部分项省价人工费 | |  | 79414.04 |
|  | 人工费含量 | |  | |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） | |  | | 50 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） | |  | | 40 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） | |  | | 40 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） | |  | | 25 |  |
| 1 | 夜间施工费 | |  | |  | 863.63 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） | | 计费基础×F01×H1 | | 2.5 | 992.68 |
|  | 企业管理费（A2） | | A1×FL | | 55 | 545.97 |
|  | 利润（A3） | | A1×FL | | 32 | 317.66 |
| 2 | 二次搬运 | |  | | 2.1 | 2248.05 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） | | 计费基础×F02×H2 | | 2.1 | 667.08 |
|  | 企业管理费（B2） | | B1×FL | | 55 | 366.89 |
|  | 利润（B3） | | B1×FL | | 32 | 213.47 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | |  | |  | 773.81 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） | | 计费基础×F03×H3 | | 2.8 | 889.44 |
|  | 企业管理费（C2） | | C1×FL | | 55 | 489.19 |
|  | 利润（C3） | | C1×FL | | 32 | 284.62 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | |  | | 1.2 | 1160.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） | | 计费基础×F04×H4 | | 1.2 | 238.24 |
|  | 企业管理费（D2） | | D1×FL | | 55 | 131.03 |
|  | 利润（D3） | | D1×FL | | 32 | 76.24 |
|  | 合计 | |  | |  | 5045.73 |
|  | 其中：人工费 | | A1+B1+C1+D1 | |  | 2787.44 |
|  | 企业管理费 | | A2+B2+C2+D2 | |  | 1533.08 |
|  | 利润 | | A3+B3+C3+D3 | |  | 891.99 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 2.1 | 吊装加固 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 2 | 2.2 | 金属抱杆安装、拆除 、移位 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 3 | 2.3 | 平台铺设、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 4 | 2.4 | 顶升、提升装置 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 5 | 2.5 | 大型设备专用机具 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 6 | 2.6 | 焊接工艺评定 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 7 | 2.7 | 胎（模）具制作、安 装、拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 8 | 2.8 | 防护棚制作、安装、 拆除 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 9 | 2.9 | 特殊地区施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 10 | 2.10 | 安装与生产同时进行 施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 11 | 2.11 | 在有害身体健康环境 中施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 12 | 2.12 | 工程系统检测、检验 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 13 | 2.13 | 设备、管道施工的安 全、防冻和焊接保护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 14 | 2.14 | 焦炉烘炉、热态工程 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 15 | 2.15 | 管道安拆后的充气保 护 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 16 | 2.16 | 隧道内施工的通风、 供水、供气、供电、 照明及通讯设施费 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 17 | 2.17 | 脚手架搭拆 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 18 | 2.18 | 非夜间施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
| 19 | 2.19 | 高层施工增加 | |  | 项 | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | 胜通软件 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | | 工日 | 14.6076 | 128.00 | 1869.77 | | 110.00 | 1606.84 |  |  |
| 2 | 00010030 | 综合工日（房修安装） | | 工日 | 29.4319 | 138.00 | 4061.60 | | 120.00 | 3531.83 |  |  |
| 3 | 00010030 | 综合工日（安装） | | 工日 | 532.3028 | 138.00 | 73457.79 | | 120.00 | 63876.34 |  |  |
| 4 | J200 | 人工 | | 工日 |  | 130.00 |  | | 113.00 |  |  |  |
| 5 | 01010177 | 带肋钢筋 φ10-12 | | kg | 0.9440 | 3.88 | 3.66 | | 3.19 | 3.01 |  |  |
| 6 | 01030007 | 钢丝 φ1.6 | | kg | 7.0290 | 5.20 | 36.55 | | 2.93 | 20.59 |  |  |
| 7 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 8#～12# | | kg | 18.0000 | 5.68 | 102.24 | | 4.42 | 79.56 |  |  |
| 8 | 01030039 | 镀锌低碳钢丝 16# | | kg | 0.6072 | 5.34 | 3.24 | | 4.42 | 2.68 |  |  |
| 9 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝 14#～16# | | kg | 28.5976 | 5.35 | 153.00 | | 4.42 | 126.40 |  |  |
| 10 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝 18#～22# | | kg | 0.3400 | 5.84 | 1.99 | | 4.42 | 1.50 |  |  |
| 11 | 01030081 | 镀锌低碳钢丝 φ2.8～4.0 | | kg | 3.9206 | 5.91 | 23.17 | | 4.42 | 17.33 |  |  |
| 12 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | | kg | 0.1730 | 3.88 | 0.67 | | 3.30 | 0.57 |  |  |
| 13 | 01130029 | 镀锌扁钢 ━25×4 | | kg | 1.1100 | 4.03 | 4.47 | | 4.33 | 4.81 |  |  |
| 14 | 01290183 | 热轧厚钢板 δ8.0～15.0 | | kg | 2.0683 | 3.89 | 8.05 | | 3.21 | 6.64 |  |  |
| 15 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | | kg | 0.5693 | 21.84 | 12.43 | | 13.41 | 7.63 |  |  |
| 16 | 02010007 | 橡胶板 δ1～3 | | kg | 0.5016 | 10.60 | 5.32 | | 12.66 | 6.35 |  |  |
| 17 | 02070015 | 橡胶垫 δ2 | | m2 | 0.1337 | 32.04 | 4.28 | | 34.86 | 4.66 |  |  |
| 18 | 02090013 | 塑料薄膜 | | m2 | 51.3710 | 1.86 | 95.55 | | 1.86 | 95.55 |  |  |
| 19 | 02190027 | 尼龙线卡 | | 个 | 8.0000 | 0.13 | 1.04 | | 0.15 | 1.20 |  |  |
| 20 | 02190037 | 塑料胀塞 φ6～8 | | 个 | 1961.5000 | 0.07 | 137.31 | | 0.07 | 137.31 |  |  |
| 21 | 02270001 | 白布 | | kg | 2.1488 | 6.94 | 14.91 | | 7.55 | 16.22 |  |  |
| 22 | 02270019 | 棉纱 | | kg | 0.0100 | 8.68 | 0.09 | | 6.30 | 0.06 |  |  |
| 23 | 02270021 | 棉纱头 | | kg | 16.6600 | 8.65 | 144.11 | | 6.30 | 104.96 |  |  |
| 24 | 02270025 | 破布 | | kg | 9.4655 | 6.74 | 63.80 | | 7.18 | 67.96 |  |  |
| 25 | 02290027 | 线麻 | | kg | 0.5220 | 10.14 | 5.29 | | 10.09 | 5.27 |  |  |
| 26 | 03000011 | 塑料卡钉 φ20 | | 个 | 6168.7500 | 0.19 | 1172.06 | | 0.16 | 987.00 |  |  |
| 27 | 03010075 | 木螺钉 M4×40 | | 个 | 241.2800 | 0.07 | 16.89 | | 0.05 | 12.06 |  |  |
| 28 | 03010079 | 木螺钉 M4×65 | | 个 | 875.3800 | 0.07 | 61.28 | | 0.06 | 52.52 |  |  |
| 29 | 03010081 | 木螺钉 M4×65以内 | | 个 | 998.4000 | 0.07 | 69.89 | | 0.05 | 49.92 |  |  |
| 30 | 03010089 | 木螺钉 M(2～4)×(6～65) | | 个 | 229.2000 | 0.13 | 29.80 | | 0.07 | 16.04 |  |  |
| 31 | 03010111 | 镀锌螺钉 M2～5×4～50 | | 个 | 65.2000 | 0.03 | 1.96 | | 0.03 | 1.96 |  |  |
| 32 | 03010459 | 精制镀锌六角带帽螺栓 M8 ×100内 | | 套 | 58.0635 | 0.39 | 22.64 | | 0.45 | 26.13 |  |  |
| 33 | 03010511 | 六角螺栓 | | kg | 0.2668 | 8.86 | 2.36 | | 10.23 | 2.73 |  |  |
| 34 | 03010681 | 六角螺栓带螺母、垫圈  M16×85～140 | | 套 | 16.4800 | 1.83 | 30.16 | | 3.31 | 54.55 |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 35 | 03010739 | 铜接地端子带螺栓 | | 套 | 20.4000 | 3.87 | 78.95 | | 6.02 | 122.81 |  |  |
| 36 | 03010791 | 膨胀螺栓 M6 | | 套 | 12.2063 | 0.19 | 2.32 | | 0.19 | 2.32 |  |  |
| 37 | 03010795 | 膨胀螺栓 M8 | | 套 | 99.1558 | 0.27 | 26.77 | | 0.27 | 26.77 |  |  |
| 38 | 03010803 | 膨胀螺栓 M10 | | 套 | 255.1395 | 0.27 | 68.89 | | 0.27 | 68.89 |  |  |
| 39 | 03010821 | 膨胀螺栓 M6～12×50～ 120 | | 套 | 37.0800 | 0.88 | 32.63 | | 0.97 | 35.97 |  |  |
| 40 | 03010831 | 膨胀螺栓 M8 | | 10套 | 2.0600 | 2.74 | 5.64 | | 2.82 | 5.81 |  |  |
| 41 | 03010893 | 镀锌锁紧螺母 DN20×1.5 | | 个 | 185.4000 | 0.16 | 29.66 | | 0.17 | 31.52 |  |  |
| 42 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母 DN(15～20) ×3 | | 个 | 280.5750 | 0.34 | 95.40 | | 0.39 | 109.42 |  |  |
| 43 | 03051303 | 刚性阻燃管专用弹簧 | | 根 | 0.1530 | 7.48 | 1.14 | | 7.01 | 1.07 |  |  |
| 44 | 03072301 | 大便器排水接头 | | 个 | 5.0500 | 15.04 | 75.95 | | 19.91 | 100.55 |  |  |
| 45 | 03110105 | 砂轮片 φ100 | | 片 | 0.0200 | 1.42 | 0.03 | | 1.77 | 0.04 |  |  |
| 46 | 03110113 | 砂轮片 φ400 | | 片 | 0.0200 | 6.11 | 0.12 | | 6.50 | 0.13 |  |  |
| 47 | 03110123 | 尼龙砂轮片 φ400 | | 片 | 6.4095 | 10.62 | 68.07 | | 7.61 | 48.78 |  |  |
| 48 | 03110161 | 合金钢锯片 φ200 | | 片 | 0.9000 | 50.44 | 45.40 | | 44.25 | 39.83 |  |  |
| 49 | 03110167 | 钢锯条 | | 条 | 6.8000 | 0.43 | 2.92 | | 0.50 | 3.40 |  |  |
| 50 | 03110171 | 锯条(各种规格) | | 根 | 49.0138 | 0.44 | 21.57 | | 0.50 | 24.51 |  |  |
| 51 | 03110179 | 铁砂布 | | 张 | 1.6139 | 0.78 | 1.26 | | 0.85 | 1.37 |  |  |
| 52 | 03110181 | 铁砂布 0#～2# | | 张 | 0.0141 | 0.78 | 0.01 | | 0.85 | 0.01 |  |  |
| 53 | 03130115 | 电焊条 J422 φ3.2 | | kg | 0.1850 | 8.67 | 1.60 | | 9.58 | 1.77 |  |  |
| 54 | 03130133 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | | kg | 0.1146 | 10.62 | 1.22 | | 7.72 | 0.88 |  |  |
| 55 | 03130179 | 塑料焊条 φ2.5 | | kg | 0.5060 | 17.70 | 8.96 | | 18.08 | 9.15 |  |  |
| 56 | 03130515 | 焊锡 | | kg | 15.7000 | 34.51 | 541.81 | | 36.37 | 571.01 |  |  |
| 57 | 03130517 | 焊锡膏 | | kg | 0.7810 | 15.04 | 11.75 | | 14.68 | 11.47 |  |  |
| 58 | 03130815 | 合金钢钻头(综合) | | 个 | 0.1384 | 9.73 | 1.35 | | 9.35 | 1.29 |  |  |
| 59 | 03130831 | 冲击钻头 φ8 | | 个 | 0.0400 | 4.69 | 0.19 | | 4.85 | 0.19 |  |  |
| 60 | 03130833 | 冲击钻头 φ6～8 | | 个 | 0.7530 | 4.42 | 3.33 | | 4.62 | 3.48 |  |  |
| 61 | 03130835 | 冲击钻头 φ10 | | 个 | 1.1680 | 5.84 | 6.82 | | 5.39 | 6.30 |  |  |
| 62 | 03130837 | 冲击钻头 φ12 | | 个 | 6.7296 | 6.28 | 42.26 | | 6.08 | 40.92 |  |  |
| 63 | 03130839 | 冲击钻头 φ6～12 | | 个 | 12.6220 | 4.16 | 52.51 | | 3.76 | 47.46 |  |  |
| 64 | 03130845 | 冲击钻头 φ8～16 | | 个 | 0.4810 | 5.49 | 2.64 | | 4.81 | 2.31 |  |  |
| 65 | 03630013 | 铁钉＜φ70 | | kg | 0.0240 | 4.87 | 0.12 | | 6.30 | 0.15 |  |  |
| 66 | 04010009 | 水泥 42.5MPa | | kg | 2.4280 | 0.44 | 1.07 | | 0.33 | 0.80 |  |  |
| 67 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | | kg | 62.5000 | 0.44 | 27.50 | | 0.36 | 22.50 |  |  |
| 68 | 04030007 | 砂子 | | m3 | 0.0450 | 145.63 | 6.55 | | 169.90 | 7.65 |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 69 | 04030009 | 砂子 | | kg | 14.0000 | 0.16 | 2.24 | | 0.12 | 1.68 |  |  |
| 70 | 04030035 | 河砂 | | m3 | 0.1020 | 242.72 | 24.76 | | 118.45 | 12.08 |  |  |
| 71 | 04090017 | 石灰膏 | | m3 | 0.0925 | 271.84 | 25.15 | | 252.43 | 23.35 |  |  |
| 72 | 04130017 | 烧结粉煤灰砖 240×115× 53 | | 千块 | 0.0800 | 640.78 | 51.26 | | 291.26 | 23.30 |  |  |
| 73 | 05030023 | 木板材 | | m3 | 0.0060 | 1371.68 | 8.23 | | 1530.97 | 9.19 |  |  |
| 74 | 13010031 | 酚醛调和漆 | | kg | 0.0300 | 13.27 | 0.40 | | 12.65 | 0.38 |  |  |
| 75 | 13030051 | 沥青漆 | | kg | 0.0740 | 6.59 | 0.49 | | 7.35 | 0.54 |  |  |
| 76 | 13050005 | 防锈漆 C53-1 | | kg | 1.6000 | 11.68 | 18.69 | | 14.16 | 22.66 |  |  |
| 77 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | | kg | 0.1898 | 6.94 | 1.32 | | 6.64 | 1.26 |  |  |
| 78 | 13350009 | 防水密封胶 | | 支 | 3.0900 | 11.68 | 36.09 | | 9.29 | 28.71 |  |  |
| 79 | 13350027 | 密封油膏 | | kg | 0.7033 | 1.49 | 1.05 | | 3.98 | 2.80 |  |  |
| 80 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带 宽20 | | m | 267.5580 | 0.44 | 117.73 | | 0.19 | 50.84 |  |  |
| 81 | 13350103 | 油麻 | | kg | 2.1780 | 5.96 | 12.98 | | 7.08 | 15.42 |  |  |
| 82 | 14030005 | 煤油 | | kg | 4.0604 | 7.65 | 31.06 | | 7.59 | 30.82 |  |  |
| 83 | 14030017 | 汽油 92#～95# | | kg | 40.6740 | 6.77 | 275.36 | | 9.24 | 375.83 |  |  |
| 84 | 14030023 | 溶剂汽油 200# | | kg | 0.9600 | 6.57 | 6.31 | | 8.67 | 8.32 |  |  |
| 85 | 14070001 | 铅油 | | kg | 2.1600 | 6.73 | 14.54 | | 7.00 | 15.12 |  |  |
| 86 | 14070011 | 机油 | | kg | 7.9085 | 9.12 | 72.13 | | 14.19 | 112.22 |  |  |
| 87 | 14070023 | 铅油(厚漆) | | kg | 4.5010 | 4.87 | 21.92 | | 4.29 | 19.31 |  |  |
| 88 | 14090001 | 电力复合脂 | | kg | 0.4100 | 37.17 | 15.24 | | 87.05 | 35.69 |  |  |
| 89 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | | kg | 0.0957 | 7.96 | 0.76 | | 7.88 | 0.75 |  |  |
| 90 | 14330041 | 丙酮 | | kg | 1.7217 | 5.41 | 9.31 | | 6.29 | 10.83 |  |  |
| 91 | 14350027 | 工业酒精 99.5% | | kg | 0.6600 | 2.12 | 1.40 | | 2.67 | 1.76 |  |  |
| 92 | 14350067 | 润滑剂 | | kg | 0.3636 | 3.67 | 1.33 | | 4.62 | 1.68 |  |  |
| 93 | 14390001 | 氧气 | | m3 | 5.8077 | 5.35 | 31.07 | | 6.94 | 40.31 |  |  |
| 94 | 14390005 | 乙炔气 | | kg | 1.9383 | 14.61 | 28.32 | | 17.18 | 33.30 |  |  |
| 95 | 14410057 | 胶合剂 | | kg | 0.4500 | 11.95 | 5.38 | | 14.01 | 6.30 |  |  |
| 96 | 14410097 | 粘接剂 | | kg | 92.7490 | 12.39 | 1149.16 | | 13.65 | 1266.02 |  |  |
| 97 | 14430019 | 贴缝胶带 9m | | 卷 | 22.6279 | 7.52 | 170.16 | | 4.48 | 101.37 |  |  |
| 98 | 14430027 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | | 卷 | 0.1500 | 5.49 | 0.82 | | 6.43 | 0.96 |  |  |
| 99 | 15010009 | 石棉绒 | | kg | 1.0400 | 2.83 | 2.94 | | 3.64 | 3.79 |  |  |
| 100 | 15010071 | 石棉橡胶板(低压) δ0.8 ～6.0 | | kg | 0.3500 | 6.93 | 2.43 | | 11.31 | 3.96 |  |  |
| 101 | 17010023 | 焊接钢管 DN20 | | m | 0.8910 | 5.81 | 5.18 | | 5.88 | 5.24 |  |  |
| 102 | 17030005 | 镀锌钢管 DN20 | | m | 2.0000 | 6.73 | 13.46 | | 8.19 | 16.38 |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 103 | 17030011 | 镀锌钢管 DN50 | | m | 2.0000 | 25.66 | 51.32 | | 22.30 | 44.60 |  |  |
| 104 | 17250019 | 塑料软管 | | kg | 0.1800 | 11.74 | 2.11 | | 21.68 | 3.90 |  |  |
| 105 | 17250027 | 塑料软管 φ6 | | m | 1.0300 | 0.37 | 0.38 | | 0.62 | 0.64 |  |  |
| 106 | 17250099 | 塑料胀管 φ6～8 | | 个 | 45.8400 | 0.06 | 2.75 | | 0.05 | 2.29 |  |  |
| 107 | 17270035 | 橡胶软管 DN20 | | m | 0.3922 | 6.88 | 2.70 | | 7.90 | 3.10 |  |  |
| 108 | 18030015 | 镀锌丝堵 DN20(堵头) | | 个 | 72.0000 | 0.97 | 69.84 | | 1.13 | 81.36 |  |  |
| 109 | 18030041 | 镀锌弯头 DN20 | | 个 | 2.0200 | 2.43 | 4.91 | | 2.29 | 4.63 |  |  |
| 110 | 18030057 | 镀锌弯头 DN50 | | 个 | 2.0200 | 9.72 | 19.63 | | 9.86 | 19.92 |  |  |
| 111 | 18030121 | 直角弯头 FBN20 | | 个 | 6.3000 | 2.15 | 13.55 | | 3.00 | 18.90 |  |  |
| 112 | 18030141 | 镀锌三通 DN25 | | 个 | 1.0100 | 4.35 | 4.39 | | 6.13 | 6.19 |  |  |
| 113 | 18150109 | 镀锌管接头 20×1.5 | | 个 | 115.8750 | 1.87 | 216.69 | | 6.07 | 703.36 |  |  |
| 114 | 18150275 | 伸缩接头 FSE20 | | 个 | 6.3000 | 1.26 | 7.94 | | 1.84 | 11.59 |  |  |
| 115 | 18150305 | 排水接头 DN50 | | 个 | 3.1500 | 4.78 | 15.06 | | 5.22 | 16.44 |  |  |
| 116 | 18250189 | 铜接线卡 1.0～2.5 | | 个 | 89.3200 | 0.80 | 71.46 | | 0.65 | 58.06 |  |  |
| 117 | 18250231 | 镀锌异径管箍 DN25×20 | | 个 | 72.7200 | 2.28 | 165.80 | | 1.59 | 115.62 |  |  |
| 118 | 18250255 | 管卡(带膨胀螺栓) DN32 | | 套 | 5.2500 | 2.12 | 11.13 | | 1.81 | 9.50 |  |  |
| 119 | 18250271 | 管码 FSA20 | | 个 | 252.0000 | 0.96 | 241.92 | | 0.89 | 224.28 |  |  |
| 120 | 18250285 | 管码 FCL20 | | 个 | 252.0000 | 0.80 | 201.60 | | 0.89 | 224.28 |  |  |
| 121 | 18290009 | 柔性塑料套管 φ25 | | m | 47.9400 | 2.74 | 131.36 | | 2.65 | 127.04 |  |  |
| 122 | 19000011 | 螺纹阀门 DN20 | | 个 | 0.2755 | 25.08 | 6.91 | | 34.41 | 9.48 |  |  |
| 123 | 21150001 | 大便器胶皮碗(配喉箍) | | 套 | 5.2500 | 1.11 | 5.83 | | 68.41 | 359.15 |  |  |
| 124 | 24110005 | 弹簧压力表 Y-100 0～ 1.6MPa | | 块 | 0.1199 | 24.42 | 2.93 | | 24.78 | 2.97 |  |  |
| 125 | 24590011 | 压力表表弯 DN15 | | 个 | 0.0234 | 7.08 | 0.17 | | 5.31 | 0.12 |  |  |
| 126 | 24590013 | 压力表弯管 DN15 | | 个 | 0.0965 | 7.08 | 0.68 | | 6.64 | 0.64 |  |  |
| 127 | 27060001 | 接地线 5.5～16.0mm2 | | m | 4.5000 | 7.27 | 32.72 | | 6.22 | 27.99 |  |  |
| 128 | 27170013 | 尼龙扎带 L=100～150 | | 个 | 4.0000 | 0.04 | 0.16 | | 0.04 | 0.16 |  |  |
| 129 | 27170021 | 电气绝缘胶带 18mm×10m ×0.13mm | | 卷 | 18.6290 | 7.56 | 140.84 | | 8.85 | 164.87 |  |  |
| 130 | 27170023 | 黄腊带 20mm×10m | | 卷 | 0.0200 | 9.08 | 0.18 | | 6.83 | 0.14 |  |  |
| 131 | 28010037 | 镀锡裸铜绞线 6mm2 | | m | 0.5000 | 4.25 | 2.13 | | 6.53 | 3.27 |  |  |
| 132 | 28030019 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 1.0mm2 | | m | 3.5630 | 0.58 | 2.07 | | 1.16 | 4.13 |  |  |
| 133 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 2.5mm2 | | m | 57.6450 | 1.59 | 91.66 | | 3.26 | 187.92 |  |  |
| 134 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 4mm2 | | m | 8.3920 | 2.48 | 20.81 | | 5.35 | 44.90 |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 135 | 28030027 | 铜芯塑料绝缘电线 BV- 6mm2 | | m | 16.3200 | 3.72 | 60.71 | | 8.14 | 132.84 |  |  |
| 136 | 28030041 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-105 ℃-2.5mm2 | | m | 116.6360 | 1.42 | 165.62 | | 3.26 | 380.23 |  |  |
| 137 | 28030053 | 铜芯塑料绝缘软电线  BVR-4mm2 | | m | 55.1700 | 1.86 | 102.62 | | 4.19 | 231.16 |  |  |
| 138 | 28030067 | 铜芯橡皮花线  BXH2×23/0.15mm2 | | m | 128.2680 | 1.09 | 139.81 | | 1.75 | 224.47 |  |  |
| 139 | 28030099 | 阻然铜芯塑料绝缘绞型电 线 ZR-RVS2×1.5mm2 | | m | 4.8940 | 2.65 | 12.97 | | 1.95 | 9.54 |  |  |
| 140 | 28030103 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | | m | 15.2760 | 1.62 | 24.75 | | 1.46 | 22.30 |  |  |
| 141 | 28030123 | 超五类双绞线缆 | | m | 13.4000 | 1.59 | 21.31 | | 1.27 | 17.02 |  |  |
| 142 | 29060003 | 塑料护口电线管用 20 | | 个 | 185.4000 | 0.07 | 12.98 | | 0.10 | 18.54 |  |  |
| 143 | 29060023 | 塑料护口钢管用 15～20 | | 个 | 280.5750 | 0.08 | 22.45 | | 0.19 | 53.31 |  |  |
| 144 | 29060041 | 管卡子电线管用 20 | | 个 | 432.6000 | 0.19 | 82.19 | | 0.22 | 95.17 |  |  |
| 145 | 29060067 | 镀锌电缆卡子 2×35 | | 套 | 44.4015 | 2.20 | 97.68 | | 1.91 | 84.81 |  |  |
| 146 | 29060225 | 接头 DN25 | | 个 | 1.0100 | 3.19 | 3.22 | | 3.81 | 3.85 |  |  |
| 147 | 29060237 | 阻燃管接头 FST20 | | 个 | 101.6250 | 0.53 | 53.86 | | 0.55 | 55.89 |  |  |
| 148 | 29060263 | T型接头 FTE20 | | 个 | 9.4500 | 3.54 | 33.45 | | 3.77 | 35.63 |  |  |
| 149 | 29060277 | 阻燃管入盒接头及锁母 20 | | 套 | 69.5250 | 1.00 | 69.53 | | 0.55 | 38.24 |  |  |
| 150 | 29090009 | 铜接线端子 DT-6mm2 | | 个 | 34.6300 | 1.61 | 55.75 | | 1.81 | 62.68 |  |  |
| 151 | 29090037 | 铜接线端子 20A | | 个 | 159.1520 | 0.35 | 55.70 | | 0.35 | 55.70 |  |  |
| 152 | 29090099 | 塑料接线柱双线 | | 个 | 8.2400 | 7.26 | 59.82 | | 7.26 | 59.82 |  |  |
| 153 | 29170025 | 镀锌地线夹 20 | | 套 | 417.1500 | 1.06 | 442.18 | | 1.30 | 542.30 |  |  |
| 154 | 29250043 | 电缆吊挂 3×50 | | 套 | 13.4921 | 3.23 | 43.58 | | 4.10 | 55.32 |  |  |
| 155 | 29250057 | 信号连接电缆 VGA | | m | 13.4000 | 3.12 | 41.81 | | 3.42 | 45.83 |  |  |
| 156 | 30150001 | 光盘 5# | | 片 | 1.0000 | 4.60 | 4.60 | | 7.08 | 7.08 |  |  |
| 157 | 34050019 | 打印纸 | | 包 | 0.0100 | 165.49 | 1.65 | | 165.49 | 1.65 |  |  |
| 158 | 34090055 | 脱脂棉 | | kg | 0.4400 | 28.32 | 12.46 | | 28.03 | 12.33 |  |  |
| 159 | 34090061 | 塑料圆台 | | 块 | 66.1500 | 0.62 | 41.01 | | 0.65 | 43.00 |  |  |
| 160 | 34110003 | 水 | | m3 | 5.6278 | 6.36 | 35.79 | | 6.60 | 37.14 |  |  |
| 161 | 34110009 | 电 | | kW·h | 33.2851 | 0.80 | 26.63 | | 1.00 | 33.29 |  |  |
| 162 | 34130003 | 标志牌 | | 个 | 2.0000 | 1.46 | 2.92 | | 1.38 | 2.76 |  |  |
| 163 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | | 个 | 11.3850 | 1.15 | 13.09 | | 0.71 | 8.08 |  |  |
| 164 | 88000053 | 其他材料费 | | % | 1.0000 | 201.81 | 201.81 | | 230.83 | 230.83 |  |  |
| 165 | J302 | 柴油 | | kg |  | 5.28 |  | | 5.28 |  |  |  |
| 166 | J303 | 电 | | kW·h |  | 0.80 |  | | 0.80 |  |  |  |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工料机汇总表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | 定额 | | | 地方 | | 暂估 | |
| 单价 | 合价 | | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |
| 167 | 870125001 | 彩色监视器 | | 台班 | 1.3000 | 4.54 | 5.90 | | 4.54 | 5.90 |  |  |
| 168 | 870199011 | 笔记本电脑 | | 台班 | 9.2199 | 9.48 | 87.40 | | 9.48 | 87.40 |  |  |
| 169 | 870199013 | 宽行打印机 | | 台班 | 0.0100 | 5.38 | 0.05 | | 5.38 | 0.05 |  |  |
| 170 | 870613023 | 手持式万用表 | | 台班 | 1.6200 | 4.11 | 6.66 | | 4.11 | 6.66 |  |  |
| 171 | 870613028 | 工业用真有效值万用表 | | 台班 | 3.4200 | 5.63 | 19.25 | | 5.63 | 19.25 |  |  |
| 172 | 870622039 | 钳形接地电阻测试仪 | | 台班 | 0.1000 | 12.52 | 1.25 | | 12.52 | 1.25 |  |  |
| 173 | 873150102 | 对讲机(一对) | | 台班 | 5.2000 | 4.23 | 22.00 | | 4.23 | 22.00 |  |  |
| 174 | 874614162 | 火灾探测器试验器 | | 台班 | 2.1000 | 3.97 | 8.34 | | 3.97 | 8.34 |  |  |
| 175 | 990304002 | 汽车式起重机 5t | | 台班 | 0.0165 | 628.87 | 10.38 | | 586.37 | 9.68 |  |  |
| 176 | 990304004 | 汽车式起重机 8t | | 台班 | 0.0613 | 724.50 | 44.41 | | 682.00 | 41.81 |  |  |
| 177 | 990401020 | 载重汽车 5t | | 台班 | 0.0778 | 400.21 | 31.14 | | 382.50 | 29.76 |  |  |
| 178 | 990401030 | 载重汽车 8t | | 台班 | 0.0480 | 475.14 | 22.81 | | 457.43 | 21.96 |  |  |
| 179 | 990742010 | 开孔机 200mm | | 台班 | 0.0614 | 286.02 | 17.56 | | 250.61 | 15.39 |  |  |
| 180 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 | | 台班 | 1.3885 | 23.98 | 33.30 | | 23.98 | 33.30 |  |  |
| 181 | 990747020 | 管子切断机 150mm | | 台班 | 0.3206 | 35.00 | 11.22 | | 35.00 | 11.22 |  |  |
| 182 | 990748010 | 管子切断套丝机 159mm | | 台班 | 12.6605 | 22.95 | 290.56 | | 22.95 | 290.56 |  |  |
| 183 | 990782210 | 剔槽机 | | 台班 | 1.0200 | 30.79 | 31.41 | | 30.79 | 31.41 |  |  |
| 184 | 990782310 | 滚槽机 | | 台班 | 1.8866 | 23.19 | 43.75 | | 23.19 | 43.75 |  |  |
| 185 | 990801020 | 电动单级离心清水泵  100mm | | 台班 | 0.0693 | 36.85 | 2.55 | | 36.85 | 2.55 |  |  |
| 186 | 990813010 | 试压泵 3MPa | | 台班 | 0.5646 | 18.86 | 10.65 | | 18.86 | 10.65 |  |  |
| 187 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A | | 台班 | 0.0705 | 64.60 | 4.55 | | 64.60 | 4.55 |  |  |
| 188 | 990919710 | 电焊机(综合) | | 台班 | 0.0686 | 71.38 | 4.90 | | 71.38 | 4.90 |  |  |
| 189 | 991003020 | 电动空气压缩机  0.6m3/min | | 台班 | 1.1500 | 40.21 | 46.24 | | 40.21 | 46.24 |  |  |
| 190 | 991214910 | 手动液压叉车 | | 台班 | 0.0400 | 6.48 | 0.26 | | 6.48 | 0.26 |  |  |
| 191 | 991215210 | 液压升降机 | | 台班 | 0.7701 | 38.88 | 29.94 | | 38.88 | 29.94 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | 89312.51 | | － | 80421.91 | － | 0.00 |
|  | | |  | | | | | 胜通软件 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
| 1 | 110沟式法兰 | | 片 | 2.00 | | 3.59 | 7.18 |
| 2 | 120性防水套管 | | 个 | 2.00 | | 56.00 | 112.00 |
| 3 | 12V低压灯带电源 | | 台 | 55.00 | | 15.00 | 825.00 |
| 4 | 2.5BV绝缘电线 | | m | 4524.00 | | 1.20 | 5428.80 |
| 5 | 25大对数电缆 | | m | 612.00 | | 3.50 | 2142.00 |
| 6 | 32镀锌钢管 | | m | 94.14 | | 6.80 | 640.19 |
| 7 | 4MM2BV绝缘电线 | | m | 3960.00 | | 2.05 | 8118.00 |
| 8 | 4T监控硬盘 | | 块 | 2.00 | | 700.00 | 1400.00 |
| 9 | LED灯带 | | 米 | 55.00 | | 12.00 | 660.00 |
| 10 | LED电子屏 | | M2 | 13.40 | | 1800.00 | 24120.00 |
| 11 | LED显示屏接收卡 | | 张 | 31.36 | | 120.00 | 3762.72 |
| 12 | 办公网络系统 | | 台 | 1.00 | | 750.00 | 750.00 |
| 13 | 半球形摄像机 | | 台 | 11.00 | | 350.00 | 3850.00 |
| 14 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | | 个 | 143.99 | | 5.40 | 777.55 |
| 15 | 成品拖布池 | | 套 | 3.03 | | 70.00 | 212.10 |
| 16 | 成套插座-地插座 | | 套 | 9.18 | | 45.00 | 413.10 |
| 17 | 成套插座-三孔 | | 套 | 14.28 | | 15.00 | 214.20 |
| 18 | 成套灯具-LED组合方型灯 | | 套 | 8.91 | | 75.00 | 668.25 |
| 19 | 成套灯具-筒灯 | | 套 | 85.85 | | 35.00 | 3004.75 |
| 20 | 成套灯具-应急照明灯灯 | | 套 | 4.04 | | 39.82 | 160.87 |
| 21 | 冲洗管 DN32 | | 根 | 5.05 | | 4.42 | 22.32 |
| 22 | 瓷蹲式大便器 | | 个 | 5.05 | | 190.00 | 959.50 |
| 23 | 存水弯 DN50 | | 个 | 3.03 | | 7.08 | 21.45 |
| 24 | 大便器存水弯 DN100 | | 个 | 5.05 | | 11.50 | 58.08 |
| 25 | 低压电源 | | 个 | 11.00 | | 19.00 | 209.00 |
| 26 | 低压电源变压器 | | 个 | 80.00 | | 35.00 | 2800.00 |
| 27 | 地板辐射采暖塑料管20 | | m | 2397.00 | | 2.20 | 5273.40 |
| 28 | 地漏 | | 个 | 5.05 | | 35.00 | 176.75 |
| 29 | 地面扫除口 | | 个 | 2.02 | | 21.00 | 42.42 |
| 30 | 电缆4\*35+1\*25 | | m | 166.65 | | 170.00 | 28330.50 |
| 31 | 电视、电话插座 | | 个 | 15.15 | | 9.50 | 143.93 |
| 32 | 电源 | | 个 | 48.00 | | 30.00 | 1440.00 |
| 33 | 镀锌电线管 | | m | 154.50 | | 3.50 | 540.75 |
| 34 | 镀锌电线管20 | | m | 309.00 | | 3.50 | 1081.50 |
| 35 | 镀锌钢管25 | | m | 69.00 | | 4.80 | 331.20 |
| 36 | 镀锌钢管32 | | m | 131.32 | | 6.80 | 893.01 |
|  | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
| 37 | 镀锌钢丝网 φ3×50×50 | | m2 | 484.10 | | 10.00 | 4841.00 |
| 38 | 分集水器(不带箱) | | 组 | 1.00 | | 1300.00 | 1300.00 |
| 39 | 盖板 | | m | 20.20 | | 8.00 | 161.60 |
| 40 | 刚性阻燃管20 | | m | 165.00 | | 2.40 | 396.00 |
| 41 | 刚性阻燃管20 | | m | 330.00 | | 1.60 | 528.00 |
| 42 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | | 个 | 93.39 | | 5.40 | 504.28 |
| 43 | 功率放大器 | | 台 | 1.00 | | 1000.00 | 1000.00 |
| 44 | 挂式小便器 | | 个 | 2.02 | | 150.00 | 303.00 |
| 45 | 硅胶灯带 | | 米 | 52.52 | | 25.00 | 1313.00 |
| 46 | 火警报警按钮 | | 组 | 8.00 | | 25.00 | 200.00 |
| 47 | 监控电源 | | 个 | 2.00 | | 24.00 | 48.00 |
| 48 | 角型阀(带铜活) DN15 | | 个 | 5.05 | | 22.12 | 111.71 |
| 49 | 接线盒 | | 个 | 15.30 | |  |  |
| 50 | 接线盒 | | 个 | 244.80 | | 1.33 | 325.58 |
| 51 | 接线箱 | | 个 | 1.00 | | 210.00 | 210.00 |
| 52 | 金属软管 D15 | | 根 | 5.05 | | 13.27 | 67.01 |
| 53 | 聚苯乙烯泡沫板 δ30 | | m2 | 484.10 | | 10.00 | 4841.00 |
| 54 | 聚苯乙烯条 10×180 | | m | 63.00 | | 1.20 | 75.60 |
| 55 | 绝缘电线 | | m | 341.00 | | 7.50 | 2557.50 |
| 56 | 卡箍连接件(含胶圈)110 | | 套 | 24.91 | | 35.00 | 871.79 |
| 57 | 卡箍连接件(含胶圈)65 | | 套 | 41.08 | | 27.00 | 1109.20 |
| 58 | 卡箍连接件(含胶圈)80 | | 套 | 49.55 | | 35.00 | 1734.32 |
| 59 | 铝箔 | | m2 | 484.10 | | 1.80 | 871.38 |
| 60 | 埋入式感应控制器 | | 个 | 2.02 | | 54.00 | 109.08 |
| 61 | 排水栓带链堵 | | 套 | 3.03 | | 6.64 | 20.12 |
| 62 | 配电箱 | | 盘 | 1.00 | | 1400.00 | 1400.00 |
| 63 | 喷头 | | 个 | 72.72 | | 4.90 | 356.33 |
| 64 | 喷头装饰盘 | | 个 | 72.72 | | 1.90 | 138.17 |
| 65 | 桥架 | | m | 20.20 | | 20.00 | 404.00 |
| 66 | 球阀 DN25 1.6MPa | | 个 | 2.02 | | 18.00 | 36.36 |
| 67 | 摄录一体机 | | 台 | 2.00 | | 650.00 | 1300.00 |
| 68 | 湿式报警装置 | | 套 | 1.00 | | 360.00 | 360.00 |
| 69 | 视频处理器 | | 台 | 1.00 | | 1750.00 | 1750.00 |
| 70 | 室内塑料给水管热熔管件 | | 个 | 42.88 | | 3.98 | 170.64 |
| 71 | 室内塑料排水管粘接管件 | | 个 | 36.53 | | 19.50 | 712.33 |
| 72 | 室内塑料排水管粘接管件50 | | 个 | 28.32 | | 6.50 | 184.08 |
|  | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材汇总表** | | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | | |
| 序号 | 名称/规格 | | 单位 | 数量 | | 单价 | 金额 |
| 73 | 室内消火栓 | | 套 | 5.00 | | 340.00 | 1700.00 |
| 74 | 疏散指示灯-成套灯具 | | 套 | 4.04 | | 22.12 | 89.36 |
| 75 | 双排灯带12V | | 套 | 55.55 | | 9.50 | 527.73 |
| 76 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件25 | | 个 | 66.70 | | 3.20 | 213.44 |
| 77 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件32 | | 个 | 72.24 | | 4.50 | 325.08 |
| 78 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件40 | | 个 | 33.28 | | 6.50 | 216.35 |
| 79 | 水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件50 | | 个 | 20.32 | | 9.50 | 193.09 |
| 80 | 水喷淋钢管(沟槽连接)管件110 | | 个 | 9.13 | | 45.00 | 410.67 |
| 81 | 水喷淋钢管(沟槽连接)管件65 | | 个 | 18.59 | | 45.00 | 836.64 |
| 82 | 水喷淋钢管(沟槽连接)管件80 | | 个 | 18.11 | | 55.00 | 996.16 |
| 83 | 四对双绞线缆 | | m | 630.00 | | 3.00 | 1890.00 |
| 84 | 塑料给水管25 | | m | 35.56 | | 3.98 | 141.53 |
| 85 | 塑料排水管110 | | m | 30.02 | | 18.00 | 540.36 |
| 86 | 塑料排水管50 | | m | 31.36 | | 8.50 | 266.56 |
| 87 | 网络硬盘录像机（NVR) | | 台 | 1.00 | | 1200.00 | 1200.00 |
| 88 | 五孔成套插座 | | 套 | 61.20 | | 13.00 | 795.60 |
| 89 | 细石混凝土C20 | | m3 | 28.20 | | 290.00 | 8178.00 |
| 90 | 橡塑管壳 | | m3 | 0.97 | | 850.00 | 821.61 |
| 91 | 小便器冲水连接管 DN15 | | 根 | 2.02 | | 63.72 | 128.71 |
| 92 | 小便器排水附件 | | 套 | 2.02 | | 30.97 | 62.56 |
| 93 | 信息插座 | | 个 | 15.15 | | 9.50 | 143.93 |
| 94 | 压力表 0～2.5MPaφ50(带表弯) | | 套 | 1.00 | | 95.00 | 95.00 |
| 95 | 烟感探测器 | | 组 | 20.00 | | 10.00 | 200.00 |
| 96 | 音箱 | | 只 | 2.00 | | 660.00 | 1320.00 |
| 97 | 硬聚氯乙烯管20 | | m | 243.96 | | 2.48 | 605.02 |
| 98 | 长颈水嘴 DN15 | | 个 | 3.03 | | 57.52 | 174.29 |
| 99 | 照明开关-单翘板 | | 只 | 18.36 | | 12.00 | 220.32 |
| 100 | 照明开关-双翘板 | | 只 | 16.32 | | 15.00 | 244.80 |
| 101 | 轴流排气扇 | | 台 | 3.00 | | 95.00 | 285.00 |
| 102 | 自动感应器 | | 个 | 2.04 | | 75.00 | 153.00 |
| 103 | 自动干手装置 | | 个 | 1.02 | | 230.00 | 234.60 |
|  |  | |  |  | |  |  |
| 合计 | | | | | | | 153111.01 |
|  | |  | | | 胜通软件 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | |
| 工程名称：安装一 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-智 慧工地单价措施 | |  | |  | 307703.1 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 | |  | |  | 307703.1 |
| 1 | 规费 | |  | |  | 20323.8 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | |  | |  | 13508.17 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 3.51 | 10800.38 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.29 | 892.34 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 0.59 | 1815.45 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 | | 1.52 | 4677.09 |
| 1.3 | 住房公积金 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.59 | 1815.45 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 | | 按工程所在地相关规定计算 | | 0.105 | 323.09 |
| 1.5 | 优质优价费 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 | |  |  |
| 2 | 税金 | | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 | | 9 | 29522.42 |
|  | 合计 | |  | |  | 49846.22 |
|  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | 胜通软件 | | |